{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["1ª MEDIÇÃO","2ª MEDIÇÃO","3ª MEDIÇÃO","4ª MEDIÇÃO","5ª MEDIÇÃO","6ª MEDIÇÃO","7ª MEDIÇÃO","8ª MEDIÇÃO","9ª MEDIÇÃO","PLANILHA SINTÉTICA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":12,"defined_names":1440,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1ª MEDIÇÃO","index":0,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8]]}
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO"]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["MEMÓRIA DE CALCULO - 1ª MEDIÇÃO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","QUANT.","LARG.","COMP.","ALT.","TAXA","TOTAL","UNID","MEMORIAL FOTOGRÁFICO"]

{"sheet":"2ª MEDIÇÃO","index":1,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8]]}
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO"]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["MEMÓRIA DE CALCULO - 2ª MEDIÇÃO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","QUANT.","LARG.","COMP.","ALT.","TAXA","TOTAL","UNID","MEMORIAL FOTOGRÁFICO"]

{"sheet":"3ª MEDIÇÃO","index":2,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8]]}
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO"]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["MEMÓRIA DE CALCULO - 3ª MEDIÇÃO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","QUANT.","LARG.","COMP.","ALT.","TAXA","TOTAL","UNID","MEMORIAL FOTOGRÁFICO"]

{"sheet":"4ª MEDIÇÃO","index":3,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8]]}
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO"]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["MEMÓRIA DE CALCULO - 4ª MEDIÇÃO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","QUANT.","LARG.","COMP.","ALT.","TAXA","TOTAL","UNID","MEMORIAL FOTOGRÁFICO"]

{"sheet":"5ª MEDIÇÃO","index":4,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8]]}
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO"]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["MEMÓRIA DE CALCULO - 5ª MEDIÇÃO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","QUANT.","LARG.","COMP.","ALT.","TAXA","TOTAL","UNID","MEMORIAL FOTOGRÁFICO"]

{"sheet":"6ª MEDIÇÃO","index":5,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8]]}
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO"]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["MEMÓRIA DE CALCULO - 6ª MEDIÇÃO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","QUANT.","LARG.","COMP.","ALT.","TAXA","TOTAL","UNID","MEMORIAL FOTOGRÁFICO"]

{"sheet":"7ª MEDIÇÃO","index":6,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8]]}
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO"]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["MEMÓRIA DE CALCULO - 7ª MEDIÇÃO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","QUANT.","LARG.","COMP.","ALT.","TAXA","TOTAL","UNID","MEMORIAL FOTOGRÁFICO"]

{"sheet":"8ª MEDIÇÃO","index":7,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8]]}
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO"]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["MEMÓRIA DE CALCULO - 8ª MEDIÇÃO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","QUANT.","LARG.","COMP.","ALT.","TAXA","TOTAL","UNID","MEMORIAL FOTOGRÁFICO"]

{"sheet":"9ª MEDIÇÃO","index":8,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8]]}
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO"]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}}]
["MEMÓRIA DE CALCULO - 9ª MEDIÇÃO"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","QUANT.","LARG.","COMP.","ALT.","TAXA","TOTAL","UNID","MEMORIAL FOTOGRÁFICO"]

{"sheet":"PLANILHA SINTÉTICA","index":9,"n_rows":995,"n_cols":6,"rows_kept":995,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,5],[6,3,7,3],[5,4,5,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[5,0,5,2],[0,0,0,2],[1,0,2,2],[3,0,4,2],[0,4,0,5],[1,4,1,5],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5]]}
["PODER JUDICIÁRIO",null,null,"Obra:","CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DE RIO FORMOSO"]
["TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO",null,null,"Local:","Rua Adelmo Lucas de Oliveira, s/n, Centro. Rio Formoso / PE. CEP: 55.570-000"]
[null,null,null,"Contrato:","034/2026"]
["DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA",null,null,"Situação:","Em andamento"]
[null,null,null,"Contratada:","J V DA SILVA  ENGENHARIA LTDA EPP"]
["QUANTITATIVOS EXECUTADOS E PREÇO PRATICADOS",null,null,"Data:","2026-06-11"]
["ITEM","DESCRIÇÃO","UN","QUANT. TOTAL","TOTAL"]
[null,null,null,null,"P. UNIT","P. TOTAL"]
["1.","PROJETOS E ART'S","",null,{"$f":"TRUNC(SUM(E10:E13),2)","v":2074.6},8035.04]
["1.1","ART EXECUÇÃO DE OBRA - RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA.","un",1,217.55,435.1]
["1.2","CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS (NBR 5739)/2018 - MOLDAGEM, TRANSPORTE, CURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO (NBR 5739:2018)","un",112,17.649999999999999,3177]
["1.3","ELABORAÇÃO DO PGRCC - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL","un",1,1836.43,1836.43]
["1.4","ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COM OS DIMENSIONAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO COLETIVA FIXA DE LINHA DE VIDA, COM PONTOS DE ANCORAGEM, COM EMISSÃO DE ART.","m²",403.57,2.97,2586.5100000000002]
["2.","ADMINISTRAÇÃO DA OBRA","",null,527119.02,651666.5]
["2.1","ADMINISTRAÇÃO LOCAL PELO PERÍODO DA OBRA","un/mês",8,7812.88,85941.68]
["3.","MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS","",null,5059.51,55654.61]
["3.1","LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS, PLATAFORMA METÁLICA, GUARDA CORPO METÁLICO, ESCADA E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)","mXmês",584,27394.94,301344.34000000003]
["3.2","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \"TORRE\" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","m",359,27394.94,27394.94]
["3.3","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","m³XKm",1.37,6300.86,34654.730000000003]
["3.4","ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA COM ATÉ 6M³ COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.","un",8,5330.31,117266.82]
["3.5","TAXA DE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.","t",68.3,26.01,27466.560000000001]
["3.6","LOCAÇÃO DE GUINCHO COLUNA CAPACIDADE 400KG MONOFÁSICO, INCLUINDO BALDE DE 50L, ABRAÇADEIRAS, PEDESTAL E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES PARA PERFEITA INSTALAÇÃO.","UNXMES",2,176.62,1942.82]
["3.7","Frete de guincho coluna capacidade 400kg monofásico. (Entrega ou retirada)","un",2,46645.69,54287.4]
["4.","SERVIÇOS PRELIMINARES",null,null,32.880000000000003,31959.360000000001]
["4.1","MOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS).","un",1,21.2,11872]
["4.2","LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024","m",94.06,1269.99,2476.48]
["4.3","LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL","m²",647.57000000000005,412.44,4536.84]
["4.4","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","m³",12.02,35.31,3442.72]
["4.5","EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 12KM.","m³",320.62,92237.97,108771.73]
["5.","CANTEIRO DE OBRA",null,null,1818.67,1818.67]
["5.1","PLACA DE OBRA EM LONA PLÁSTICA  IMPRESSÃO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO COM ACABAMENTO EM ILHÓS, FIXAÇÃO EM ABRAÇADEIRAS DE NYLON, ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO.","m²",4,53.52,7619.1]
["5.2","LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA (OBRA).","un",1,0.31,289.64]
["5.3","DERIVAÇÃO DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA. (CONTAINER)","un",3,0.6,4250.53]
["5.4","LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO (OBRA).","un",1,2.21,18787.38]
["5.5","DERIVAÇÃO DE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO (CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO/ESCRITÓRIO)","un",2,7.72,10938.08]
["5.6","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","m²",63.21,104.81,62876.56]
["5.7","FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SINALIZAÇÃO LARANJA (H=1,20M) FIXADA EM MONTANTES DE FERRO DE 1/2 POL. OU EM BARROTES DE MADEIRA 3X3 POL. COLOCADOS SOBRE BASE DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8, ESPAÇADOS A CADA 2M, INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA E REAPROVEITAMENTO.","m",82.06,194.23,194.23]
["5.8","FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC) COM TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO.","m²",36,194.23,194.23]
["5.9","LOCAÇÃO DE CONTAINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO CONTENDO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR (6,00 X 2,30M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.","un/mês",8,194.23,194.23]
["5.10","LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO / VESTIÁRIO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 02 MICTÓRIOS E 03 CHUVEIROS (6,00 X 2,35M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.","un/mês",8,258.98,258.98]
["5.11","LOCAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO (6,00 X 2,40M). NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.","un/mês",8,169.1,1014.6]
["5.12","FRETE PARA ENTREGA OU RETIRADA DE CONTAINER PARA OBRA EM RIO FORMOSO EM GUINDAUTO (MUNCK) MODELO ARGOS 20.5 COM CAPACIDADE PARA 6,0 TON A 4,0 M DE RAIO.","un",6,335.5,335.5]
["5.13","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","m²",5,133230.82,158096.16]
["6.","ESTRUTURA",null,null,317.74,1270.96]
["6.1.","INFRAESTRUTURA","",null,1595.64,1595.64]
["6.1.1.","FUNDAÇÕES","",null,266.08,1064.32]
["6.1.1.1","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO FCK = 25 MPA COM ADIÇÃO DE METACAULIM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO.","m",408,432.58,432.58]
["6.1.1.2","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO DA EQUIPE E DOS EQUIPAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO","un",1,639.89,1919.67]
["6.1.1.3","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021","un",51,76.47,69880.58]
["6.1.1.4","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","m³",47.38,17.05,2222.63]
["6.1.1.5","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024","m³",1.21,136.76,4923.3599999999997]
["6.1.1.6","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","m²",48.71,11145.21,11145.21]
["6.1.1.7","CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK= 25 MPA COM ADIÇÃO DE METACAULIM E USO DE BOMBA \u0096LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ","m³",9.92,1292.55,28436.1]
["6.1.1.8","PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, QUARTZOLIT (AQUA), VEDACIT (NEUTROL), VIAPOL (VEDALAGE PRETO), SIKA (IGOL ASFALTO ECO) OU EQUIVALENTE.","m²",65.260000000000005,1026.6199999999999,11292.82]
["6.1.1.9","ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","m³",7.25,941.76,10359.36]
["6.1.1.10","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",29,1683.01,13464.08]
["6.1.1.11","REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA.","m³",23.9,17.77,88.85]
["6.1.1.12","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","m³XKm",0.48,862484.1,1023393.35]
["6.1.2.","PESCOÇO DO PILAR","",null,321284.09999999998,384388.27]
["6.1.2.1","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","m²",19.02,57494.39,68607.16]
["6.1.2.2","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA COM ADIÇÃO DE METACAULIM E USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","m³",0.72,651.57000000000005,2658.4]
["6.1.2.3","PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, QUARTZOLIT (AQUA), VEDACIT (NEUTROL), VIAPOL (VEDALAGE PRETO), SIKA (IGOL ASFALTO ECO) OU EQUIVALENTE.","m²",19.02,149.88999999999999,7914.19]
["6.1.3.","CINTAS","",null,1204.0999999999999,24021.79]
["6.1.3.1","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","m²",284.88,24.66,3044.52]
["6.1.3.2","CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK= 25 MPA COM ADIÇÃO DE METACAULIM E USO DE BOMBA \u0096LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ","m³",21.99,37.96,10629.93]
["6.1.3.3","PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, QUARTZOLIT (AQUA), VEDACIT (NEUTROL), VIAPOL (VEDALAGE PRETO), SIKA (IGOL ASFALTO ECO) OU EQUIVALENTE.","m²",375.58,63.53,3252.73]
["6.1.4.","ALVENARIA","",null,51.37,10520.57]
["6.1.4.1","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024","m³",0.67,48.73,4765.79]
["6.1.4.2","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.","m²",52.98,917.98,1799.24]
["6.1.4.3","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","m²",105.63,10519.6,12474.94]
["6.1.4.4","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","m²",96.12,80.59,6044.25]
["6.1.5.","PISO/LAJE","",null,1111.94,4581.1899999999996]
["6.1.5.1","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.","m²",181.57,24.66,1849.5]
["6.1.5.2","EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B 13, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), CONCRETO FCK=25MPA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO.","m²",38.29,112053.7,133894.04]
["6.1.5.3","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","m²",23.75,651.58000000000004,4782.59]
["6.1.5.4","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA, INCLUSO ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","m³",3.39,108.29,62695.57]
["6.1.5.5","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024","m³",28.59,1146.33,49934.13]
["6.1.6.","SAPATA CORRIDA - LIXEIRA","",null,24.66,16481.75]
["6.1.6.1","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","m³",4.7300000000000004,48572.85,58842.19]
["6.1.6.2","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024","m³",0.2,34.909999999999997,10212.219999999999]
["6.1.6.3","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","m²",6.02,600.29999999999995,2389.19]
["6.1.6.4","CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK= 25 MPA COM ADIÇÃO DE METACAULIM, E USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","m³",0.75,104.42,15410.3]
["6.1.6.5","PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, QUARTZOLIT (AQUA), VEDACIT (NEUTROL), VIAPOL (VEDALAGE PRETO), SIKA (IGOL ASFALTO ECO) OU EQUIVALENTE.","m²",8.6199999999999992,5.68,1660.26]
["6.1.6.6","ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","m³",0.76,73.540000000000006,14260.14]
["6.1.6.7","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",3.02,63.53,2057.1]
["6.1.6.8","REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA.","m³",2.2200000000000002,51.37,6652.92]
["6.1.6.9","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","m³XKm",0.04,48.73,4079.18]
["6.1.7.","PAREDES DO RESERVATÓRIO","",null,1269.99,2120.88]
["6.1.7.1","ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA, PROF. 0<H<4 M","m³",47.61,46069.95,55026.04]
["6.1.7.2","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PAREDES DE CONCRETO.","m³",0.33,600.29999999999995,44782.38]
["6.1.7.3","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURAS ESPECIAIS (PAREDES DE RESERVATÓRIO, FOSSA SÉPTICA) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. ","m²",98.19,56.3,4055.85]
["6.1.7.4","CONCRETAGEM DE PAREDES DE RESERVATÓRIO, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA, INCLUSO ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","m³",7.7,578.28,5829.06]
["6.1.7.5","ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","m³",3.79,127.67,358.75]
["6.1.7.6","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",15.14,4388.3999999999996,5269.04]
["6.1.7.7","REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA.","m³",42.21,651.57000000000005,234.56]
["6.1.7.8","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","m³XKm",0.84,124.03,1410.22]
["6.2.","SUPERESTRUTURA","",null,1171.93,1734.45]
["6.2.1.","PILAR","",null,24.66,405.41]
["6.2.1.1","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","m²",118.24,88.88,885.24]
["6.2.1.2","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","m³",6.04,63.53,102.91]
["6.2.2.","VIGA","",null,51.37,333.9]
["6.2.2.1","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","m²",295.42,48.73,116.46]
["6.2.2.2","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","m²",3.1,917.98,45.89]
["6.2.2.3","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA, INCLUSO ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","m³",22.23,31044.97,36936.46]
["6.2.3.","LAJE","",null,651.58000000000004,338.82]
["6.2.3.1","EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B 13, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), CONCRETO FCK=25MPA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO.","m²",2.82,123.85,20057.5]
["6.2.3.2","EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B 17, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5), CONCRETO FCK=25MPA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO.","m²",190.31,578.28,7378.85]
["6.2.3.3","EXECUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B 21, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+5), CONCRETO FCK=25MPA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO.","m²",152.41999999999999,7.57,817.48]
["6.2.3.4","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","m²",36.22,63.53,407.22]
["6.2.3.5","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA, INCLUSO ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","m³",7.49,51.37,1316.09]
["6.2.4.","PLATIBANDA","",null,48.73,4812.08]
["6.2.4.1","ARMAÇÃO VERTICAL PARA ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO; AÇO CA-50 COM DIÂMETRO DE 10,0 MM.","kg",35.130000000000003,917.98,1808.42]
["6.2.4.2","ARMAÇÃO HORIZONTAL PARA ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO / CINTA DE CONCRETO; AÇO CA-50 COM DIÂMETRO DE 8,0 MM.","kg",42.59,11140.24,13338.4]
["6.2.4.3","GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, UTILIZANDO GRAUTE FGK=30MPA.","m³",0.46,622.62,286.39999999999998]
["6.2.4.4","GRAUTEAMENTO HORIZONTAL (CINTA SUPERIOR) EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, UTILIZANDO GRAUTE FGK=30MPA.","m³",1.03,123.85,4941.6099999999997]
["6.3.","ARMAÇÃO","",null,578.28,1919.88]
["6.3.1","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","kg",263.93,172.91,197.11]
["6.3.2","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","kg",816,56.3,57.98]
["6.3.3","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",24,578.28,1185.47]
["6.3.4","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",32,73.540000000000006,2401.81]
["6.3.5","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",315,63.53,190.59]
["6.3.6","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",240,51.37,616.44000000000005]
["6.3.7","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",328,48.73,1118.8399999999999]
["6.3.8","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",103,917.98,422.27]
["6.3.9","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",97,307038.21999999997,359720.51]
["6.3.10","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",615,25433.05,30267.34]
["6.3.11","ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",464,95.49,23413.19]
["6.3.12","ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",305,493.46,6854.15]
["6.3.13","ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","kg",321,164004.43,190352.25]
["6.3.14","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",364,311.02,169409.48]
["6.3.15","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",120,172.91,760.8]
["6.3.16","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",78,578.28,20181.97]
["6.3.17","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",654,117600.74,139100.92000000001]
["6.3.18","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",294,99.21,2871.13]
["6.3.19","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",346,578.28,2677.43]
["6.3.20","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",519,127.67,935.82]
["6.3.21","ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-61, AÇO CA-60, 3,4MM, MALHA 15X15CM","kg",513,143.81,76273.94]
["6.3.22","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",5,172.5,28027.8]
["6.3.23","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",545,215.42,28314.799999999999]
["6.3.24","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",496,95034.67,114190.25]
["6.3.25","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",705,651.57000000000005,5681.69]
["6.3.26","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",86,124.03,10791.85]
["6.3.27","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",636,1171.93,25536.35]
["6.3.28","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",242,24.66,5721.85]
["6.3.29","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",29,88.88,23600.3]
["6.3.30","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",117,63.53,2986.54]
["6.3.31","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","kg",178,51.37,9658.58]
["6.4.","ESCADA MARINHEIRO","",null,48.73,4910.03]
["6.4.1","CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ESCADA MARINHEIRO COMPOSTA POR PERFIS EM BARRA CHATA 75X8MM, BARRAS REDONDAS COM SEÇÃO 3/4\", BARRA CHATA COM SEÇÃO DE 75X10MM, PERFIS DO TIPO L (SEÇÃO 1 1/2\" X 3/16\") E CHAPAS DE BASE COM SEÇÃO 8X50X50MM, PARA FIXAÇÃO DOS PARABOLTS 3/8\"X5\". TODOS OS PERFIS EM AÇO DO TIPO ASTM A36, COM SOLDA EM ELETRODO E70XX, PINTURA DE FUNDO EPÓXI RICO EM ZINCO COM ESPESSURA DE 75 MICRAS, ÉPOXI INTERMEDIÁRIO (ERP) COM 150 MICRAS, E PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA À BASE DE POLIURETANO DE COR PRETA COM ESPESSURA DE 75 MICRAS, CONFORME PROJETO - RIO FORMOSO.","m",5.57,917.98,1854.31]
["7.","ARQUITETURA",null,null,9.2200000000000006,3072.38]
["7.1.","BASE DE CONCRETO - PORTÕES E GRADIL",null,null,10.19,7234.59]
["7.1.1","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","m³",0.73,11.66,2905.9]
["7.1.2","CONCRETAGEM DE BASE DE CONCRETO, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","m³",0.73,976.37,4510.82]
["7.1.3","REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA.","m³",0.95,944.73,5725.06]
["7.1.4","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","m³XKm",0.02,133327.78,158156.07999999999]
["7.2.","VEDAÇÕES",null,null,14.16,10294.32]
["7.2.1.","ALVENARIA DE VEDAÇÃO",null,null,13.16,1263.3599999999999]
["7.2.1.1","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.","m²",344.93,12.19,938.63]
["7.2.1.2","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","m²",509.57,10.87,25881.47]
["7.2.1.3","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","m²",115.21,9.19,1534.73]
["7.2.1.4","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","m²",3.6,8.65,1730]
["7.2.1.5","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024","m",239.99,11.96,10553.86]
["7.2.1.6","ALVENARIA EM BLOCOS CANALETA DE CONCRETO, 14X19X19CM.","m",118.58,11.28,2865.12]
["7.2.2.","COBOGÓ",null,null,10.6,1738.4]
["7.2.2.1","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 30X30X9 CM, COM RECORTE TRIANGULAR EM SEU INTERIOR, SENDO METADE VAZADA E METADE PREENCHIDA (MODELO BANDEIRA, FABRICANTE LADDER OU EQUIVALENTE), PINTADO COM TINTA ACRÍLICA DE PISO NA COR BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, ESPAÇAMENTO DE JUNTAS MÍNIMO DE 1CM.","m²",81.900000000000006,9.44,18870.560000000001]
["7.3.","REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA",null,null,7.9,4416.1000000000004]
["7.3.1.","CHAPISCO INTERNO",null,null,7.64,7823.36]
["7.3.1.1","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","m²",1234.17,8.73,9437.1299999999992]
["7.3.2.","EMBOÇO / MASSA ÚNICA INTERNO",null,null,8.84,9447.75]
["7.3.2.1","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","m²",957.16,11.49,2017.29]
["7.3.3.","REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHA/PORCELANATO",null,null,10.83,10006.92]
["7.3.3.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR BRANCA, REF: B2140 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA .","m²",204.15,10.19,2914.34]
["7.3.3.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR HAVANA, REF: SG7731 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA.","m²",32.89,9.0500000000000007,615.4]
["7.3.3.3","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO STATE CEMENT EXT DA ELIANE OU EQUIVALENTE, 90 X 90 CM, ACABAMENTO RETIFICADO, ASSENTADO EM PISO OU PAREDE COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA.","m²",58.41,7.58,4593.4799999999996]
["7.3.4.","REVESTIMENTOS DIVERSOS",null,null,14.23,42.69]
["7.3.4.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO RIPADO DE MADEIRA ECOLÓGICA + HDPE (PAINEL), LINHA ARKOWOOD FP, PARA AMBIENTES INTERNOS, COR A DEFINIR, ARKOS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE APOIO EM MADEIRA, MONTANTES COM ESPAÇAMENTO DE 80CM.","m²",43.83,12.96,4315.68]
["7.3.4.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO VINÍLICO TARKETT COR LIGHT GRAY, EM PLACAS DE 60X60CM, LINHA AMBIENTA MAKE IT, TARKETT OU SIMILAR, ASSENTADO COM COLA DE CONTATO ESPECÍFICA.","m²",26.08,11.79,18522.09]
["7.4.","REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA",null,null,10.27,3943.68]
["7.4.1.","CHAPISCO EXTERNO",null,null,8.4600000000000009,1006.74]
["7.4.1.1","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","m²",1224,8.06,1192.8800000000001]
["7.4.2.","EMBOÇO / MASSA UNICA EXTERNO",null,null,9.0500000000000007,2190.1]
["7.4.2.1","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","m²",1015.14,5799.33,6938.24]
["7.4.3.","REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA EM PASTILHA",null,null,1212.98,6938.24]
["7.4.3.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR ÁBACO, REF: SG11550 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR MARROM.","m²",28.94,1868364.16,2227691.36]
["7.4.3.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR BRANCA, REF: B2140 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA .","m²",246.77,909.09,1089.8499999999999]
["7.4.3.3","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR HAVANA, REF: SG7731 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA.","m²",154.72,122.03,170.84]
["7.4.4.","JUNTAS","",null,556.82000000000005,779.54]
["7.4.4.1","FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA DE MASTIQUE, INCLUSIVE PREENCHIMENTO DA JUNTA COM TARUCEL 20MM.","m",104.41,48.73,88.68]
["7.5.","PINTURA",null,null,1269.99,50.79]
["7.5.1.","PINTURA DE PAREDE INTERNA",null,null,20106.54,24232.74]
["7.5.1.1","FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","m²",589.21,20106.54,24232.74]
["7.5.1.2","EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","m²",589.21,104.42,24232.74]
["7.5.1.3","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR VERDE PRIMAVERA (REF039), CORAL DECORA OU EQUIVALENTE, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS.","m²",5.3,1085.71,1317.7]
["7.5.1.4","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR CINZA CLARO, CORAL DECORA OU EQUIVALENTE, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS.","m²",107.31,1085.71,1317.7]
["7.5.1.5","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO GELO, CORAL DECORA OU EQUIVALENTE, EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS.","m²",476.6,5.68,1317.7]
["7.5.2.","PINTURA DE PAREDE EXTERNA",null,null,228533.3,275384.45]
["7.5.2.1","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","m²",76.73,5364.18,6387.49]
["7.5.2.2","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","m²",76.73,250.49,6387.49]
["7.5.2.3","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO GELO, CORAL DECORA OU EQUIVALENTE, EM PAREDES EXTERNAS COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS.","m²",76.73,223169.12,268996.96000000002]
["7.5.2.4","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA A CAL (CAIAÇÃO) EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.","m²",311.49,46.24,1814.92]
["7.6.","REVESTIMENTO DE TETO",null,null,104.42,72807.88]
["7.6.1.","CHAPISCO INTERNO EM TETO",null,null,74.150000000000006,87459.18]
["7.6.1.1","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","m²",18.7,9.8699999999999992,5226.55]
["7.6.2.","EMBOÇO / MASSA ÚNICA INTERNA EM TETO",null,null,79.91,95801.7]
["7.6.2.1","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 20MM, COM TALISCAS.","m²",18.48,20.29,5886.73]
["7.6.3.","CHAPISCO EXTERNO EM TETO",null,null,206050.02,245760.59]
["7.6.3.1","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","m²",35.56,7213.47,8680.2000000000007]
["7.6.4.","EMBOÇO / MASSA ÚNICA EXTERNA EM TETO",null,null,3.61,8680.2000000000007]
["7.6.4.1","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 20MM, COM TALISCAS.","m²",35.75,52388.91,63173.69]
["7.6.5.","REVESTIMENTO DE TETO",null,null,31.69,63173.69]
["7.6.5.1.","ÁREA INTERNA","",null,34419.64,41479.42]
["7.6.5.1.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR BRANCA, REF: B2140 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA .","m²",2.31,3.44,4939.63]
["7.6.5.2.","ÁREA EXTERNA","",null,14.03,19669.21]
["7.6.5.2.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR BRANCA, REF: B2140 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA .","m²",20.52,10.119999999999999,13879.98]
["7.6.5.2.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR HAVANA, REF: SG7731 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA.","m²",15.16,10.4,316.16000000000003]
["7.6.6.","FORRO DE GESSO",null,null,78.66,2674.44]
["7.6.6.1","FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","m²",1.36,52249.82,62029.94]
["7.6.7.","FORRO REMOVÍVEL",null,null,138.31,36573.31]
["7.6.7.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO REMOVÍVEL EM PAINÉIS DE LÃ MINERAL, NA COR BRANCA, THERMATEX STAR DA AMF OU EQUIVALENTE, NAS DIMENSÕES DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, ESTRUTURADO COM PERFIS METÁLICOS COM ACABAMENTO NA COR BRANCA.","m²",290.51,141.63,8439.73]
["7.6.8.","PINTURA EM TETO",null,null,173.2,17016.900000000001]
["7.6.8.1","FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","m²",16.13,59778.18,70397.34]
["7.6.8.2","EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","m²",16.13,544.09,50437.14]
["7.6.8.3","PINTURA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO ACETINADO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.","m²",16.13,213.25,19960.2]
["7.7.","REVESTIMENTO DE PISO INTERNO",null,null,336868.98,404242.75]
["7.7.1.","CONTRAPISO",null,null,22615.08,27484.75]
["7.7.1.1","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM.","m²",419.93,6.66,27484.75]
["7.7.1.2","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.","m²",62.02,137897.01999999999,166892.57]
["7.7.1.3","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM.","m²",257.2,47.14,166892.57]
["7.7.2.","REVESTIMENTO DE PISO E RODAPÉ",null,null,7169.71,8732.34]
["7.7.2.1","PISO CIMENTADO QUEIMADO (NATADO) COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA - E= 3,0 CM. ACABAMENTO LISO.","m²",2.31,5.7,8732.34]
["7.7.2.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR BRANCA, REF: B2140 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA .","m²",0.23,164364.49,195424.1]
["7.7.2.3","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO STATE CEMENT EXT DA ELIANE OU EQUIVALENTE, 90 X 90 CM, ACABAMENTO RETIFICADO, ASSENTADO EM PISO OU PAREDE COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA.","m²",62.02,138.31,140307.19]
["7.7.2.4","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO NATURAL STATE CEMENT NA DA ELIANE OU EQUIVALENTE, 90 X 90 CM, ACABAMENTO RETIFICADO, ASSENTADO EM PISO OU PAREDE COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA.","m²",257.10000000000002,141.63,24585.55]
["7.7.2.5","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM PORCELANATO RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO STATE CEMENT EXT DA ELIANE OU EQUIVALENTE, 90 X 90 CM, ACABAMENTO RETIFICADO, COM 10CM DE ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL.","m",88.66,137.18,30403.200000000001]
["7.7.2.6","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPÉ EM GRANITO NATURAL POLIDO VERDE UBATUBA, ALTURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM.","m",142.46,173.2,128.16]
["7.7.2.7","PISO TÁTIL ELEMENTO ALERTA EM PVC, NA COR PRETA, FIXADO COM FITA TÉCNICA TIPO DUPLA FACE DE ALTA ADESÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.","m",8.82,4822.68,5708.99]
["7.7.2.8","PISO TÁTIL ELEMENTO DIRECIONAL EM PVC, NA COR PRETA, FIXADO COM FITA TÉCNICA TIPO DUPLA FACE DE ALTA ADESÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.","m",3.08,60.87,5708.99]
["7.8.","REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO",null,null,51266.5,61031.06]
["7.8.1.","REVESTIMENTO DE PISO E RODAPÉ",null,null,100.42,119.24]
["7.8.1.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR BRANCA, REF: B2140 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA .","m²",5.67,5.26,119.24]
["7.8.1.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR HAVANA, REF: SG7731 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA.","m²",7.72,212.9,252.79]
["7.8.2.","CHAPIM",null,null,5.26,252.79]
["7.8.2.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE PORCELANA ESMALTADA 5X5CM, NA COR BRANCA, REF: B2140 DA ATLAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL NA COR CINZA PLATINA .","m²",0.18,1487.45,1798.4]
["7.8.3.","PINTURA DE PISO - TAMPA DO RESERVATÓRIO","",null,37.42,1798.4]
["7.8.3.1","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","m²",10.5,701.63,848.31]
["7.9.","ESQUADRIAS",null,null,37.42,848.31]
["7.9.1.","VERGA-CONTRAVERGA EM CONCRETO",null,null,1804.65,2153.11]
["7.9.1.1.","PORTAS",null,null,57.34,2153.11]
["7.9.1.1.1","VERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM.","m",40.479999999999997,42174.48,50136.19]
["7.9.1.2.","JANELAS",null,null,80.099999999999994,50136.19]
["7.9.1.2.1","CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","m",53.72,1403.85,1705.12]
["7.9.1.2.2","VERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM.","m",45.32,4.2300000000000004,176.26]
["7.9.2.","ESQUADRIA DE ALUMÍNIO",null,null,25.8,1075.08]
["7.9.2.1","PA01 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA E VENEZIANA EM ALUMÍNIO, TIPO GIRO, VER DETALHE (DIMENSÕES = 0,90 X 2,10 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",2,10.89,142.55000000000001]
["7.9.2.2","PA02 - PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA E VENEZIANA EM ALUMÍNIO, TIPO GIRO, 01 FOLHA, VER DETALHE (DIMENSÕES = 1,00 X 2,10 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",2,10.89,311.23]
["7.9.2.3","JA01 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA E VENEZIANA EM ALUMÍNIO, TIPO GIRO, VER DETALHE  (DIMENSÕES = 1,00 X 1,00 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1,3381.12,4017.9]
["7.9.3.","ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO",null,null,138.31,4017.9]
["7.9.3.1","PAV01 - ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR PRETA, COM PORTA DUPLA TIPO GIRO E 02 JANELAS TIPO MAXIMAR, COM VIDRO REFLETIVO LAMINADO 6mm NA COR VERDE, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO VERDE UBATUBA, VER DETALHE (DIMENSÕES = 4,80 X 4,65 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1,156013.51999999999,185647.32]
["7.9.3.2","PAV02 - PORTA DUPLA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO GIRO, 02 FOLHAS, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR VERDE, INCLUSIVE MOLDURA EM GRANITO VERDE UBATUBA, VER DETALHE (DIMENSÕES = 1,96 X 2,10 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1,50562.22,60722.03]
["7.9.3.3","PAV03 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO GIRO, 01 FOLHA E LATERAL FIXA COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR VERDE, VER DETALHE (DIMENSÕES = 1,60 X 2,10 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1,32.479999999999997,20550.419999999998]
["7.9.3.4","JAV01 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO CORRER, 02 FOLHAS, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR VERDE, VER DETALHE (DIMENSÕES = 2,00 X 1,00 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",8,42.81,40171.61]
["7.9.3.5","JAV02 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO CORRER, 02 FOLHAS, COM VIDRO JATEADO 6mm NA COR VERDE, VER DETALHE (DIMENSÕES = 1,00 X 0,50 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",2,105451.3,124925.29]
["7.9.3.6","JAV03 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO CORRER, 04 FOLHAS, COM VIDRO JATEADO 6mm NA COR VERDE, VER DETALHE (DIMENSÕES = 3,00 X 0,50 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",3,173.2,13596.2]
["7.9.3.7","JAV04 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO CORRER, 02 FOLHAS, COM VIDRO JATEADO 6mm NA COR VERDE, VER DETALHE (DIMENSÕES = 0,50 X 0,50 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",3,155.82,98588.87]
["7.9.3.8","V01 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA, TIPO FIXA, 01 FOLHA, COM VIDRO LAMINADO 6mm NA COR VERDE COM PELÍCULA REFLETIVA, VER DETALHE (DIMENSÕES = 1,50 X 1,00 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1,14.43,5393.21]
["7.9.4.","ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO",null,null,54.49,6920.23]
["7.9.4.1","EVT01 - ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm, TIPO CORRER, COM 06 FOLHAS, INCLUSIVE TRILHO COM PERFIL DE ALUMÍNIO NA COR BRANCA, VER DETALHE (DIMENSÕES = 8,40 X 0,70 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1,53.01,273]
["7.9.4.2","EVT02 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08mm, COM PELÍCULA JATEADA, TIPO GIRO, FERRAGENS LINHA SM, FIXADO EM BALAUSTRE TUBULAR EM AÇO INOX ESCOVADO LIGA 304, INCLUSIVE FECHADURA DE CENTRO E PUXADOR EM AÇO, MARCA DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DIMENSÕES = 2,10 X 0,80 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1,49.93,153.78]
["7.9.4.3","EVT03/EVT04 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08mm, COM PELÍCULA JATEADA, TIPO GIRO, FERRAGENS LINHA SM, FIXADO EM BALAUSTRE TUBULAR EM AÇO INOX ESCOVADO LIGA 304, INCLUSIVE FECHADURA DE CENTRO E PUXADOR EM AÇO, MARCA DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DIMENSÕES = 2,10 X 2,10 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1,8351.3799999999992,9900.19]
["7.9.4.4","EVT03/EVT04 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08mm, COM PELÍCULA JATEADA, TIPO GIRO, FERRAGENS LINHA SM, FIXADO EM BALAUSTRE TUBULAR EM AÇO INOX ESCOVADO LIGA 304, INCLUSIVE FECHADURA DE CENTRO E PUXADOR EM AÇO, MARCA DORMA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (DIMENSÕES = 2,10 X 2,10 m) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",1,56.44,67.209999999999994]
["7.9.5.","ESQUADRIAS DE MADEIRA E ACESSÓRIOS",null,null,137.18,67.209999999999994]
["7.9.5.1","KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, TIPO GIRO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACRÍLICO COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR PRETA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",19,7754.45,9184.02]
["7.9.5.2","KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, TIPO GIRO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACRÍLICO COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR PRETA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,173.2,7031.92]
["7.9.5.3","KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA, TIPO GIRO, PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACRÍLICO COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR PRETA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE CHAPA DE AÇO INOX NA BASE DOS DOIS LADOS H=0,40M, BANHEIRO PCD, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,138.31,2152.1]
["7.9.6.","ACESSÓRIOS",null,null,540.49,648.96]
["7.9.6.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA AÉREA FECHA PORTA, PRATA, PARA PORTAS DE TRÁFEGO LEVE, COM LARGURA MENOR QUE 95 CM, FORÇA DE FECHAMENTO 2/3 CONTROLADA POR MEIO DE AJUSTES DA MOLA E DO BRAÇO, PESO MÁXIMO DA PORTA DE 60KG. ","un",10,17.77,648.96]
["7.9.6.2","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","un",22,148786.47,175792.49]
["7.9.7.","PORTA INTERNA DOS WC´S",null,null,6213.16,7392.56]
["7.9.7.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL PAINEL TS-10MM, A PROVA D'ÁGUA, REVESTIDA NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO DA LINHA NOVO ALCOPLAC, NA COR PRETA, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FECHADURA TIPO LIN, REF.:NEOCOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DIMENSÕES = 0,60X1,60M","un",5,1986.86,2363.91]
["7.9.7.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA EM LAMINADO ESTRUTURAL PAINEL TS-10MM, A PROVA D'ÁGUA, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DA LINHA NOVO ALCOPLAC, NA COR CINZA, ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, REF.:NEOCOM OU EQUIVALENTE TÉCNICO","m²",13.93,23.26,2363.91]
["7.10.","MÁRMORES E GRANITOS",null,null,4226.3,5028.6499999999996]
["7.10.1.","BALCÃO E BANCADA EM GRANITO",null,null,22.68,2461.91]
["7.10.1.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2CM, TAMPO SUPERIOR COM AS MEDIDAS DE (2,80x0,85)M, ACABAMENTO RETO, COM PAREDES EXTERNAS REVESTIDAS EM GRANITO, CONFORME DETALHE BG01 (BANCADA DA RECEPÇÃO).","un",1,23.26,2566.7399999999998]
["7.10.1.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2CM, TAMPO SUPERIOR COM AS MEDIDAS DE (1,90x0,55)M, ACABAMENTO RETO, COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE BG02.","un",1,6894.76,8116.49]
["7.10.1.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2CM, TAMPO SUPERIOR COM AS MEDIDAS DE (2,25x0,55)M, ACABAMENTO RETO, COM ABERTURA PARA CUBAS DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE BG03.","un",2,1543.48,1543.48]
["7.10.1.4","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2CM, TAMPO SUPERIOR COM AS MEDIDAS DE (1,00x0,50)M, ACABAMENTO RETO, COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE BG04/BG05.","un",1,579.97,2319.88]
["7.10.1.5","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO VERDE UBATUBA, ESPESSURA DE 2CM, TAMPO SUPERIOR COM AS MEDIDAS DE (1,00x0,50)M, ACABAMENTO RETO, COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE BG04/BG05.","un",1,1417.71,4253.13]
["7.10.1.6","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONTANTE EM GRANITO NATURAL BIPOLIDO VERDE UBATUBA, COM 2CM DE ESPESSURA, H=1,80M, ENGASTADO EM PAREDE/PISO, ACABAMENTO RETO, PARA DIVISÃO DOS BANHEIROS E MICTÓRIO, CONFORME DETALHES.","m²",1.17,83311.86,98074.31]
["7.10.2.","CHAPIM DE GRANITO",null,null,1741.87,45288.62]
["7.10.2.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CHAPIM EM GRANITO VERDE UBATUBA, ACABAMENTO RETO, L = 15 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. ","m",11.17,2101.8000000000002,2101.8000000000002]
["7.10.3.","ESPELHO DE GRANITO",null,null,1254.1500000000001,3762.45]
["7.10.3.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVIBOX EM GRANITO NATURAL BIPOLIDO VERDE UBATUBA, ALTURA 6 CM, ESPESSURA 2,0 CM.","m",0.6,522.54999999999995,5225.5]
["7.10.3.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM GRANITO VERDE UBATUBA FLAMEADO, ALTURA 17,5CM, ESPESSURA 2,0 CM.","m",9.6,2139,4278]
["7.10.3.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM GRANITO NATURAL POLIDO VERDE UBATUBA, ALTURA 10 CM, ESPESSURA 2,0 CM.","m",6.03,2403.79,2403.79]
["7.10.3.4","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO EM GRANITO NATURAL POLIDO VERDE UBATUBA, COM FRISO, ACABAMENTO RETO, ALTURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.","m",8.92,1037.72,1037.72]
["7.10.4.","REVESTIMENTO DE PAREDE",null,null,15717.13,15717.13]
["7.10.4.1","REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO.","m²",6.78,3609.8,7219.6]
["7.10.5.","MOLDURA DE GRANITO",null,null,2207.94,11039.7]
["7.10.5.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III E REJUNTADO.","m²",9.2799999999999994,32168.63,38383.620000000003]
["7.10.6.","REVESTIMENTO DE PISO",null,null,783.76,30566.639999999999]
["7.10.6.1","REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO VERDE UBATUBA FLAMEADO, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO.","m²",19.13,706.35,4238.1000000000004]
["7.10.6.2","REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO.","m²",2.0099999999999998,932.68,1865.36]
["7.10.7.","SOLEIRA",null,null,1713.52,1713.52]
["7.10.7.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.","m",9.19,5355.65,6353.09]
["7.10.7.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, LARGURA 25 CM, ESPESSURA 2,0 CM.","m",6.68,162.62,325.24]
["7.10.7.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, LARGURA 29 CM, ESPESSURA 2,0 CM.","m",2.0099999999999998,125.4,5893.8]
["7.11.","AGENCIAMENTO EXTERNO",null,null,134.05000000000001,134.05000000000001]
["7.11.1.","ESTACIONAMENTOS",null,null,14842.41,17472.419999999998]
["7.11.1.1","ASSENTAMENTO DE BATE RODAS, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 1,80X0,15X0,15 M.","un",5,976.66,12784.47]
["7.11.1.2","PINTURA DE LETRAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.","un",5,937.59,4687.95]
["7.11.1.3","Pintura de piso com tinta acrílica na cor azul, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.","m2",2.89,40175.410000000003,47547.45]
["7.11.1.4","Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica na cor branca, e = 10 cm, aplicação manual.","m",81.27,24748.67,29282.639999999999]
["7.11.1.5","EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA, EM LAJOTA DE CONCRETO, COM DIMENSÕES 25X25CM, NA COR AMARELA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.","m²",6.43,4045.27,4045.27]
["7.11.1.6","EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL, EM LAJOTA DE CONCRETO, COM DIMENSÕES 25X25CM, NA COR AMARELA, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:6, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO.","m²",2.8,1550.31,3100.62]
["7.11.2.","PISO INTERTRAVADO / MEIO-FIO",null,null,5600.58,5600.58]
["7.11.2.1","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO/RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). ","m",74.39,4470,4470]
["7.11.2.2","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO/RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).","m",26.82,4778.1099999999997,4778.1099999999997]
["7.11.2.3","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA DE E= 6CM E COM REJUNTAMENTO DE AREIA.","m²",13.63,1181.5,1181.5]
["7.11.2.4","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. INCLUINDO COLCHÃO DE AREIA DE E= 6CM, ASSENTADO EM ESCAMA DE PEIXE E COM REJUNTAMENTO DE AREIA.","m²",26.68,1181.5,1181.5]
["7.11.2.5","CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6, COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8, COM 10 CM DE ESPESSURA.","m",12.65,1180.51,1180.51]
["7.11.3.","MOBILIÁRIO",null,null,389.46,1168.3800000000001]
["7.11.3.1","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BANCO MÓDULO DE CONCRETO COM ASSENTO EM MADEIRA, COM MEDIDAS DE 200X50X45CM, DA CONCREPÓXI ARTEFATOS, LINHA MOBILIÁRIO URBANO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.","un",1,389.46,1168.3800000000001]
["7.11.4.","PAISAGISMO",null,null,601.62,1407.79]
["7.11.4.1","FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE DRACENA TRICOLOR, MÍNIMO 100CM DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SOLO (TERRA VEGETAL E FERTILIZANTE).","un",6,1660.51,1961.31]
["7.11.4.2","FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA REFLEXA, MÍNIMO 80CM DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SOLO (TERRA VEGETAL E FERTILIZANTE).","un",7,57.54,910.85]
["7.11.4.3","FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DE JIBÓIA VERDE, 15 UNIDADES POR METRO QUADRADO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA PLANTIO (TERRA VEGETAL E FERTILIZANTE)","m²",6.37,99.1,1050.46]
["7.11.4.4","FORNECIMENTO E PLANTIO DE ESPADA DE SÃO JORGE, MÍNIMO 70CM DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SOLO (TERRA VEGETAL E FERTILIZANTE).","un",1,4537.42,5381.61]
["7.11.4.5","FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO DE SOL, MÍNIMO 30CM DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SOLO (TERRA VEGETAL E FERTILIZANTE).","un",157,50.5,349.46]
["7.11.4.6","FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA VERMELHA, MÍNIMO 80CM DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SOLO (TERRA VEGETAL E FERTILIZANTE).","un",9,84.72,1687.62]
["7.11.4.7","FORNECIMENTO E PLANTIO DE LAMBARI ROXO, MÍNIMO 30CM DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SOLO (TERRA VEGETAL E FERTILIZANTE).","un",108,72.53,1515.87]
["7.11.4.8","FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA FENIX, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,50M, INCLUINDO PREPARAÇÃO DE COVA COM 40 X 40 X 40 CM, COM TERRA VEGETAL, ESTRUME BOVINO E ADUBO NPK.","un",2,96.63,1093.8499999999999]
["7.11.4.9","FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JARRO CERÂMICO, COM 40CM DE DIÂMETRO E 70CM DE ALTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL.","un",1,72.61,734.81]
["7.11.4.10","FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DE SOLO (TERRA VEGETAL E FERTILIZANTE).","m²",37.04,{"$f":"TRUNC(SUM(E334:E334),2)","v":413.82},{"$f":"TRUNC(SUM(F334:F334),2)","v":1837.36}]
["7.12.","SERRALHARIA",null,null,413.82,1837.36]
["7.12.1.","BICICLETÁRIO",null,null,{"$f":"TRUNC(SUM(E336:E336),2)","v":429.83},{"$f":"TRUNC(SUM(F336:F336),2)","v":6069.19}]
["7.12.1.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO (TIPO INGLÊS - SHEFFIELD), DIMENSÕES 75 CM X 75 CM EM TUBO DE FERRO COM Ø 5CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRATA, INCLUSIVE COM BARRA DE SEGURANÇA PARA DEFICIENTES VISUAIS, FIXAÇÃO EM BASE FERRO COM 4 PARAFUSOS, SOBRE PISO EXISTENTE.","un",5,429.83,6069.19]
["7.12.2.","CORRIMÃO",null,null,{"$f":"TRUNC(SUM(E338:E341),2)","v":496.43},{"$f":"TRUNC(SUM(F338:F341),2)","v":3015.34}]
["7.12.2.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, LIGA 304, SENDO O GUARDA-CORPO COM DIÂMETRO Ø= DE 1 E 1/2\", ALTURA DE h=1,10 m, LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS COM DIÂMETRO Ø= DE 1/2\" SOLDADAS NO BALAÚSTRE COM ALTURAS DE h=0,40 m E h=0,20 m DO PISO, E BALAÚSTRES COM DIÂMETRO Ø= DE 1 E 1/2\" FIXADOS NO PISO (SOLDADOS NO CENTRO DA ROSETA DE FIXAÇÃO Ø 3\" x 1/8\"). CORRIMÃO DUPLO COM DIÂMETRO Ø= DE 1 E 1/2\", ALTURAS DE h=0,92 m (PARTE SUPERIOR) E h=0,70 m (PARTE INFERIOR), INCLUSIVE TUBO EM \"L\" COM Ø 3/4\" (SOLDADO NO CORRIMÃO E NO BALAÚSTRE), CONFORME DETALHE CI01.","m",11.91,72.989999999999995,1259.07]
["7.12.2.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, LIGA 304, DE Ø=1 E 1/2\", DUPLO, ALTURAS h= 0,92 (SUPERIOR) E h=0,70 m (INFERIOR) FIXADO NA PAREDE, SEM BALAÚSTRE, INCLUSIVE TUBO EM \"L\" COM Ø 3/4\" (SOLDADO NO CORRIMÃO E NO CENTRO DA ROSETA DE FIXAÇÃO DE Ø 2\" x 1/8\"), CONFORME DETALHE CI02.","m",7.22,82.75,270.58999999999997]
["7.12.2.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, LIGA 304, SENDO O GUARDA-CORPO COM DIÂMETRO Ø= DE 1 1/2\", ALTURA DE h=1,10m, E BALAÚSTRES COM DIÂMETRO Ø= DE 1 E 1/2\" FIXADOS NO PISO (SOLDADOS NO CENTRO DA ROSETA DE FIXAÇÃO Ø 3\" x 1/8\"). CORRIMÃO CENTRAL DUPLO COM DIÂMETRO Ø= DE 1 1/2\", ALTURAS DE h=0,92 m (PARTE SUPERIOR) E h=0,70 m (PARTE INFERIOR), INCLUSIVE TUBO EM \"L\" COM Ø 3/4\" (SOLDADO NO CORRIMÃO E NO BALAÚSTRE), CONFORME DETALHE CI03.","m",1.9,121.68,1047.6600000000001]
["7.12.3.","FERRO",null,null,219.01,438.02]
["7.12.3.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO PARA VÃOS COM TRECHO FIXO E DUAS PORTAS DE GIRO, CONTORNO COM BARRA CHATA DE 1\" X 1/4\", E BARRAS REDONDAS DE 3/4\"  COM ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE AS BARRAS DE 14 CM. INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO NA COR CINZA. PROJETO ESPECÍFICO GF 01 (3,60 X 3,40 M) OBRA FÓRUM RIO FORMOSO","un",1,260980.7,309501.03000000003]
["7.12.3.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO FIXA PARA VÃOS, CONTORNO COM BARRA CHATA DE 1\" X 1/4\", E BARRAS REDONDAS DE 3/4\"  COM ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE AS BARRAS DE 14 CM E TELA MOEDA. INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO NA COR PRETA. PROJETO ESPECÍFICO GF 02 (2,80 X 0,50 M) OBRA FÓRUM RIO FORMOSO.","un",1,4230.05,5072.01]
["7.12.3.3","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO FIXA PARA VÃOS TIPO QUADRICULADA, CONTORNO COM BARRA CHATA DE 1\" X 1/4\", E BARRAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1\"X1/8\" COM ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE AS BARRAS DE 14 CM. INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO NA COR PRETA. PROJETO ESPECÍFICO GF 03 (1,00 X 2,00 M) OBRA FÓRUM RIO FORMOSO.","un",8,17.79,91.97]
["7.12.3.4","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO FIXA PARA VÃOS TIPO QUADRICULADA, CONTORNO COM BARRA CHATA DE 1\" X 1/4\", E BARRAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1\"X1/8\" COM ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE AS BARRAS DE 14 CM. INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO NA COR PRETA. PROJETO ESPECÍFICAO GF 04 (1,00 X 0,50 M) OBRA FÓRUM RIO FORMOSO.","un",2,12.62,126.2]
["7.12.3.5","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO FIXA PARA VÃOS TIPO QUADRICULADA, CONTORNO COM BARRA CHATA DE 1\" X 1/4\", E BARRAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1\"X1/8\" COM ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE AS BARRAS DE 14 CM. INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO NA COR PRETA. PROJETO ESPECÍFICO GF 05 (3,00 X 0,50 M) OBRA FÓRUM RIO FORMOSO.","un",3,3.77,2635.41]
["7.12.3.6","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE DE FERRO PORTÃO DE GIRO MEDINDO 0,90 X 2,10 M, TIPO QUADRICULADA, CONTORNO COM BARRA CHATA DE 1\" X 1/4\", E BARRAS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1\"X1/8\" COM ESPAÇAMENTO MÉDIO ENTRE AS BARRAS DE 14 CM. COM DOBRADIÇAS 180° E FERROLHO. INCLUINDO PINTURA DE FUNDO E DE ACABAMENTO NA COR PRETA. PROJETO ESPECÍFICO GF 06 (0,90 X 2,10 M) OBRA FÓRUM RIO FORMOSO.","un",2,130.41999999999999,865.98]
["7.12.4.","GRADIL E PORTÃO DE ACESSO",null,null,130.41999999999999,1352.45]
["7.12.4.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO GRADIL DE GIRO DUAS FOLHAS ELETROFUNDIDO (TIPO ELETROGRADI BARRA 25X2MM, FIO 4,8 MM E MALHA 65X132MM) COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA NA COR CINZA. SITELA OU SIMILAR. MEDINDO 2,70 X 2,00 M. PROJETO ESPECÍFICO GF07 (2,00 X 2,70 M) OBRA FÓRUM RIO FORMOSO.","un",1,50718.62,60541.2]
["7.12.4.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO GRADIL DE GIRO UMA FOLHA ELETROFUNDIDO (TIPO ELETROGRADI BARRA 25X2MM, FIO 4,8 MM E MALHA 65X132MM) COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA NA COR CINZA. SITELA OU SIMILAR. MEDINDO 1,08 X 2,00 M. PROJETO ESPECÍFICO GF08 (1,08 X 2,00 M) OBRA FÓRUM RIO FORMOSO.","un",3,96.52,60541.2]
["7.12.4.3","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO GRADIL DE GIRO DUAS FOLHAS ELETROFUNDIDO (TIPO ELETROGRADI BARRA 25X2MM, FIO 4,8 MM E MALHA 65X132MM) COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA NA COR CINZA. SITELA OU SIMILAR. MEDINDO 2,40 X 2,00 M. PROJETO ESPECÍFICO GF10 (2,40 X 2,00 M) OBRA FÓRUM RIO FORMOSO.","un",5,51913.85,61578.85]
["7.12.4.4","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADIL ELETROFUNDIDO (TIPO ELETROGRADI BARRA 25X2MM, FIO 4,8 MM E MALHA 65X132MM) MEDINDO 2,10 X 1,35 M, COM PINTURA ELETRÓSTÁTICA TIPO SITELA OU SIMILAR","m²",28.65,60.4,546.62]
["7.12.5.","PERFIL ALUMÍNIO",null,null,73.73,19465.45]
["7.12.5.1","ACABAMENTO EM PAREDE COM PERFIL \"U\" EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 2 X 2 CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE, CONFORME DETALHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",100.15,41.96,26179.68]
["7.13.","INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS)",null,null,40.99,4765.08]
["7.13.1.","ACESSÓRIOS / ACABAMENTO PARA WC´S",null,null,96.03,1626.74]
["7.13.1.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M, DE SOBREPOR, EM INOX, MARCA GLOBO OU EQUIVALENTE.","un",8,141.12,5780.27]
["7.13.1.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA PAPEL TOALHA, TOALHEIRO EM PLÁSTICO ABS, PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHEADO DA SANTHER, MILCLEAN, LALEKA DA DIXHIGIENE OU EQUIVALENTE.","un",6,7.72,316.20999999999998]
["7.13.1.3","SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","un",5,2.8,688.12]
["7.13.1.4","ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, COLADO NA ALVENARIA (ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE).","m²",9.9,12.57,2210.6799999999998]
["7.13.2.","LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS",null,null,23740.36,27954.29]
["7.13.2.1","FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA SEM ABERTURA FRONTAL, EM POLIESTER, COM FIXAÇÃO CROMADA, REF. AP23 DA DECA OU EQUIVALENTE.","un",1,3993.47,27954.29]
["7.13.2.2","FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA PP COM CAIXA ACOPLADA, LINHA UNIVERSAL, CELITE OU EQUIVALENTE.","un",7,33980.370000000003,40202.07]
["7.13.2.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL SEM ABERTURA FRONTAL, LINHA ACESSO CONFORT, REF. 31310 CELITE OU EQUIVALENTE.","un",1,133.86000000000001,267.72000000000003]
["7.13.2.4","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA LINHA AZALEA, REF. 91351, CELITE OU EQUIVALENTE, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, SISTEMA ECOFLUSH 3/6, REF. 91570, COR BRANCA.","un",7,79.209999999999994,1821.83]
["7.13.2.5","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO E MEDIDA 33X28X53 CM FERRAGENS EM METAL CROMADO, REGISTRO DE PRESSÃO E TUBO DE LIGAÇÃO 1/2\", REF. M.715.37 DA DECA OU EQUIVALENTE.","un",2,55.26,221.04]
["7.13.2.6","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA LINHA ECO CONFORTO, HYDRA OU EQUIVALENTE","un",1,69.05,4350.1499999999996]
["7.13.2.7","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, LINHA LINK, REF.: 1984.C.ACT.LNK.CR, DA DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.","un",1,50.63,1772.05]
["7.13.2.8","CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO, RESISTÊNCIA BLINDADA, BRAÇO CHUVEIRO INCLUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,109.36,2843.36]
["7.13.2.9","BACIA TURCA COM TUBO DE LIGAÇÃO, COR BRANCA (08251), LINHA TURCA - LOUÇAS CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,43.66,7485.94]
["7.13.2.10","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","un",5,113.56,7633.5]
["7.13.2.11","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,575.27,13806.48]
["7.13.2.12","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, REF. CE1761170777300 DA CELITE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",6,96397.45,114152.61]
["7.13.2.13","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE AÇO INOX RETANGULAR 46X30X12CM, FABRICAÇÃO TRAMONTINA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL.","un",1,70.63,82810.84]
["7.13.2.14","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA ACESSO, CÓD.31055, CELITE OU EQUIVALENTE.","un",2,141.12,24818.77]
["7.13.2.15","TANQUE DE LOUÇA BRANCA (REF. TQ.03.17 DA DECA OU EQUIVALENTE) COM COLUNA (REF. CT.25.17. DA DECA OU EQUIVALENTE), INCLUSO CONJUNTO DE FIXAÇÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PVC.","un",1,7.72,1357.71]
["7.14.","IDENTIDADE VISUAL",null,null,2.8,2954.61]
["7.14.1","BRASÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO EM ACRÍLICO, ALTO RELEVO, ESPESSURA DE 20MM NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 0,60m X 0,60m, COM FIXAÇÃO EM DUPLA FACE, CONFORME MODELO","un",1,12.57,2210.6799999999998]
["7.14.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MASTRO PARA BANDEIRA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2¨, 2¨ E 1 1/2\", TRIPLO, COMPRIMENTO TOTAL 19M (9,20M X 2\" 1/2 + 7,70M X 2\" + 2,10M X 1 1/2\"), CONFORME DETALHES, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, COR A DEFINIR.","un",1,104727.08,123795.57]
["7.14.3","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LETREIRO \"RECEPÇÃO\" COM LETRAS TIPO MINÚSCULA, FONTE ARIAL, COM 10mm DE PROFUNDIDADE, ALTURA COM 100mm, EM ACRÍLICO NA COR BRANCA, COM FIXAÇÃO EM DUPLA FACE . (CONFORME DETALHE)","un",9,1950.5,2313.25]
["7.14.4","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO \"GOV. AGAMENON MAGALHÃES\" COM LETRAS TIPO CAIXA, FONTE ARIAL, COM 5cm DE PROFUNDIDADE, ALTURA COM 20cm, CHAPA 20, EM AÇO INOX 316L ESCOVADO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PREGOS E BUCHAS OU PERFIL TIPO \"L\". (CONFORME DETALHE)","un",22,462.65,2313.25]
["7.14.5","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO \"FÓRUM DE RIO FORMOSO\" COM LETRAS TIPO CAIXA, FONTE ARIAL BLACK, COM 5cm DE PROFUNDIDADE, ALTURA COM 30cm, CHAPA 20, EM AÇO INOX 316L ESCOVADO, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM PREGOS E BUCHAS OU PERFIL TIPO \"L\". (CONFORME DETALHE) ","un",18,15297.74,18348.03]
["7.15.","COBERTA",null,null,957.8,15698.34]
["7.15.1","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.","m",227.35,255.04,1239.49]
["7.15.2","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","m²",274.66000000000003,986.16,1410.2]
["7.15.3","RUFO EM CONCRETO ARMADO, FCK=20 MPA, LARGURA 30CM, ESPESSURA 5CM.","m",77.94,37528.74,44181.16]
["7.15.4","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, L = 24 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA.","m",138.54,5030.3,5030.3]
["7.15.5","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA NA COBERTA (INSTALADA JUNTO AO PISO)","m",46.5,960.32,960.32]
["7.16.","IMPERMEABILIZAÇÃO",null,null,1087.77,28282.02]
["7.16.1.","CALHAS",null,null,326.33999999999997,3263.4]
["7.16.1.1.","SUPERFÍCIE HORIZONTAL",null,null,783.2,2349.6]
["7.16.1.1.1","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023","m²",28.41,1313.49,1313.49]
["7.16.1.1.2","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023","m²",28.41,1187.2,1187.2]
["7.16.1.2.","SUPERFÍCIE VERTICAL",null,null,1501.14,1501.14]
["7.16.1.2.1","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023","m²",30.31,293.69,293.69]
["7.16.1.2.2","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023","m²",30.31,45855.87,53981.32]
["7.16.2.","LAJES ABAIXO DA COBERTA",null,null,264.68,32148.03]
["7.16.2.1","PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM MANTA LÍQUIDA, 3 DEMÃOS, VEDACIT (VEDAPREN PAREDE BRANCO), SIKA (IGOLFLEX FACHADA BRANCO), QUARTZOLIT, CORAL (PROTEÇÃO SOL E CHUVA), BAUTECH OU EQUIVALENTE.","m²",256.72000000000003,5627.32,5627.32]
["7.16.3.","LAJES DA COBERTA",null,null,6201.84,6201.84]
["7.16.3.1","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023","m²",100.57,3334.71,10004.129999999999]
["7.16.3.2","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023","m²",100.57,4094.23,4971.8100000000004]
["7.16.4.","PLATIBANDAS",null,null,27.93,4971.8100000000004]
["7.16.4.1","PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM TINTA EMBORRACHADA, 3 DEMÃOS, CORAL, SIKA, BAUTECH, SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE.","m²",183.99,24837.58,29357.13]
["7.16.5.","RESERVATÓRIO INFERIOR",null,null,5778.35,6838.55]
["7.16.5.1","FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (CAMADA 01) VIAPLUS 1.000 OU EQUIVALENTE, E IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (CAMADA 02) VIAPLUS 5.000 OU EQUIVALENTE.","m²",52.84,107.66,1399.58]
["7.16.5.2","TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023","m",18.920000000000002,84.5,929.5]
["7.16.6.","PEITORIL",null,null,77.05,847.55]
["7.16.6.1.","ESQUADRIAS",null,null,357.61,3661.92]
["7.16.6.1.1","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023","m²",10.49,19059.23,22518.58]
["7.16.6.2.","GRADE",null,null,115.34,1153.4000000000001]
["7.16.6.2.1","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023","m²",0.8,191,191]
["7.16.7.","RUFO","",null,473.85,1421.55]
["7.16.7.1","PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM MANTA LÍQUIDA, 3 DEMÃOS, VEDACIT (VEDAPREN PAREDE BRANCO), SIKA (IGOLFLEX FACHADA BRANCO), QUARTZOLIT, CORAL (PROTEÇÃO SOL E CHUVA), BAUTECH OU EQUIVALENTE.","m²",23.38,588.71,588.71]
["8.","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",null,null,377.6,755.2]
["8.1.","ALARME E SONORIZAÇÃO",null,null,36.659999999999997,403.26]
["8.1.1.","CONDUTOS",null,null,761.29,8374.19]
["8.1.1.1","ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA, DIM.: 50X50MM, CHAPA 22, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.       ","m",33.42,588.08000000000004,1176.1600000000001]
["8.1.2.","CAIXAS",null,null,655.20000000000005,1310.4000000000001]
["8.1.2.1","CAIXA RETANGULAR 4X2\", ALTA, EM ALUMÍNIO, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,507.98,507.98]
["8.1.2.2","CAIXA RETANGULAR 4X2\", ALTA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",15,594.39,1188.78]
["8.1.2.3","TAMPA CEGA METÁLICA PARA CAIXA 4\" X 2\" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,380.94,761.88]
["8.1.2.4","CAIXA RETANGULAR 4X4\", MÉDIA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,192.35,961.75]
["8.1.2.5","PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4\", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",6,299.37,2394.96]
["8.1.2.6","CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,221.56,1329.36]
["8.1.2.7","CAIXA RETANGULAR 4X4\", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,19428.62,22916.05]
["8.1.2.8","CAIXA OCTOGONAL 4X4\", EM PVC, INSTALADA EM TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",6,19496.14,19496.14]
["8.1.2.9","CAIXA RETANGULAR 4X4\", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,1459.23,1459.23]
["8.1.2.10","PLACA/TAMPA PARA 1 TOMADAS DE PISO 4\"X4\" EM INOX OU LATÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,108,972]
["8.1.3.","CONDULETES","",null,22.47,629.16]
["8.1.3.1","CONDULETE DE ALUMÍNIO COM TAMPA, TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,22.47,359.52]
["8.1.4.","QUADROS / PROTEÇÃO",null,null,111650.86,132556.70000000001]
["8.1.4.1","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 3, DE EMBUTIR, PADRÃO TELEBRÁS, DIMENSÕES 40X40X12CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,37.6,20904.09]
["8.1.5.","TOMADAS","",null,119.43,70607.009999999995]
["8.1.5.1","TOMADA SIMPLES PARA TELEFONE PARA CAIXA 4X2 \", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA RJ11, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",15,52.8,1381.77]
["8.1.6.","PONTOS",null,null,34.17,5917.21]
["8.1.6.1","PONTO DE SONOFLETOR EM TETO, COMPOSTO POR ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DE 1”, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",6,28.81,31085.41]
["8.1.6.2","PONTO DE MICROFONE PELO PISO, COMPOSTO POR ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,61.46,2661.21]
["8.1.6.3","PONTO PARA ALARME, COMPOSTO POR CABO TELEFÔNICO CCI-50, 4 PARES, SEM BLINDAGEM, ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 1\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 1”, CURVA 1”, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",15,82829.179999999993,99358.79]
["8.1.6.4","PONTO KIT PORTA, COMPOSTO POR ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\"E 1\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, CURVA 1”, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,19925.32,23798.91]
["8.2.","CABEAMENTO ESTRUTURADO",null,null,10815.54,12913.02]
["8.2.1.","CONDUTOS",null,null,102.75,8244.66]
["8.2.1.1","ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA, DIM.: 50X50MM, CHAPA 22, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.       ","m",39.200000000000003,58.18,4668.3599999999997]
["8.2.1.2","ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA, DIM.: 100X50MM, CHAPA 18, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.        ","m",16,9109.7800000000007,10885.89]
["8.2.1.3","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",15.4,102.75,7623.02]
["8.2.1.4","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 60 MM (2\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",16,43.98,3262.87]
["8.2.1.5","CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, PARA ELETRODUTO, DE PVC, ROSQUEÁVEL, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,16220.3,19321.060000000001]
["8.2.1.6","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",2.4,32.090000000000003,19321.060000000001]
["8.2.1.7","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","un",9,18833.52,22505.439999999999]
["8.2.1.8","PERFILADO PERFURADO, GALVANIZADO, DIM.: 38X38MM,CHAPA 22,  INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            ","m",4.33,102.75,15759.79]
["8.2.2.","CAIXAS",null,null,43.98,6745.65]
["8.2.2.1","CAIXA RETANGULAR 4X2\", ALTA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",11,20583.34,25033.8]
["8.2.2.2","CAIXA RETANGULAR 4X2\", EM PVC, EMBUTIR EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",9,2046.61,2489.13]
["8.2.2.3","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\", MÉDIA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",5,37.799999999999997,2489.13]
["8.2.2.4","CAIXA RETANGULAR 4X2\", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,18536.73,22544.67]
["8.2.2.5","CAIXA RETANGULAR 4X4\", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,37.799999999999997,22544.67]
["8.2.2.6","CAIXA RETANGULAR 4X4\", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",37,5463,6543.9]
["8.2.2.7","PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4\", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",5,62.69,6405.66]
["8.2.2.8","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","un",2,4.09,138.24]
["8.2.2.9","TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","un",2,404.17,488.61]
["8.2.2.10","CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,386.79,467.6]
["8.2.3.","CONDULETES","",null,26.27,467.6]
["8.2.3.1","CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",15,17.38,21.01]
["8.2.3.2","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,26.27,21.01]
["8.2.3.3","TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,1399.53,1667.07]
["8.2.4.","QUADRO / PROTEÇÃO","",null,32.090000000000003,1667.07]
["8.2.4.1","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 4, DE SOBREPOR, PADRÃO TELEBRÁS, DIMENSÕES 60X60X12CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,65763.22,78259.5]
["8.2.5.","TOMADAS","",null,65763.22,78259.5]
["8.2.5.1","TOMADA DUPLA BAIXA PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X4\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA QUATRO POSTOS, DOIS MÓDULOS DE TOMADA RJ45 CAT. 5E, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",32,279,78259.5]
["8.2.5.2","TOMADA SIMPLES ALTA PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X2 \", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA RJ45, CAT. 5E, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",11,430386.13,511022.79]
["8.2.5.3","TOMADA SIMPLES DE PISO PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO EM INOX OU LATÃO, UM MÓDULO DE TOMADA RJ45 CAT. 5E, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,17480.759999999998,20851.689999999999]
["8.2.5.4","TOMADA DUPLA DE PISO PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X4\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS EM INOX OU LATÃO, DOIS MÓDULOS DE TOMADA RJ45 CAT. 5E, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,3418.2,4138.67]
["8.2.5.5","TOMADA SIMPLES ALTA PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X2 \", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA RJ45, CAT. 5E, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",9,58.88,4138.67]
["8.2.5.6","TOMADA SIMPLES MÉDIA PARA VOZ/DADOS PARA CAIXA 4X2 \", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA RJ45, CAT. 5E, COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE CONEXÃO/CRIMPAGEM TIPO IMPACTO (PUSH-DOWN). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",5,2997.38,3627.86]
["8.2.5.7","TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ","un",1,14.09,84.54]
["8.2.6.","PONTOS","",null,43.15,517.79999999999995]
["8.2.6.1","PONTO SIMPLES PARA VOZ/DADOS NO TETO, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1\", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CABO UTP 4 PARES, CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA UMA TOMADA RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 5,5M.","un",9,31.84,1050.72]
["8.2.6.2","PONTO SIMPLES PARA VOZ/DADOS NO TETO SOBREPOR, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1\", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CABO UTP 4 PARES, CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA UMA TOMADA RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 5,5M.","un",1,18.13,72.52]
["8.2.6.3","PONTO SIMPLES PARA VOZ/DADOS EM ALVENARIA, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO PVC CORRUGADO 1\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1\", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CABO UTP 4 PARES, CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA UMA TOMADA RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 5,5M.","un",16,23.9,430.2]
["8.2.6.4","PONTO DUPLO PARA VOZ/DADOS EM ALVENARIA, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO PVC CORRUGADO 1\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1\", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, CABO UTP 4 PARES, CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA DUAS TOMADAS RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 11M (2X5,5M).","un",32,3.31,13.24]
["8.2.6.5","PONTO SIMPLES PARA VOZ/DADOS NO PISO, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO PVC CORRUGADO 1\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1\", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO, CABO UTP 4 PARES, CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA UMA TOMADA RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 5,5M.","un",2,10.27,184.86]
["8.2.6.6","PONTO DUPLO PARA VOZ/DADOS NO PISO, COMPOSTO POR TUBULAÇÃO EM ELETRODUTO PVC CORRUGADO 1\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1\", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO, CABO UTP 4 PARES (2X), CAT. 5E, FURUKAWA OU EQUIVALENTE, PARA DUAS TOMADAS RJ45 (VOZ/DADOS) INCLUINDO A RESERVA TÉCNICA DE CABO DE 11M (2X5,5M).","un",3,93.82,93.82]
["8.3.","ALIMENTADORES",null,null,42.78,513.36]
["8.3.1.","CONDUTOS",null,null,33.340000000000003,666.8]
["8.3.1.1","ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA, DIM.: 50X50MM, CHAPA 22, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.       ","m",3.63,134.06,160.35]
["8.3.1.2","CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, PARA ELETRODUTO, DE PVC, ROSQUEÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,160.35,160.35]
["8.3.1.3","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 50 MM (1 1/2\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",0.67,768.57,922.02]
["8.3.1.4","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",19.149999999999999,27.94,922.02]
["8.3.1.5","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 50 MM (1 1/2\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",11.87,10162.549999999999,12002.79]
["8.3.1.6","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",4.0599999999999996,286.55,9456.15]
["8.3.1.7","SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4\" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4\" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",13,151.74,606.96]
["8.3.2.","CONDUTORES",null,null,93.59,1123.08]
["8.3.2.1","CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 10 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.","m",26.42,136.1,816.6]
["8.3.2.2","CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 16 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.","m",39.57,52761.04,62605.01]
["8.3.2.3","CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 25 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.","m",108.9,5283.78,6332.94]
["8.3.2.4","CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE E ENCORDOAMENTO CLASSES 4 E 5, SEÇÃO NOMINAL DE 6 MM², ISOLAÇÃO ANTI-CHAMA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 0,6/1,0KV - 90ºC, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.","m",23.12,58.88,225.51]
["8.3.2.5","CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A/3A, SEÇÃO NOMINAL DE 50 MM², PARA ATERRAMENTO, INSTALADO EM VALA COM 0,5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.","m",13.7,32.14,179.98]
["8.3.3.","CAIXAS",null,null,51.7,4329.3500000000004]
["8.3.3.1","CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,109.76,1598.1]
["8.3.3.2","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020","un",2,37093.85,43865.97]
["8.3.4.","CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO",null,null,16.82,368.86]
["8.3.4.1","HASTE DE ATERRAMENTO (TIPO COPPERWELD) DE 5/8\" X 3,0 M COM CONECTOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",3,24,638.16]
["8.3.5.","QUADROS / PROTEÇÃO",null,null,48.01,546.83000000000004]
["8.3.5.1","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (150A), GUIA PARA DISJUNTOR GERAL, BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,50.17,398.85]
["8.3.5.2","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",1,68.989999999999995,6564.39]
["8.3.5.3","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",1,123.84,35348.879999999997]
["8.3.5.4","DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ","un",1,{"$f":"TRUNC(SUM(E507:E507),2)","v":731.16},{"$f":"TRUNC(SUM(F507:F507),2)","v":6580.44}]
["8.3.5.5","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",1,731.16,6580.44]
["8.3.5.6","DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275V, 40KA, INCLUINDO TERMINAIS A COMPRESSÂO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,null,5825.66]
["8.3.6.","PADRÃO DE ENTRADA",null,null,428.23,428.23]
["8.3.6.1","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE DE CONCRETO, COM CAIXA DE MEDIÇÃO DE SOBREPOR (PADRÃO NEOENERGIA), INCLUINDO OLHAL DE ANCORAGEM, CABO DE 25 MM2, ATERRAMENTO, DISJUNTOR DIN 80A, E DEMAIS CONEXÕES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE.","un",1,646.73,646.73]
["8.4.","PONTOS DE CLIMATIZAÇÃO",null,null,87.66,87.66]
["8.4.1.","CONDUTOS",null,null,95.65,95.65]
["8.4.1.1","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 60 MM (2\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",3.53,116.03,464.12]
["8.4.1.2","CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, DE AÇO GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, DN 32 MM (1\"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",6,4103.2700000000004,4103.2700000000004]
["8.4.1.3","CURVA DE 90 GRAUS, LONGA, PARA ELETRODUTO, DE PVC, ROSQUEÁVEL, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,30285.759999999998,35797.96]
["8.4.1.4","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","un",3,1249.21,1507.23]
["8.4.2.","CAIXAS",null,null,83.05,436.01]
["8.4.2.1","CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30X30X10CM DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,58.88,865.53]
["8.4.2.2","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\", MÉDIA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,44.33,205.69]
["8.4.3.","CONDULETES","",null,2611.8000000000002,3145.23]
["8.4.3.1","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",6,20.53,205.3]
["8.4.3.2","CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,41.3,1693.3]
["8.4.3.3","CONDULETE DE ALUMÍNIO COM TAMPA, TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",17,16.86,185.46]
["8.4.3.4","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,5.0599999999999996,55.66]
["8.4.3.5","FORNECIMENTO TAMPA CEGA PLÁSTICA COM FURO CENTRAL, 4X2 POL., COR BRANCA, NA LINHA PIAL PLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.","un",3,33.340000000000003,66.680000000000007]
["8.4.4.","QUADROS / PROTEÇÃO",null,null,20.34,366.12]
["8.4.4.1","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 36 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (100A), GUIA PARA DISJUNTOR GERAL, BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,28.5,28.5]
["8.4.4.2","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",1,31.67,443.38]
["8.4.4.3","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",17,35.32,35.32]
["8.4.4.4","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",1,65.510000000000005,65.510000000000005]
["8.4.5.","INTERRUPTORES","",null,4083.11,4816.3900000000003]
["8.4.5.1","INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,428.23,428.23]
["8.4.5.2","INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,12.3,24.6]
["8.4.6.","PONTOS",null,null,13.41,549.80999999999995]
["8.4.6.1","PONTO DE FORÇA PARA CONDENSADORA COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V, ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO RÍGIDO DE 1”, ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO (TIPO SEAL TUBO) DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", CURVA AÇO GALVANIZADO LEVE 1”, TERMINAL BOX RETO 3/4\" E DEMAIS ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",17,3813.75,3813.75]
["8.4.6.2","PONTO PARA TOMADA DE AR EXTERNO COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM² E CABO MULTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM² (CABO PP), COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4” COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,195,235.9]
["8.4.6.3","PONTO PARA INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,23.59,235.9]
["8.4.6.4","PONTO PARA INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,22146.639999999999,26093.21]
["8.5.","ILUMINAÇÃO E TOMADAS",null,null,497.97,20416.77]
["8.5.1.","CONDUTOS",null,null,516.04,5676.44]
["8.5.1.1","ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA, DIM.: 50X50MM, CHAPA 22, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.       ","m",63.01,44595.040000000001,53174.58]
["8.5.1.2","CURVA DE 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, DE AÇO GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, DN 20 MM (3/4\"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,66.650000000000006,80.27]
["8.5.1.3","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO ENTERRADA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",4.54,20.69,80.27]
["8.5.1.4","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",13.75,37206.800000000003,44324.26]
["8.5.1.5","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","un",16,20.8,191.77]
["8.5.1.6","ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4\", COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",1.5,40.93,736.74]
["8.5.2.","CAIXAS",null,null,54.79,22574.02]
["8.5.2.1","CAIXA RETANGULAR 4X2\", ALTA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",9,72.06,20821.73]
["8.5.2.2","FORNECIMENTO TAMPA CEGA PLÁSTICA COM FURO CENTRAL, 4X2 POL., COR BRANCA, NA LINHA PIAL PLUS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.","un",1,7321.59,8770.0499999999993]
["8.5.2.3","CAIXA RETANGULAR 4X2\", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,351.23,351.23]
["8.5.2.4","PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4\", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,128.74,1416.14]
["8.5.2.5","CAIXA RETANGULAR 4X4\", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,105.69,211.38]
["8.5.2.6","CAIXA RETANGULAR 4X2\", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",41,1086.6400000000001,2173.2800000000002]
["8.5.2.7","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\", MÉDIA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",41,87.05,957.55]
["8.5.2.8","CAIXA RETANGULAR 4X4\", EM PVC, INSTALADA EM TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,127.22,1144.98]
["8.5.2.9","CAIXA RETANGULAR 4X4\", MÉDIA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,38.24,1338.4]
["8.5.2.10","CAIXA RETANGULAR 4X4\", BAIXA, METÁLICA, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,35.9,35.9]
["8.5.2.11","CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,17.809999999999999,17.809999999999999]
["8.5.2.12","CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,9.5500000000000007,19.100000000000001]
["8.5.2.13","CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, DIMENSÃO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM","un",7,14.53,1104.28]
["8.5.2.14","CAIXA RETANGULAR 4X4\", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",21,48549.67,57782.15]
["8.5.2.15","CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","un",13,13172.39,15882.79]
["8.5.2.16","CAIXA OCTOGONAL 4X4\", EM PVC, INSTALADA EM TETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",36,83.05,1038.1199999999999]
["8.5.3.","CONDULETES","",null,120.7,1654.79]
["8.5.3.1","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,58.88,6594.56]
["8.5.3.2","CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,35.79,71.58]
["8.5.3.3","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",6,24.61,717.62]
["8.5.3.4","CONDULETE DE ALUMÍNIO COM TAMPA, TIPO L, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,51.7,3029.62]
["8.5.4.","QUADROS / PROTEÇÃO",null,null,109.76,2529.96]
["8.5.4.1","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",1,19.88,19.88]
["8.5.4.2","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",7,16.96,33.92]
["8.5.4.3","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",8,44.93,192.74]
["8.5.4.4","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",2,5809.36,6976.74]
["8.5.4.5","INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A, IN 30MA, SIEMENS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TERMINAIS A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,20.53,225.83]
["8.5.4.6","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (100A), GUIA PARA DISJUNTOR GERAL, BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,15.89,127.12]
["8.5.4.7","DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275V, 40KA, INCLUINDO TERMINAIS A COMPRESSÂO EM COBRE ESTANHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,26.42,52.84]
["8.5.4.8","QUADRO OU CAIXA DE MONTAGEM PARA DPS TEL-920 OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,18.13,1214.71]
["8.5.5.","DISPOSITIVO DE CONTROLE",null,null,10.27,112.97]
["8.5.5.1","CHAVE PARTIDA DIRETA P/ MOTOR MONOFÁSICO 220V, 60HZ, (0,75-1) CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,18.13,199.43]
["8.5.5.2","CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","un",2,42.78,256.68]
["8.5.6.","LUMINÁRIAS",null,null,476.65,3336.55]
["8.5.6.1","LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA PLAFON LED DE 48W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20. REF. CHIRAY, LUMINÁRIAS PROJETO, AVANT, NITROLUX, ECOLINE, PHILIPS OU EQUIVALENTE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  - INCLUSO CORTE NO FORRO.","un",30,207.23,1450.61]
["8.5.6.2","LUMINÁRIA DE EMBUTIR CIRCULAR PLAFON LED DE 18W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20, REF. CHIRAY, LUMINÁRIAS PROJETO, AVANT, NITROLUX, ECOLINE, PHILIPS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","un",34,5186.4799999999996,6183.09]
["8.5.6.3","LUMINÁRIA QUADRADA LED 24W DE SOBREPOR - 1950 LM - 6500K REF.: NITROLUX NL-LT024J, G-LIGHT QD-S-120-24-65-3C OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",7,41.24,453.64]
["8.5.6.4","REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, IP65, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ","un",4,43.82,350.56]
["8.5.6.5","LUMINÁRIA ARANDELA LED 3W - 180LM - 3000K, REF.: NITROLUX AL-03-BR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",21,133.72999999999999,267.45999999999998]
["8.5.6.6","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA, COM GRADE, PARA UMA LÂMPADA BASE E27, INCLUSIVE LÂMPADA LED BULBO DE 10W, E27, 220V, 5000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  ","un",2,76.290000000000006,5111.43]
["8.5.6.7","LUMINÁRIA BALIZADOR VERTICAL 15W P/ PISO - 1260LM - 2700K, REF.: SAVE ENERGY SE-335.1240 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",5,24381.439999999999,28739.53]
["8.5.6.8","LUMINÁRIA POSTE BALIZADOR VERTICAL 8W P/ PISO - 560LM - 3000K, REF.: NITROLUX BL01-065P OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,345.16,23125.72]
["8.5.6.9","LUMINÁRIA DE SOBREPOR CIRCULAR PLAFON LED DE 15W; TEMPERATURA DE COR 6500K; TENSÃO BIVOLT 220/110; CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO; GRAU DE PROTEÇÃO IP20, REF. CHIRAY, LUMINÁRIAS PROJETO, AVANT, NITROLUX, ECOLINE, PHILIPS OU EQUIVALENTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",6,815.56,1631.12]
["8.5.6.10","KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,188.64,1509.12]
["8.5.6.11","APARELHO SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS AÉREO, SIMPLES, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE UMA (1) LÂMPADA LED E SUPORTE PARA MASTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,224.87,2473.5700000000002]
["8.5.6.12","MASTRO PARA SINALIZADOR AÉREO H=1M COM ROSCA 3/4”, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM BASE PARA FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIE PLANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,174657.61,207189.67]
["8.5.7.","INTERRUPTORES E TOMADAS",null,null,19929.87,24035.88]
["8.5.7.1","TOMADA DE PISO PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO EM INOX OU LATÃO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,58.88,10515.96]
["8.5.7.2","TOMADA NO TETO PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,83.05,3330.3]
["8.5.7.3","TOMADA ALTA PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",8,28.1,297.86]
["8.5.7.4","TOMADA BAIXA DUPLA PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",41,31.83,7903.38]
["8.5.7.5","TOMADA MÉDIA DUPLA PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,58.14,1988.38]
["8.5.7.6","TOMADA MÉDIA DUPLA PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T, 20A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,8520.9,10111.459999999999]
["8.5.7.7","TOMADA SIMPLES MÉDIA PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",7,3.56,10111.459999999999]
["8.5.7.8","INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,7601.66,9235.18]
["8.5.7.9","INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO E UM MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",24,5.0599999999999996,25.3]
["8.5.7.10","INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS E DOIS MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,10.27,10.27]
["8.5.7.11","INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO CONJUGADO COM TOMADA 2P+T (10A), PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS, UM MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,18.13,18.13]
["8.5.7.12","INTERRUPTOR SIMPLES DE QUATRO SEÇÕES PARA CAIXA 4X4\", COMPOSTO POR SUPORTE, PLACA PARA QUATRO POSTOS E QUATRO MÓDULOS DE INTERRUPTOR SIMPLES, COR BRANCA, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,6.86,20.58]
["8.5.8.","PONTOS","",null,11.35,90.8]
["8.5.8.1","PONTO PARA TOMADA 2P+T NO TETO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,31.84,191.04]
["8.5.8.2","PONTO BOMBA DE RECALQUE, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4” e 1\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,23.58,23.58]
["8.5.8.3","PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,14.99,1199.2]
["8.5.8.4","PONTO PARA TOMADA 2P+T NA COPA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,20.53,1252.33]
["8.5.8.5","PONTO PARA TOMADA 2P+T EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",49,113.4,6237]
["8.5.8.6","PONTO PARA TOMADA 2P+T DE NO PISO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,166.95,166.95]
["8.5.8.7","PONTO PARA TOMADA 2P+T DE EMERGÊNCIA EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",6,3842.05,4529.53]
["8.5.8.8","PONTO DE LUZ EM TETO/FORRO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",64,74.17,74.17]
["8.5.8.9","PONTO DE LUZ EM TETO/LAJE, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\" E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESDE O PONTO DE LUZ ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",13,11.75,317.25]
["8.5.8.10","PONTO PARA LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 0,6/1,0kV. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4”, ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,13.41,67.05]
["8.5.8.11","PONTO DE LUZ EXTERNA NO PISO, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 0,6/1,0kV. ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" E 1\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",12,257.31,257.31]
["8.5.8.12","PONTO ARANDELA EXTERNA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C, ISOLAÇÃO 0,6/1,0kV. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\" E 1\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\" E 1\" E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",23,3813.75,3813.75]
["8.5.8.13","PONTO PARA INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO + TOMADA EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,346.78,414.15]
["8.5.8.14","PONTO PARA INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",24,277.19,277.19]
["8.5.8.15","PONTO PARA INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,68.48,136.96]
["8.5.8.16","PONTO PARA INTERRUPTOR DE QUATRO SEÇÕES EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,81843.7,96719.47]
["8.5.8.17","PONTO PARA INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO EM ALVENARIA, COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,129.9,13899.3]
["8.5.8.18","PONTO PARA WC PNE (SIRENE+BOTOEIRA), COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V. ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,29.94,2275.44]
["8.6.","REDE ESTABILIZADA",null,null,38.25,306]
["8.6.1.","CONDUTOS",null,null,94.84,284.52]
["8.6.1.1","ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA, DIM.: 50X50MM, CHAPA 22, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS DE DERIVAÇÃO, MATERIAIS PARA FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.       ","m",38.880000000000003,209.39,418.78]
["8.6.1.2","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","un",6,37.520000000000003,112.56]
["8.6.2.","CAIXAS",null,null,73.63,957.19]
["8.6.2.1","CAIXA RETANGULAR 4X2\", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,27.97,559.4]
["8.6.2.2","CAIXA RETANGULAR 4X4\", EM ALUMÍNIO, INSTALADA NO PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,83.02,332.08]
["8.6.2.3","CAIXA RETANGULAR 4X4\", MÉDIA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,509.96,29067.72]
["8.6.2.4","CAIXA RETANGULAR 4X4\", BAIXA, EM PVC, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",36,1189.99,38079.68]
["8.6.2.5","PLACA CEGA PARA CAIXA 4X4\", COMPOSTA POR SUPORTE E PLACA NA COR BRANCA, PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,171.25,4281.25]
["8.6.3.","TOMADAS",null,null,139.19,974.33]
["8.6.3.1","TOMADA DE PISO PARA CAIXA 4X2\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA UM POSTO EM INOX OU LATÃO E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T, 10A, 250V, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,29.22,379.86]
["8.6.3.2","TOMADA PARA COMPUTADOR NO PISO EM CAIXA 4X4\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA DOIS POSTOS EM INOX OU LATÃO, DOIS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 10A-250V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,87.05,2785.6]
["8.6.3.3","TOMADA BAIXA PARA COMPUTADOR EM CAIXA 4X4\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA QUATRO POSTOS NA COR BRANCA, TRÊS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 10A-250V E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A-250V, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",32,38.24,1223.68]
["8.6.3.4","TOMADA MÉDIA PARA COMPUTADOR EM CAIXA 4X4\", COMPOSTA POR SUPORTE, PLACA PARA QUATRO POSTOS NA COR BRANCA, TRÊS MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 10A-250V E UM MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A-250V, LINHA PIALPLUS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,24.44,782.08]
["8.6.3.5","TOMADA ALTA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ","un",1,4371.37,5286.92]
["8.6.4.","CONDULETES","",null,50.9,152.69999999999999]
["8.6.4.1","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,90.05,90.05]
["8.6.4.2","CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,47.68,333.76]
["8.6.4.3","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1\", APARENTE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,39.520000000000003,3161.6]
["8.6.4.4","TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,23.59,778.47]
["8.6.5.","QUADROS / PROTEÇÃO",null,null,38.869999999999997,38.869999999999997]
["8.6.5.1","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",13,54.45,54.45]
["8.6.5.2","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","un",1,28.84,57.68]
["8.6.5.3","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, PADRÃO DIN, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO (100A), GUIA PARA DISJUNTOR GERAL, BARRAS DE NEUTRO E TERRA E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,46.66,186.64]
["8.6.6.","PONTOS",null,null,43.27,432.7]
["8.6.6.1","PONTO NO TETO (SOBREPOR) PARA TOMADA ESTABILIZADA (COMPUTADOR), COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\", LUVA DE ROSCA INTERNA, SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,48201.279999999999,56857.08]
["8.6.6.2","PONTO EM PAREDE DE ALVENARIA PARA TOMADA ESTABILIZADA (COMPUTADOR), COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V, ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DE 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4”, LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",34,502.66,2513.3000000000002]
["8.6.6.3","PONTO NO PISO SIMPLES PARA TOMADA ESTABILIZADA (COMPUTADOR), COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V, ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DE 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" E 1” COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,346.22,346.22]
["8.6.6.4","PONTO NO PISO DUPLO PARA TOMADA ESTABILIZADA (COMPUTADOR), COMPOSTO POR FIAÇÃO EM CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4,0MM², COM ISOLAÇÃO EM PVC, ANTICHAMA E CLASSE TÉRMICA 70° C E ISOLAÇÃO 750V, ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO DE 3/4\", ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4\" E 1” COM LUVA DE ROSCA INTERNA, LUVA DE PRESSÃO 3/4\", SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO E DEMAIS ACESSÓRIOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,177.52,1775.2]
["8.7.","SPDA",null,null,97.5,7995]
["8.7.1.","CONDUTOS","",null,90.68,997.48]
["8.7.1.1","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",2,93.48,934.8]
["8.7.1.2","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 32 MM (1\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",9.9600000000000009,65.73,2169.09]
["8.7.1.3","ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 3/4\", COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO COM ABRAÇADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",0.54,74.98,74.98]
["8.7.1.4","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, EM PVC, DN 25 MM (3/4\"), COM LUVA DE ROSCA INTERNA E CONEXÕES, INSTALADO EM FORRO.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",7.68,84.23,84.23]
["8.7.1.5","SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, NO TETO, ATRAVÉS DE CANTONEIRA ZZ (1 UNID.), VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4\" (H=1M), PORCA SEXTAVADA 1/4\" (4 UNID.), PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UNID.) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",24,74.98,149.96]
["8.7.2.","CONDUTORES",null,null,102.74,410.96]
["8.7.2.1","CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A/3A, SEÇÃO NOMINAL DE 16 MM², PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.","m",8.2100000000000009,110.94,20634.84]
["8.7.2.2","CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A/3A, SEÇÃO NOMINAL DE 35 MM², PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.","m",9,98.9,989]
["8.7.2.3","CORDOALHA EM CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, SEÇÃO NOMINAL DE 35 MM², NÃO ENTERRADA, FIXADA COM PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE 35 MM², INCLUSIVE PARAFUSO EM AÇO INOX FENDA, BUCHA NYLON E VEDAÇÃO DOS FUROS COM SELANTE POLIURETANO, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",186.66,368.29,736.58]
["8.7.2.4","CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A/3A, SEÇÃO NOMINAL DE 50 MM², PARA ATERRAMENTO, INSTALADO EM VALA COM 0,5 M DE PROFUNDIDADE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.","m",162.6,688.93,10333.950000000001]
["8.7.2.5","CORDOALHA EM CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MEIO-DURO, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, SEÇÃO NOMINAL DE 50 MM², NÃO ENTERRADA, FIXADA COM PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE 50 MM², INCLUSIVE PARAFUSO EM AÇO INOX FENDA, BUCHA NYLON E VEDAÇÃO DOS FUROS COM SELANTE POLIURETANO, MARCA DE REF. TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","m",34,733.37,2200.11]
["8.7.3.","CAIXAS",null,null,2255.69,4511.38]
["8.7.3.1","CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO 9X19X39CM, DIMENSÕES DE 30X30X50CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM.","un",5,28266.49,33637.550000000003]
["8.7.3.2","CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM TERMOPLÁSTICO OU POLIAMIDA EMBUTIDA, COM TAMPA, ANTI-UV E ANTI-CHAMA (REF. TEL 541) E CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 2 PARAFUSOS PARA CABO DE COBRE 35-70MM² (REF. TEL-562) TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",5,3321.91,4022.09]
["8.7.3.3","CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 5 (CINCO) TERMINAIS PARA ATERRAMENTO (BEP), EM POLIPROPILENO, REF. TEL-902, MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,58.88,4022.09]
["8.7.3.4","CAIXA RETANGULAR 4X4\", BAIXA, METÁLICA, INSTALADA EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,2300.2800000000002,2773.2]
["8.7.4.","CAPTAÇÃO E ATERRAMENTO",null,null,23.58,23.58]
["8.7.4.1","MASTRO SIMPLES DE 3M (2\"), INCL. BASE DE FIXAÇÃO 2\", CAPTOR TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO (2 DESCIDAS), ABRAÇADEIRAS GUIA SIMPLES E REFORÇADAS PARA DUAS DESCIDAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",1,26.42,26.42]
["8.7.4.2","HASTE DE ATERRAMENTO (TIPO COPPERWELD) DE 5/8\" X 3,0 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",7,23.9,47.8]
["8.7.4.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE REF. TEL-580 OU EQUIVALENTE.","un",2,18.13,1341.62]
["8.7.4.4","SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO / HASTE 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",14,10.27,71.89]
["8.7.4.5","SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO / CABO 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,20.34,406.8]
["8.7.4.6","TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 16MM², 1 FURO, INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX 1/4\"X1.1/4\", ARRUELAS LISAS E PORCA SEXTAVADA DE 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,31.67,855.09]
["8.7.4.7","TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 35MM², 1 FURO, INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX 1/4\"X1.1/4\", ARRUELAS LISAS E PORCA SEXTAVADA DE 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",3,1372.76,1622.53]
["8.7.4.8","TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 50MM², 1 FURO, INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX 1/4\"X1.1/4\", ARRUELAS LISAS E PORCA SEXTAVADA DE 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",21,127.14,127.14]
["8.7.4.9","CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT PARA CABO DE ATÉ 35MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",30,13.41,241.38]
["9.","INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS",null,null,1254.01,1254.01]
["9.1.","Água fria",null,null,4603.9799999999996,5557.17]
["9.1.1.","Reservatório cilíndrico",null,null,90.05,90.05]
["9.1.1.1","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","un",2,95.47,95.47]
["9.2.","Água fria (Água fria enterrada)",null,null,77.849999999999994,5371.65]
["9.2.1.","Circular",null,null,16667.560000000001,19662.560000000001]
["9.2.1.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",56.09,327.37,654.74]
["9.2.1.2","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","m³",0.28000000000000003,266.68,15734.12]
["9.2.1.3","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",0.28000000000000003,327.37,3273.7]
["9.2.2.","Conexão",null,null,33789.760000000002,39984.18]
["9.2.2.1","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,8.08,24.24]
["9.2.2.2","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",14,2.67,16.02]
["9.2.2.3","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,24.5,245]
["9.2.2.4","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,34.479999999999997,68.959999999999994]
["9.3.","Água fria (Aparente ou Pelo Forro (Barrilete))",null,null,8.43,33.72]
["9.3.1.","Circular",null,null,43.73,1049.52]
["9.3.1.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",8.2200000000000006,44.87,269.22000000000003]
["9.3.1.2","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",31.41,270.87,812.61]
["9.3.1.3","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",5.98,30.99,185.94]
["9.3.1.4","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","m",25.08,426.09,1278.27]
["9.3.1.5","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO P PARA FIXAÇÃO DE TUBOS, DIÂMETROS ENTRE 15 MM E 35 MM.","un",40,247.65,990.6]
["9.3.1.6","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO M PARA FIXAÇÃO DE TUBOS, DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM.","un",32,1644.76,1644.76]
["9.3.2.","Conexão",null,null,41.17,823.4]
["9.3.2.1","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",3,22265.29,22265.29]
["9.3.2.2","BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,765.06,765.06]
["9.3.2.3","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,20.02,140.13999999999999]
["9.3.2.4","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,507.84,507.84]
["9.3.2.5","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,123.84,1857.6]
["9.3.2.6","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",5,68.989999999999995,344.95]
["9.3.2.7","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",3,54.64,1967.04]
["9.3.2.8","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","un",9,72.06,1008.84]
["9.3.2.9","JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",3,18.63,372.6]
["9.3.2.10","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,161.53,646.12]
["9.3.2.11","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,151.31,605.24]
["9.3.2.12","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",6,81.400000000000006,732.6]
["9.3.2.13","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,51.7,155.1]
["9.3.2.14","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,30.11,30.11]
["9.3.2.15","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,14.94,44.82]
["9.3.3.","Registro",null,null,9.2799999999999994,27.84]
["9.3.3.1","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",2,118.97,1070.73]
["9.3.3.2","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","un",4,84521.57,101053.24]
["9.3.4.","Tomada d´água",null,null,11365.84,13587.07]
["9.3.4.1","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,5083.68,5991.25]
["9.4.","Água fria (embutida na parede ou shaft até geristro ( colunas))",null,null,292.81,5856.2]
["9.4.1.","Circular",null,null,17.77,135.05000000000001]
["9.4.1.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",12.65,203.29,239.81]
["9.4.1.2","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",1.27,239.81,239.81]
["9.4.1.3","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",2.94,5949.07,7200.66]
["9.4.1.4","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","m",13.92,37.590000000000003,4489.37]
["9.4.1.5","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","m",2.94,20.37,524.73]
["9.4.1.6","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","m",13.92,21.6,660.96]
["9.4.1.7","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","m",2.94,51.37,552.74]
["9.4.2.","Conexão",null,null,73.540000000000006,868.5]
["9.4.2.1","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,48.73,66.27]
["9.4.2.2","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,1269.99,38.090000000000003]
["9.4.2.3","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,39.840000000000003,47.69]
["9.4.2.4","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,13.02,26.04]
["9.4.2.5","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,21.65,21.65]
["9.4.3.","Registro",null,null,64.83,77.489999999999995]
["9.4.3.1","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",1,22.6,67.8]
["9.4.3.2","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",2,21.55,9.69]
["9.4.3.3","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",6,25.13,30.17]
["9.4.3.4","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",12,21.55,30.17]
["9.4.3.5","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,3228.07,3908.84]
["9.4.3.6","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,2482.08,3012.84]
["9.5.","Alimentação",null,null,7.25,14.5]
["9.5.1.","Bomba hidráulica",null,null,17.27,1335.31]
["9.5.1.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-91 S/T, MOTOR 1/6 CV, MONOFÁSICO, HM = 2 A 11 M, Q = 2,3 A 7,5 M3/H.","un",2,21.6,1057.96]
["9.6.","Alimentação (Alimentador e ramal predial enterrado)",null,null,13.1,10.08]
["9.6.1.","Alimentador predial",null,null,17.649999999999999,17.82]
["9.6.1.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA, DIAMETRO 1\", EM METAL","un",2,73.540000000000006,330.93]
["9.6.1.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO, DE 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA.","un",1,51.37,220.89]
["9.6.1.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","un",3,48.73,12.66]
["9.6.2.","Circular",null,null,1269.99,12.69]
["9.6.2.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","m",0.47,745.99,896]
["9.6.2.2","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",7.68,8.7799999999999994,131.69999999999999]
["9.6.2.3","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","m³",7.0000000000000007E-2,8.26,247.8]
["9.6.2.4","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",7.0000000000000007E-2,13.02,78.12]
["9.6.3.","Conexão",null,null,11.68,163.52000000000001]
["9.6.3.1","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,21.65,259.8]
["9.6.3.2","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,15.06,15.06]
["9.6.3.3","LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","un",1,4848.49,5889.6]
["9.6.4.","Hidrômetro principal",null,null,4776.5,5803.56]
["9.6.4.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT, DIÂMETRO 1\", EM METAL","un",1,521.20000000000005,5733.2]
["9.6.4.2","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",1.1299999999999999,17.77,70.36]
["9.6.4.3","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,47.36,56.82]
["9.6.4.4","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",4,47.66,30.5]
["9.6.5.","Tomada d´água",null,null,38.15,26.32]
["9.6.5.1","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",2,24.63,29.22]
["9.6.5.2","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",1,29.22,29.22]
["9.7.","Alimentação (aparente ou pelo forro (recalque))",null,null,2705.95,3246.51]
["9.7.1.","Circular",null,null,1743.4,2091.87]
["9.7.1.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",8.9700000000000006,47.66,2012.68]
["9.7.1.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO P PARA FIXAÇÃO DE TUBOS, DIÂMETROS ENTRE 15 MM E 35 MM.","un",9,38.15,46.54]
["9.7.2.","Conexão",null,null,17.649999999999999,32.65]
["9.7.2.1","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",4,187.56,225.64]
["9.7.2.2","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",3,33.81,135.24]
["9.7.2.3","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,22.6,90.4]
["9.7.2.4","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","un",1,774.99,929]
["9.7.3.","Registro",null,null,22.6,45.2]
["9.7.3.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT, DIÂMETRO 3/4\", EM METAL","un",2,29.97,59.94]
["9.7.3.2","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",2,29.22,262.98]
["9.7.3.3","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",2,53.73,53.73]
["9.7.3.4","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",12,33.81,507.15]
["9.7.4.","Tomada d´água",null,null,12718.09,15189.63]
["9.7.4.1","ADAPTADOR LONGO, COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,12346.02,14748.4]
["9.7.4.2","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",2,47.66,2258.6]
["9.8.","Alimentação (embutida na parede  ( recalque ))",null,null,80.260000000000005,5163.92]
["9.8.1.","Circular",null,null,38.15,80.489999999999995]
["9.8.1.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",5.14,113.89,4817.54]
["9.8.1.2","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","m",5.14,73.540000000000006,1356.81]
["9.8.1.3","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","m",5.14,51.37,801.37]
["9.8.2.","Conexão",null,null,48.73,180.78]
["9.8.2.1","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,1269.99,88.89]
["9.9.","Alimentação (enterrada Recalque)",null,null,372.07,441.23]
["9.9.1.","Circular",null,null,29.22,379.86]
["9.9.1.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",23.66,61.37,61.37]
["9.9.1.2","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","m³",0.12,3918.11,4731.0200000000004]
["9.9.1.3","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",0.12,3622.55,4380.38]
["9.9.2.","Conexão",null,null,47.66,2529.31]
["9.9.2.1","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,6.36,337.52]
["9.9.2.2","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,28.52,1513.55]
["9.9.2.3","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,295.56,350.64]
["9.10.","Alimentação (Extravasor e limpeza)",null,null,29.22,350.64]
["9.10.1.","Circular",null,null,1407.97,1701.88]
["9.10.1.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","m",3.37,1310.0999999999999,1586.25]
["9.10.2.","Conexão",null,null,10.050000000000001,409.33]
["9.10.2.1","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","un",2,17.260000000000002,74.56]
["9.10.2.2","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","un",1,5.52,248.67]
["9.10.3.","Registro",null,null,18.95,853.69]
["9.10.3.1","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",2,97.87,115.63]
["9.10.3.2","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","un",4,17,17]
["9.10.4.","Tomada d´água",null,null,8.68,17.36]
["9.10.4.1","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",4,8.06,64.48]
["9.11.","Alimentação (Sucção aparente)",null,null,16.79,16.79]
["9.11.1.","Circular",null,null,878.08,1050.96]
["9.11.1.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",0.46,423.98,513.24]
["9.11.1.2","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",0.75,20.37,358.1]
["9.11.1.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO P PARA FIXAÇÃO DE TUBOS, DIÂMETROS ENTRE 15 MM E 35 MM.","un",2,10.050000000000001,43.51]
["9.11.2.","Conexão",null,null,17.260000000000002,1.72]
["9.11.2.1","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,73.540000000000006,64.709999999999994]
["9.11.2.2","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,51.37,45.2]
["9.11.2.3","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",1,136.46,161.58000000000001]
["9.11.3.","Registro",null,null,8.2200000000000006,8.2200000000000006]
["9.11.3.1","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","un",2,8.68,17.36]
["9.11.3.2","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",4,8.15,65.2]
["9.12.","Alimentação (Sucção enterrado)",null,null,14.16,56.64]
["9.12.1.","Circular",null,null,14.16,14.16]
["9.12.1.1","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","m",3.86,317.64,376.14]
["9.12.1.2","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","m³",0.03,8.15,114.1]
["9.12.1.3","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",0.03,31.9,63.8]
["9.12.2.","Conexão",null,null,14.16,198.24]
["9.12.2.1","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","un",2,6114.28,7174.69]
["9.12.3.","Registro",null,null,2.14,2.57]
["9.12.3.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE SUCÇÃO EM LATÃO, DN = 25MM (1\").","un",1,23.43,2.57]
["9.12.3.2","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","un",1,12.66,15.3]
["9.13.","Esgoto (Drendo Ar - pelo piso)",null,null,15.3,15.3]
["9.13.1.","Circular",null,null,6099.48,7156.82]
["9.13.1.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 50MM (2\")","m",17.84,3578.41,7156.82]
["9.13.1.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL - DIÂMETRO 40MM","m",42.75,2708.08,3245.65]
["9.13.1.3","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","m",8.25,1629.52,1957.41]
["9.13.1.4","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","m",0.47,9.9499999999999993,1013.4]
["9.13.1.5","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","m³",1.02,23.43,219.53]
["9.13.1.6","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",1.02,26.47,724.48]
["9.13.2.","Conexão",null,null,756.66,906.8]
["9.13.2.1","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO.","un",16,12.39,24.78]
["9.13.2.2","Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em dreno de ar condicionado.","un",1,14.61,14.61]
["9.13.2.3","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM DRENO DE AR CONCICIONADO.","un",19,6.97,174.25]
["9.13.2.4","Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em dreno de ar condicionado.","un",13,15.3,76.5]
["9.13.2.5","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO.","un",1,32.31,161.55000000000001]
["9.13.2.6","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO.","un",3,9.6199999999999992,67.34]
["9.13.2.7","Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em dreno de ar condicionado.","un",12,23.03,23.03]
["9.14.","Esgoto (Enterrado ( Subcoletor))",null,null,35.6,142.4]
["9.14.1.","Caixa de alvenaria",null,null,30.1,90.3]
["9.14.1.1","CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALV. BLOCO CERÂMICO 9X19X39CM, DIM, 60X60CM E HMÁX = 1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E ENCHIMENTO.","un",7,66.02,132.04]
["9.14.1.2","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","m²",2.52,253.22,300.12]
["9.14.2.","Circular",null,null,120,240]
["9.14.2.1","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","un",1,15.03,60.12]
["9.14.2.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL - DIÂMETRO 100MM","m",32.18,68.680000000000007,81.319999999999993]
["9.14.2.3","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","m",14.69,40.659999999999997,81.319999999999993]
["9.14.2.4","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","m³",3.75,2059.9899999999998,2466.1799999999998]
["9.14.2.5","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",3.38,612.66999999999996,744.91]
["9.14.2.6","REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA.","m³",0.48,9.9499999999999993,166.86]
["9.14.2.7","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","m³XKm",0.01,23.43,140.11000000000001]
["9.14.3.","CAIXAS",null,null,4.7699999999999996,79.989999999999995]
["9.14.3.1","CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020","un",1,12.62,211.63]
["9.15.","Pluvial",null,null,5.52,33]
["9.15.1.","Circular",null,null,18.95,113.32]
["9.15.1.1","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","m",0.18,238.9,288.26]
["9.16.","Pluvial (Aparente ou pelo forro)",null,null,10.27,20.54]
["9.16.1.","Circular",null,null,9.65,19.3]
["9.16.1.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM","m",2.57,6.97,62.73]
["9.16.1.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 150MM","m",1.45,15.3,45.9]
["9.16.1.3","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","m",1.3,13.87,41.61]
["9.16.1.4","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","m",0.66,11.63,23.26]
["9.16.1.5","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO G PARA FIXAÇÃO DE TUBOS, DIÂMETROS ENTRE 85 MM E 114 MM.","un",4,9.6199999999999992,28.86]
["9.16.2.","Conexão",null,null,23.03,46.06]
["9.16.2.1","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","un",4,1208.42,1433.01]
["9.16.2.2","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","un",5,137.03,411.09]
["9.16.2.3","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","un",1,77.400000000000006,851.4]
["9.17.","Pluvial (Embutido na parede ou Shaft ( colunas))",null,null,4.8600000000000003,106.92]
["9.17.1.","Circular",null,null,10.6,63.6]
["9.17.1.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM","m",3.64,1855.23,2251.7600000000002]
["9.17.1.2","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","m",8.11,1803.61,2189.1799999999998]
["9.17.1.3","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.","m",11.75,9.9499999999999993,1749.5]
["9.17.1.4","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM.","m",11.75,73.540000000000006,258.86]
["9.18.","Pluvial (Enterrada)",null,null,51.37,180.82]
["9.18.1.","Caixa de alvenaria",null,null,51.62,62.58]
["9.18.1.1","CAIXA DE AREIA/ÁGUAS PLUVIAIS DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 9X19X39CM, DIMENSÕES 60X60CM E HMÁX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO EM CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.","un",2,6.97,41.82]
["9.18.1.2","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","m²",0.72,5.19,20.76]
["9.18.2.","Circular",null,null,2789.61,3297.99]
["9.18.2.1","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 100MM","m",0.83,2786.8,3294.66]
["9.18.2.2","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 150MM","m",14.71,1647.33,3294.66]
["9.18.2.3","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","m",0.46,2.81,3.33]
["9.18.2.4","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","m³",2.75,14.51,3.33]
["9.18.2.5","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",2.48,760.45,903.43]
["9.18.2.6","REMOÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA.","m³",0.35,277,329.38]
["9.18.2.7","TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","m³XKm",0.01,9.6199999999999992,329.38]
["9.18.3.","Conexão",null,null,53.74,64.5]
["9.18.3.1","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","un",3,5.93,47.44]
["9.18.3.2","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","un",1,8.5299999999999994,17.059999999999999]
["9.19.","Pluvial (Ralo Abacaxi ( Hemisférico))",null,null,327.35000000000002,387.66]
["9.19.1.","Conexão",null,null,68.13,204.39]
["9.19.1.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFÉRICO EM PLÁSTICO DIÂMETRO DE 100MM.","un",4,151.51,151.51]
["9.20.","Ventilação (Embutida em Parede ou Shaft ( colunas ))",null,null,3.97,31.76]
["9.20.1.","Circular",null,null,102.36,121.89]
["9.20.1.1","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","m",23.65,13.48,40.44]
["9.20.1.2","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","m",4.08,27.15,81.45]
["9.20.1.3","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","m",27.73,328.94,393.23]
["9.20.1.4","CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","m",27.73,112.33,134.62]
["9.20.2.","Conexão",null,null,9.6199999999999992,100.91]
["9.20.2.1","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",4,73.540000000000006,19.850000000000001]
["9.20.2.2","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",2,51.37,13.86]
["9.20.2.3","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",6,21.91,26.14]
["9.20.2.4","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",1,20.21,20.21]
["9.20.2.5","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",5,5.93,5.93]
["9.20.2.6","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",1,55.79,67.14]
["9.20.3.","Ramal de ventilação",null,null,20.8,20.8]
["9.20.3.1","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",1,7.76,23.28]
["9.20.3.2","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",1,9.9499999999999993,2.78]
["9.21.","Ventilação (ENterrada ( ramais ))",null,null,4.8600000000000003,4.8600000000000003]
["9.21.1.","Circular",null,null,6.97,6.97]
["9.21.1.1","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","m",8.4700000000000006,9.9499999999999993,8.4499999999999993]
["9.21.1.2","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024","m³",0.17,29.65,35.26]
["9.21.1.3","REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.","m³",0.17,12.28,12.28]
["9.21.2.","Conexão",null,null,22.98,22.98]
["9.21.2.1","BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.","un",1,109.26,130.07]
["9.21.2.2","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",5,30.03,30.03]
["9.21.2.3","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",10,16.62,49.86]
["9.21.2.4","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",2,25.09,50.18]
["9.21.3.","Ramal de ventilação",null,null,312.13,370.69]
["9.21.3.1","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",7,65.13,77.33]
["9.21.3.2","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","un",7,14.51,77.33]
["9.22.","PONTOS","",null,40.76,48.74]
["9.22.1.","PONTOS DRENO DE AR CONDICIONADO","",null,9.91,19.82]
["9.22.1.1","PONTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO (FÓRUM DE RIO FORMOSO).","un",17,14.46,28.92]
["9.22.2.","PONTOS DE ESGOTO","",null,137,162.41999999999999]
["9.22.2.1","PONTO DE ESGOTO PARA CAIXA SIFONADA (FÓRUM DE RIO FORMOSO).","un",10,68.63,137.26]
["9.22.2.2","PONTO DE ESGOTO PARA CHUVEIRO (FÓRUM DE RIO FORMOSO).","un",1,6.29,25.16]
["9.22.2.3","PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO (FÓRUM DE RIO FORMOSO).","un",7,69.239999999999995,82.2]
["9.22.2.4","PONTO DE ESGOTO PARA MICTÓRIO (FÓRUM DE RIO FORMOSO).","un",2,27.4,82.2]
["9.22.2.5","PONTO DE ESGOTO PARA PIA (FÓRUM DE RIO FORMOSO).","un",1,481.98,572.4]
["9.22.2.6","PONTO DE ESGOTO PARA TANQUE (FÓRUM DE RIO FORMOSO).","un",1,76.86,91.26]
["9.22.2.7","PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO (FÓRUM DE RIO FORMOSO).","un",10,14.51,91.26]
["9.22.3.","PONTOS DE ÁGUA FRIA","",null,61.14,73.11]
["9.22.3.1","PONTO DE ÁGUA PARA CHUVEIRO (FÓRUM DE RIO FORMOSO)","un",1,9.91,29.73]
["9.22.3.2","PONTO DE ÁGUA PARA DUCHA HIGIÊNICA (FÓRUM DE RIO FORMOSO)","un",8,14.46,43.38]
["9.22.3.3","PONTO DE ÁGUA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE (FÓRUM DE RIO FORMOSO)","un",10,205.5,243.63]
["9.22.3.4","PONTO DE ÁGUA PARA MICTÓRIO (FÓRUM DE RIO FORMOSO)","un",2,68.63,205.89]
["9.22.3.5","PONTO DE ÁGUA PARA TORNEIRA DE JARDIM (FÓRUM DE RIO FORMOSO)","un",9,6.29,37.74]
["9.22.3.6","PONTO DE ÁGUA PARA VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA (FÓRUM DE RIO FORMOSO)","un",7,138.47999999999999,164.4]
["9.22.3.7","PONTO DE ÁGUA PARA VÁLVULA DE DESCARGA (FÓRUM DE RIO FORMOSO)","un",3,27.4,164.4]
["10.","INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO","",null,124.47,151.04]
["10.1.","SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA","",null,116.53,141.41999999999999]
["10.1.1","LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, COM BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.","un",7,15.05,65.61]
["10.1.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434); CONFORME PROJETO.","un",6,4.7699999999999996,20.79]
["10.1.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434); CONFORME PROJETO.","un",6,12.62,55.02]
["10.2.","SISTEMA DE EXTINTORES","",null,7.94,9.6199999999999992]
["10.2.1","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","un",4,9.6199999999999992,9.6199999999999992]
["10.2.2","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","un",2,802.37,968.66]
["10.2.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CHÃO PARA EXTINTORES.","un",6,785.38,948.11]
["10.3.","MARCAÇÃO NO PISO PARA EXTINTORES","",null,15.05,781.99]
["10.3.1","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","m²",6,73.540000000000006,97.8]
["11.","CLIMATIZAÇÃO","",null,51.37,68.319999999999993]
["11.1.","EQUIPAMENTOS","",null,16.989999999999998,20.55]
["11.1.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO, DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT/HIWALL, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, INVERTER, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). REALIZANDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LINHAS FRIGORÍFICAS EM TUBO DE COBRE UTILIZANDO NITROGÊNIO COM FLUXO CONSTANTE PARA REALIZAÇÃO DAS SOLDAS EVITANDO IMPUREZAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A E DE ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICOA PARA OS TUBOS DE COBRE. REALIZAR A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM CABO PP 4X1,5MM; INCLUSIVE FIXAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E INTERLIGAÇÃO DE DRENOS, CALÇOS DE BORRACHA, BEM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, E LIMPEZA FINAL DA OBRA. A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DEVE SER EXECUTADA POR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO DEVIDAMENTE ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS INVERTER. ","un",11,10.93,10.93]
["11.1.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO, DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT/HIWALL, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, INVERTER, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). REALIZANDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LINHAS FRIGORÍFICAS EM TUBO DE COBRE UTILIZANDO NITROGÊNIO COM FLUXO CONSTANTE PARA REALIZAÇÃO DAS SOLDAS EVITANDO IMPUREZAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A E DE ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICOA PARA OS TUBOS DE COBRE. REALIZAR A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM CABO PP 4X1,5MM; INCLUSIVE FIXAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E INTERLIGAÇÃO DE DRENOS, CALÇOS DE BORRACHA, BEM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, E LIMPEZA FINAL DA OBRA. A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DEVE SER EXECUTADA POR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO DEVIDAMENTE ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS INVERTER. ","un",2,9.6199999999999992,9.6199999999999992]
["11.1.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO, DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H, INVERTER, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). REALIZANDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LINHAS FRIGORÍFICAS EM TUBO DE COBRE UTILIZANDO NITROGÊNIO COM FLUXO CONSTANTE PARA REALIZAÇÃO DAS SOLDAS EVITANDO IMPUREZAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A E DE ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICOA PARA OS TUBOS DE COBRE. REALIZAR A INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES EVAPORADORA E CONDENSADORA COM CABO PP 4X1,5MM; INCLUSIVE FIXAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA E INTERLIGAÇÃO DE DRENOS, CALÇOS DE BORRACHA, BEM COMO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, E LIMPEZA FINAL DA OBRA. A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO DEVE SER EXECUTADA POR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO DEVIDAMENTE ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS INVERTER. ","un",4,643.54999999999995,766.5]
["11.2.","ACESSÓRIOS E CONEXÕES","",null,83.4,99.18]
["11.2.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR SICFLUX MAXX - 100 OU SIMILAR, COM VAZÃO ENTRE 189 E 248 M³/H, PRESSÃO ENTRE 32 E 35 MMCA.","un",2,9.6199999999999992,99.18]
["11.2.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR SICFLUX MAXX - 125, COM CAIXA DE FILTRAGEM SICFLUX FILBOX QAD - 125 COM FILTRO G4+M5, OU SIMILAR, COM SUPORTE FABRICADO EM MADEIRITE (E= 14MM), CONFORME DETALHE EM PROJETO.","CJ",1,104.79,126.9]
["11.2.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR SICFLUX MAXX - 150, COM CAIXA DE FILTRAGEM SICFLUX FILBOX QAD - 150 COM FILTRO G4+M5, OU SIMILAR, COM SUPORTE FABRICADO EM MADEIRITE (E= 14MM), CONFORME DETALHE EM PROJETO.","CJ",1,9.6199999999999992,86.58]
["11.2.4","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR SICFLUX MAXX - 200, COM CAIXA DE FILTRAGEM SICFLUX FILBOX QAD - 200 COM FILTRO G4+M5, OU SIMILAR, COM SUPORTE FABRICADO EM MADEIRITE (E= 14MM), CONFORME DETALHE EM PROJETO.","CJ",1,13.44,40.32]
["11.2.5","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR REDONDO REGULÁVEL  100 MM, MODELO RVA (FAB. SICFLUX) OU SIMILAR.","un",16,387.12,459.16]
["11.2.6","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR REDONDO REGULÁVEL  150 MM, MODELO RVA (FAB. SICFLUX) OU SIMILAR.","un",5,50.36,100.72]
["11.2.7","TÊ, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SISTEMA DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO.","un",4,68.13,136.26]
["11.2.8","CURVA DE 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SISTEMA DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO.","un",2,72.63,145.26]
["11.2.9","EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, VENTOKIT NEW CLASSIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM DUTO FLEXÍVEL E VENEZIANA PLÁSTICA AUTO FECHANTE 150X150.","un",2,6.41,76.92]
["11.2.10","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE METÁLICA FIXA COM COLARINHO, MODELO GF100 SICFLUX OU EQUIVALENTE.","un",2,68.239999999999995,81.260000000000005]
["11.2.11","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES METÁLICAS GFM-T 250 - SICFLUX COM CAIXA PLENUM  EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, OU EQUIVALENTE.","un",3,13.48,26.96]
["11.3.","DUTOS","",null,27.15,54.3]
["11.3.1","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL EM ALUMINIO S/ ISOLAMENTO  Ø100MM","m",38,243.84,290.92]
["11.3.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL EM ALUMINIO S/ ISOLAMENTO  Ø150MM","m",6,97.33,116.38]
["11.3.3","FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DUTOS  EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 24, PARA SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR, COM ASSESSÓRIOS. ","m²",27,14.51,91.41]
["11.3.4","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM TUBO PVC D = 100 MM, COM ACESSÓRIOS DE SUSTENTAÇÃO.","m",12,73.540000000000006,14.7]
["12.","FINAL DE OBRA","",null,51.37,10.27]
["12.1","AS BUILT DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO/SPDA","m²",2421.42,24.84,29.73]
["12.2","LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SOLO, MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA","un",1,9.91,29.73]
["12.3","DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA","m²",36,121.67,144.81]
["12.4","LIMPEZA GERAL DA OBRA","m²",403.57,138.52000000000001,138.52000000000001]
["12.5","REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","m²",63.21,6.29,6.29]
["12.6","DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS).","un",1,184.16,219.95]