{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["PLANILHA SINTÉTICA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":7,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"PLANILHA SINTÉTICA","index":0,"n_rows":919,"n_cols":23,"rows_kept":919,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[908,0,908,3],[912,0,912,3],[904,0,904,3],[689,0,689,3],[691,3,691,5],[793,2,793,4],[790,0,790,3]]}
[null,null,"CLIENTE:","TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nº CONTRATO:","067/2022"]
[null,null,null,"DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALOR DO \nCONTRATO:",3474872.68]
[null,null,null,"GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"O.S nº:","067/2022"]
[null,null,"OBJETO:","CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TIUNFO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Início da Obra:"]
[null,null,"TÍTULO:","PLANILHA DE MEDIÇÃO - CONTRATO PRINCIPAL"]
["ITEM","COMPOSIÇÃO","EFISCO","DISCRIMINAÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS","UND","QUANT","QUANT. \nACUM.","QUANT. \nRESIDUAL","BDI MAT",0.17030000000000001,"BDI MO",0.2344,"BDI EQUIP",0.12720000000000001,"VALOR UNITÁRIO SERVIÇO ",null,"VALOR TOTAL SERVIÇO "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"C.UNIT","P.UNIT.","C.UNIT","P.UNIT.","C.UNIT","P.UNIT.","C.UNIT","P.UNIT.","C.TOTAL","P.TOTAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"(sem BDI)","(com BDI)","(sem BDI)","(com BDI)","(sem BDI)","(com BDI)","(sem BDI)","(com BDI)","(sem BDI)","(com BDI)"]
[1,null,null,"PROJETOS E ART´S",null,null,0,0]
["1.1","Tabela CREA/PE 01","226370-0","ART Execução de Obra","und",1,1,0,0,0,233.94,288.77999999999997,0,0,233.94,288.77999999999997,233.94,{"$f":"P10*G10","v":288.77999999999997}]
["1.2","Tabela CREA/PE 02","226370-0","ART dos Responsáveis técnicos","und",2,2,0,0,0,88.78,109.59,0,0,88.78,109.59,177.56,{"$f":"P11*G11","v":219.18}]
["1.3","DEA 1.47","507876-8","Elaboração do PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil","und",1,1,0,0,0,1700,2098.48,0,0,1700,2098.48,1700,2098.48]
["1.4","DEA 1.13","411552-0","Controle Tecnológico do Concreto com ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos (NBR 5739)/2007, com transporte para o laboratório realizado pelo cliente.","und",167,167,0,0,0,15.08,18.61,0,0,15.08,18.61,2518.36,3107.87]
[2,null,null,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.1","ANEXO D","401010-8","Administração local pelo período da Obra.","un/mês",6,5.85,0.15000000000000036,4023,4708.12,39150.18,48326.98,0,0,43173.18,53035.1,259039.08,310255.33499999996]
["2.2","DEA 1.134","411686-0","Locação de  andaime metálico tubular tipo torre incluindo plataforma metálica, guarda corpo metálico, escada, inclusive montagem e desmontagem.","mxmês",96,96,0,3.6,4.21,26.5,32.71,0,0,30.1,36.92,2889.6,3544.32]
["2.3","DEA 1.91","424313-7","Locação de andaime do tipo fachadeiro compostos de quadros verticais com, plataformas contraventamento diagonais, barra de ligação, escadas de acesso, piso metálico, base ajustável e travamento em tubo e demais acessórios necessários, inclusive carregamento, descarregamento.","m²xmês",2743.8517499999998,2743.85,1.7499999999017746E-3,0.81,0.95,4.5,5.55,0,0,5.31,6.5,14569.85,17835.024999999998]
["2.4","DEA 97063","481255-7","Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). ","m²",1097.5407,1097.54,7.000000000516593E-4,1.36,1.59,6.4,7.9,0,0,7.76,9.49,8516.92,10415.6546]
["2.5","DEA 1.148","366934-3","Frete, carrego e descarrego para mobilização das formas cubetas da laje nervurada (Recife-TRIUNFO)","und",1,1,0,170.28,199.28,2253.2399999999998,2781.4,0,0,2423.52,2980.68,2423.52,2980.68]
["2.6","DEA 1.149","469419-9","Frete, carrego e descarrego para desmobilização das formas cubetas da laje nervurada (TRIUNFO-Recife)","und",1,1,0,170.28,199.28,2253.2399999999998,2781.4,0,0,2423.52,2980.68,2423.52,2980.68]
[3,null,null,"SERVIÇOS PRELIMINARES",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["3.1","DEA 1.01 A","314578-6","Mobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos).","und",1,1,0,718.54,840.91,841.12,1038.28,0,0,1559.66,1879.19,1559.66,1879.19]
["3.2","DEA 98525",null,"Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.","m²",1265,0,1265,0.06,7.0000000000000007E-2,0.28000000000000003,0.35,0,0,0.34,0.42,430.1,0]
["3.3","DEA 1.54","435241-6","Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.","m³",164.45,68.031600000000012,96.418399999999977,6.45,7.55,7.09,8.75,0,0,13.54,16.3,2226.65,1108.9150800000002]
["3.4","DEA 99059","498013-1","Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações.","m",50,50,0,26.6,31.13,20.03,24.73,0,0,46.63,55.86,2331.5,2793]
["3.5","DEA 02.01.200","435096-0 ","Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo),  diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.","und",2,0,2,0,0,1360.27,1679.12,0,0,1360.27,1679.12,2720.54,0]
[4,null,null,"CANTEIRO DE OBRA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["4.1","DEA 1.158","501875-7","Placa de obra em lona plástica  impressão digital alta resolução com acabamento em ilhós, fixação em abraçadeiras de nylon, estrutura em ferro galvanizado.","m²",3,3,0,215.87,252.63,161.80000000000001,199.73,0,0,377.67,452.36,1133.01,1357.08]
["4.2","DEA 98458","368274-9","Tapume com compensado de madeira. ","m²",110.00000000000001,110,0,73.459999999999994,85.97,10.16,12.54,0,0,83.62,98.51,9198.2000000000007,10836.1]
["4.3","DEA 1.31","471536-5","Fornecimento e execução de barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc) com tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado. ","m²",20,20,0,77.430000000000007,90.62,41.8,51.6,0,0,119.23,142.22,2384.6,2844.4]
["4.4","DEA CANTEIRO-ESCRITÓRIO","478488-0","Construção de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos.","m²",23.54,23.539400000000001,5.9999999999860165E-4,746.11,873.17,293.64999999999998,362.48,0,0,1039.76,1235.6500000000001,24475.95,29086.459610000002]
["4.5","DEA CAN-ALMOXARIFADO","478487-1","Construção de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. ","m²",5.28,0,5.28,596.55999999999995,698.15,228.08,281.54000000000002,0,0,824.64,979.69,4354.1000000000004,0]
["4.6","DEA CAN-REFEITÓRIO","478484-7","Construção de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos.","m²",28.23,28.224,6.0000000000002274E-3,413.02,483.36,119.54,147.56,0,0,532.55999999999995,630.91999999999996,15034.17,17807.086079999997]
["4.7","DEA CAN-SANITÁRIO E VESTIÁRIO","473921-3","Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário.","m²",17.64,17.639999999999997,0,644.16,753.86,246.58,304.38,0,0,890.74,1058.24,15712.65,18667.353599999999]
["4.8","DEA 97625","563808-9","Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.","m³",6.9700000000000006,6.97,0,17.05,19.95,32.299999999999997,39.869999999999997,0,0,49.35,59.82,343.97,416.94540000000001]
["4.9","DEA 1.54","435241-6","Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.","m³",9.0599999999999987,9.06,0,6.45,7.55,7.09,8.75,0,0,13.54,16.3,122.67,147.67800000000003]
["4.10","DEA 1.147",null,"Taxa de descarte resíduos ","ton",13.589999999999998,0,13.589999999999998,0,0,28,34.56,0,0,28,34.56,380.52,0]
["4.11","DEA 21.52","480073-7","Fornecimento e instalação de sumidouro pré-moldado de concreto - 03 anéis h=0,50m cada, inclusive escavação.","und",1,0,1,659.31,771.59,76.72,94.7,0,0,736.03,866.29,736.03,0]
["4.12","DEA 1.5","368274-9","Ligação provisória de luz e força para obra. ","un",1,1,0,2378.88,2784,272.97000000000003,336.95,0,0,2651.85,3120.95,2651.85,3120.95]
["4.13","DEA 1.100","401750-1","Ligações provisórias de água e esgoto.","un",1,1,0,593.14,694.15,105.54,130.28,0,0,698.68,824.43,698.68,824.43]
["4.14","DEA 03.03.045","435141-0","Fornecimento e montagem de tela de sinalização laranja (H=1,2m) fixada em montantes de ferro de 1/2 Pol. Ou em barrotes de madeira 3x3 Pol. Colocados sobre base de concreto traço 1:4:8, espaçados a cada 2 m, inclusive posterior retirada e reaproveitamento.","m",194.619,120.31,74.308999999999997,11.12,13.01,4.7699999999999996,5.89,0,0,15.89,18.899999999999999,3092.5,2273.8589999999999]
[5,null,null,"INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.1",null,null,"SAPATAS ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.1.1","DEA 96521","500556-6","Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. ","m³",331.74329999999998,309.15650000000005,22.586799999999926,12.03,14.08,26.18,32.32,0,0,38.21,46.4,12675.91,14344.861600000002]
["5.1.2","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",4.3115000000000006,4.3115000000000006,0,247.58,289.74,65.28,80.58,0,0,312.86,370.32,1348.9,1596.6346800000001]
["5.1.3","DEA 96541","502737-3","Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.","m²",44.05,44.05,0,90.76,106.22,88.34,109.05,0,0,179.1,215.27,7889.36,9482.6435000000001]
["5.1.4","DEA 96558.1","505223-8","Concretagem de sapatas, fck 35 mpa com adição de metacaulim, e uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento.","m³",31.85,31.273716666666669,0.57628333333333259,799.83,936.04,17.84,22.02,0,0,817.67,958.06,26042.79,29962.096989666668]
["5.1.5","DEA 96995","435286-6","Reaterro manual apiloado com soquete. ","m³",239.91463999999996,239.91,4.6399999999664487E-3,11.35,13.28,30.2,37.28,0,0,41.55,50.56,9968.4500000000007,12129.8496]
["5.1.6","DEA 05.02.060","435290-4","Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12 KM.","m³",44.983994999999993,44.98,3.994999999996196E-3,38.270000000000003,44.79,15.28,18.86,0,0,53.55,63.65,2408.89,2862.9769999999999]
["5.1.7","DEA 100205",null,"Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel (unidade: m3xkm). ","M3XKM",1.9976838699999997,0.65666999999999998,1.3410138699999998,323.08,378.1,859.98,1061.56,0,0,1183.06,1439.66,2363.38,945.38153220000004]
["5.1.8","DEA 1.54","435241-6","Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.","m³",99.884193499999981,0,99.884193499999981,6.45,7.55,7.09,8.75,0,0,13.54,16.3,1352.43,0]
["5.2",null,null,"CINTAS ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.2.1","DEA 96542","488361-6","Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. ","m²",207.56,183.15500000000003,24.404999999999973,34.479999999999997,40.35,25.69,31.71,0,0,60.17,72.06,12488.89,13198.149300000003]
["5.2.2","DEA 96557.1","505254-8","Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 mpa com adição de metacaulim, com uso de bomba \u0096 lançamento, adensamento e acabamento.","m³",13.61,13.562130000000003,4.7869999999996082E-2,798.26,934.2,13.13,16.21,0,0,811.39,950.41,11043.02,12889.583973300003]
["5.3",null,null,"ARMAÇÃO (SAPATAS,CINTAS)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.3.1","DEA 96543","482893-3","Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.","kg",267.75900000000001,267.75279999999998,6.2000000000352884E-3,12.53,14.66,5.41,6.68,0,0,17.940000000000001,21.34,4803.6000000000004,5713.844752]
["5.3.2","DEA 96544","482894-1","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. ","kg",120,105.499746,14.500253999999998,13.08,15.31,3.87,4.78,0,0,16.95,20.09,2034,2119.4898971399998]
["5.3.3","DEA 96545","488085-4","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. ","kg",400,400,0,13.18,15.42,2.77,3.42,0,0,15.95,18.84,6380,7536]
["5.3.4","DEA 96546","488074-9","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. ","kg",500,500,0,12.22,14.3,2.04,2.52,0,0,14.26,16.82,7130,8410]
["5.3.5","DEA 96547","495591-9","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. ","kg",350,324.24611199999998,25.753888000000018,10.56,12.36,1.52,1.88,0,0,12.08,14.24,4228,4617.2646348799999]
["5.3.6","DEA 96548","488194-0","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. ","kg",350,333.31458599999996,16.685414000000037,10.42,12.19,1.08,1.33,0,0,11.5,13.52,4025,4506.4132027199994]
["5.3.7","DEA 96549","489270-4","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. ","kg",350,350,0,12.06,14.11,0.78,0.96,0,0,12.84,15.07,4494,5274.5]
["5.3.8","DEA 96550",null,"Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 25 mm - montagem. ","kg",80,0,80,12,14.04,0.54,0.67,0,0,12.54,14.71,1003.2,0]
["5.4",null,null,"PESCOÇO DO PILAR ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.4.1","DEA 92419","469865-7","Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. ","m²",64,45.027999999999992,18.972000000000008,43.86,51.33,31.98,39.479999999999997,0,0,75.84,90.81,4853.76,4088.9926799999994]
["5.4.2","DEA 92720.2","505287-4","Concretagem de pilares, fck = 35 mpa com adição de metacaulim e uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.","m³",4.07,2.8067000000000002,1.2633000000000001,783.41,916.82,21.86,26.98,0,0,805.27,943.8,3277.45,2648.9634599999999]
["5.5",null,null,"LAJE DE PISO (POÇO DO ELEVADOR)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.5.1","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",0.21840000000000004,0.218,4.0000000000003921E-4,247.58,289.74,65.28,80.58,0,0,312.86,370.32,68.33,80.729759999999999]
["5.5.2","DEA 85662.1","430078-5","Armacao em tela de aco soldada nervurada q-61, aco ca-60, 3,4mm, malha 15x15cm","m²",4.3680000000000003,0,4.3680000000000003,11.89,13.91,1.26,1.56,0,0,13.15,15.47,57.44,0]
["5.5.3","DEA 97095 A","563824-0","Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 35 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",0.6552,0.6552,0,425.03,497.41,12.17,15.02,0,0,437.2,512.42999999999995,286.45,335.74413599999997]
["5.6",null,null,"ALVENARIA DE  FUNDAÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.6.1","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",0.84987000000000001,0.84840000000000004,1.4699999999999713E-3,247.58,289.74,65.28,80.58,0,0,312.86,370.32,265.89,314.17948799999999]
["5.6.2","DEA 07.01.185","435446-0","Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6  -  1 vez.","m²",44.73,44.73,0,47.83,55.98,35.200000000000003,43.45,0,0,83.03,99.43,3713.93,4447.5038999999997]
["5.6.3","DEA 87879.01","432304-1 ","Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. ","m²",89.46,89.46,0,1.84,2.15,1.69,2.09,0,0,3.53,4.24,315.79000000000002,379.31040000000002]
["5.6.4","DEA 05.02.060","435290-4","Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12 KM.","m³",350,327.76,22.240000000000009,38.270000000000003,44.79,15.28,18.86,0,0,53.55,63.65,18742.5,{"$f":"P75*G75","v":20861.923999999999}]
["5.7",null,null,"RESERVATÓRIO INFERIOR ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.7.1","DEA 1.51","440610-9","Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0<h<4m.","m³",89.504999999999981,15.552000000000001,73.952999999999975,6.1,7.14,16.68,20.59,0,0,22.78,27.73,2038.92,431.25696000000005]
["5.7.2","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",1.4087499999999999,0.3105,1.0982499999999999,247.58,289.74,65.28,80.58,0,0,312.86,370.32,440.74,114.98436]
["5.7.3","DEA 92415.1",null,"Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estruturas (paredes de reservatório,fossa séptica) em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm., 2 utilizações. ","m²",184.88749999999999,34.96,149.92749999999998,82.98,97.11,43.05,53.14,0,0,126.03,150.25,23301.37,5252.74]
["5.7.4","DEA 92915","431518-9 ","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. ","kg",5,0,5,12.09,14.15,4.66,5.75,0,0,16.75,19.899999999999999,83.75,0]
["5.7.5","DEA 92916","505406-0","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. ","kg",475,136.544826,338.455174,12.83,15.01,3.25,4.01,0,0,16.079999999999998,19.02,7638,2597.0825905199999]
["5.7.6","DEA 92917","505408-7","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. ","kg",1057.5,195.31753999999998,862.18245999999999,13,15.21,2.25,2.78,0,0,15.25,17.989999999999998,16126.88,3513.7625445999993]
["5.7.7","DEA 92919","431516-2","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. ","kg",406.25,0,406.25,12.1,14.16,1.61,1.99,0,0,13.71,16.149999999999999,5569.69,0]
["5.7.8","DEA 92922","505411-7","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. ","kg",357.5,0,357.5,10.31,12.07,0.74,0.91,0,0,11.05,12.98,3950.38,0]
["5.7.9","DEA 92923","442913-3","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. ","kg",50,0,50,11.97,14.01,0.48,0.59,0,0,12.45,14.6,622.5,0]
["5.7.10","DEA 90861.3","505332-3","Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de formas manuseáveis, com concreto usinado bombeável FCK 35Mpa com adição de metacaulim - Lançamento, adensamento e acabamento.","m³",17.600000000000001,3.3285000000000005,14.271500000000001,426.28,498.88,23.06,28.47,0,0,449.34,527.35,7908.38,1755.2844750000004]
["5.7.11","DEA 96995","435286-6","Reaterro manual apiloado com soquete.","m³",16.249999999999986,0,16.249999999999986,11.35,13.28,30.2,37.28,0,0,41.55,50.56,675.19,0]
["5.7.12","DEA 100205",null,"Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel (unidade: m3xkm). ","M3XKM",2.8569449999999996,6.6600000000000006E-2,2.7903449999999994,323.08,378.1,859.98,1061.56,0,0,1183.06,1439.66,3379.94,95.881356000000011]
["5.7.13","DEA 1.54","435241-6","Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.","m³",95.231499999999997,0,95.231499999999997,6.45,7.55,7.09,8.75,0,0,13.54,16.3,1289.43,0]
[6,null,null,"SUPERSTRUTURA ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.1",null,null,"1º TETO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.1.1","DEA 92419","556548-0","Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 MM, 4 utilizações. ","m²",88.74,88.116000000000014,0.62399999999998101,43.86,51.33,31.98,39.479999999999997,0,0,75.84,90.81,6730.04,8001.8139600000013]
["6.1.2","DEA 92720.1","505418-4","Concretagem de pilares, fck = 35 mpa e uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.","m³",5.78,5.5569000000000006,0.22309999999999963,431.41,504.88,21.86,26.98,0,0,453.27,531.86,2619.9,2955.4928340000006]
["6.1.3","DEA 92452","470666-8","Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. ","m²",173.3,173.29580000000001,4.199999999997317E-3,77.8,91.05,49.91,61.61,0,0,127.71,152.66,22132.14,26455.336828000003]
["6.1.4","DEA 92510","563831-3","Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e = 17 mm, 2 utilizações. ","m²",26.58,26.573999999999998,6.0000000000002274E-3,39.270000000000003,45.96,15.37,18.97,0,0,54.64,64.930000000000007,1452.33,1725.44982]
["6.1.5","DEA 92490.1","583832-1","Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações, excluso a locação das formas plásticas","m²",295.01,293.61,1.3999999999999773,17.96,21.02,18.43,22.75,0,0,36.39,43.77,10735.41,12851.309700000002]
["6.1.6","DEA 4.22 A","505831-7","Locação de formas em polipropileno, tipo cubeta, para laje nervurada, dimensões (80x80x30cm) ou (80x80x40cm)","undxmês",715.5,596,119.5,0,0,10.38,12.81,0,0,10.38,12.81,7426.89,7634.76]
["6.1.7","DEA 102087","564072-5","Fabricação de fôrma para escada dupla com 2 lances em \"x\" e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm. af_11/2020","m²",11.58,11.58,0,157.38,184.18,22.01,27.17,0,0,179.39,211.35,2077.34,2447.433]
["6.1.8","DEA 92726.02","505491-5","Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",73.13000000000001,73.12229708000001,7.7029199999998355E-3,429.54,502.69,17.510000000000002,21.61,0,0,447.05,524.29999999999995,32692.77,38338.020359044]
["6.2",null,null,"2º TETO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.2.1","DEA 92419","469865-7","Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 MM, 4 utilizações. ","m²",92.37,91.592000000000013,0.77799999999999159,43.86,51.33,31.98,39.479999999999997,0,0,75.84,90.81,7005.34,8317.4695200000006]
["6.2.2","DEA 92720.1","505418-4","Concretagem de pilares, fck = 35 mpa e uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.","m³",6.07,6.07,0,431.41,504.88,21.86,26.98,0,0,453.27,531.86,2751.35,3228.3902000000003]
["6.2.3","DEA 92452","470666-8","Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. ","m²",205.4,205.39188000000001,8.1199999999910233E-3,77.8,91.05,49.91,61.61,0,0,127.71,152.66,26231.63,31355.124400800003]
["6.2.4","DEA 92510",null,"Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e = 17 mm, 2 utilizações.","m²",0.27,0.27,0,39.270000000000003,45.96,15.37,18.97,0,0,54.64,64.930000000000007,14.75,17.531100000000002]
["6.2.5","DEA 92490.1",null,"Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações, excluso a locação das formas plásticas","m²",325.39,325.36,2.9999999999972715E-2,17.96,21.02,18.43,22.75,0,0,36.39,43.77,11840.94,14241.007200000002]
["6.2.6","DEA 92726.02","505491-5","Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",78.759999999999991,78.757840000000002,2.1599999999892816E-3,429.54,502.69,17.510000000000002,21.61,0,0,447.05,524.29999999999995,35209.660000000003,41292.735511999999]
["6.3",null,null,"ÁTICO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.3.1","DEA 92419","469865-7","Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 MM, 4 utilizações. ","m²",17.350000000000001,13.17,4.1800000000000015,43.86,51.33,31.98,39.479999999999997,0,0,75.84,90.81,1315.82,1195.9676999999999]
["6.3.2","DEA 92720.1","505418-4","Concretagem de pilares, fck = 35 mpa e uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.","m³",1.1100000000000001,0.85,0.26000000000000012,431.41,504.88,21.86,26.98,0,0,453.27,531.86,503.13,452.08100000000002]
["6.3.3","DEA 92452","470666-8","Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. ","m²",58.2,58.2,0,77.8,91.05,49.91,61.61,0,0,127.71,152.66,7432.72,8884.8119999999999]
["6.3.4","DEA 92510","563831-3","Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e = 17 mm, 2 utilizações. ","m²",39.630000000000003,39.630000000000003,0,39.270000000000003,45.96,15.37,18.97,0,0,54.64,64.930000000000007,2165.38,2573.1759000000006]
["6.3.5","DEA 92726.02","505491-5","Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",8.5,8.4913500000000006,8.6499999999993804E-3,429.54,502.69,17.510000000000002,21.61,0,0,447.05,524.29999999999995,3799.93,4452.0148049999998]
["6.4",null,null,"ARMAÇÃO DA ESTRUTURA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.4.1","DEA 92759","432290-8 ","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. ","kg",800,799.86240999999995,0.13759000000004562,11.82,13.83,3.73,4.5999999999999996,0,0,15.55,18.43,12440,14741.464216299999]
["6.4.2","DEA 92760","432289-4 ","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.","kg",400.00069999999999,335.16059780000001,64.84010219999999,12.61,14.76,2.54,3.14,0,0,15.15,17.899999999999999,6060.01,5999.3747006199992]
["6.4.3","DEA 92761","431527-8","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. ","kg",1000,999.99228599999992,7.7140000000781583E-3,12.85,15.04,1.71,2.11,0,0,14.56,17.149999999999999,14560,17149.867704899996]
["6.4.4","DEA 92762","432288-6","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. ","kg",1500,933.15829400000007,566.84170599999993,11.98,14.02,1.21,1.49,0,0,13.19,15.51,19785,14473.285139940001]
["6.4.5","DEA 92763","439952-8","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. ","kg",1100,1099.9902440000001,9.7559999999248248E-3,10.34,12.1,0.83,1.02,0,0,11.17,13.12,12287,14431.87200128]
["6.4.6","DEA 92764","439957-9 ","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. ","kg",900,899.99224000000004,7.7599999999620195E-3,10.25,12,0.55000000000000004,0.68,0,0,10.8,12.68,9720,11411.9016032]
["6.4.7","DEA 92765","456067-1","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. ","kg",1000,1495.5038399999999,-495.50383999999985,11.93,13.96,0.35,0.43,0,0,12.28,14.39,12280,21520.3002576]
["6.4.8","DEA 92766","455637-2","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. ","kg",300,0,300,11.87,13.89,0.2,0.25,0,0,12.07,14.14,3621,0]
["6.4.9","DEA 92768","432287-8","Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - Montagem. ","kg",400,21.804449999999999,378.19555000000003,11.72,13.72,2.66,3.28,0,0,14.38,17,5752,370.67564999999996]
["6.4.10","DEA 92769","432286-0","Armação laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - Montagem. ","kg",245.86553000000001,245.86,5.5299999999931515E-3,12.47,14.59,1.77,2.1800000000000002,0,0,14.24,16.77,3501.13,4123.0722000000005]
["6.4.11","DEA 92770","440995-7","Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 8.0 mm - Montagem. ","kg",600,258.97936899999996,341.02063100000004,12.67,14.83,1.17,1.44,0,0,13.84,16.27,8304,4213.5943336299997]
["6.4.12","DEA 92771","432284-3","Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - Montagem. ","kg",750,680.54360399999996,69.456396000000041,11.83,13.84,0.81,1,0,0,12.64,14.84,9480,10099.267083359999]
["6.4.13","DEA 92772","461658-8","Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - Montagem. ","kg",500,500,0,10.220000000000001,11.96,0.53,0.65,0,0,10.75,12.61,5375,6305]
["6.4.14","DEA 92773","469869-0","Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. ","kg",400,399.99968200000001,3.1799999999293505E-4,10.17,11.9,0.33,0.41,0,0,10.5,12.31,4200,4923.9960854199999]
["6.4.15","DEA 92774","469869-0","Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. ","kg",400,0,400,11.87,13.89,0.19,0.23,0,0,12.06,14.12,4824,0]
["6.4.16","DEA 85662.1","430078-5","Armacao em tela de aco soldada nervurada q-61, aco ca-60, 3,4mm, malha 15x15cm","m²",717,660.71,56.289999999999964,11.89,13.91,1.26,1.56,0,0,13.15,15.47,9428.5499999999993,10221.183700000001]
[7,null,null,"VEDAÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["7.1",null,null,"ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["7.1.1","DEA 89043","440978-7","(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional multifamiliar (prédio). ","m²",1469.5679500000006,1468.0552000000007,1.512749999999869,26.41,30.91,30.13,37.19,0,0,56.54,68.099999999999994,83089.37,99974.559120000034]
["7.1.2","DEA 93201","499185-0","Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. ","m",436.46000000000004,230.58,205.88000000000002,2.2400000000000002,2.62,3.23,3.99,0,0,5.47,6.61,2387.44,1524.1338000000001]
["7.1.3","DEA 4.14","430079-3 ","Fornecimento e assentamento de telas soldadas produzidas com fio de 1,65 mm de diâmetro e malha de 15 x 15 mm, galvanizadas, com largura x comprimento de 7,5x50cm, Belgofix ou equivalente. ","unid.",1311,1311,0,5.75,6.73,2.98,3.68,0,0,8.73,10.41,11445.03,13647.51]
["7.2",null,null,"VERGA-CONTRAVERGA EM CONCRETO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["7.2.1","DEA 93182","454988-0","Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. ","m",19.04,19.04,0,29.95,35.049999999999997,8.14,10.050000000000001,0,0,38.090000000000003,45.1,725.23,858.70399999999995]
["7.2.2","DEA 93183","456457-0","Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. ","m",59.401999999999994,59.4,1.9999999999953388E-3,39.83,46.61,9.1199999999999992,11.26,0,0,48.95,57.87,2907.73,3437.4779999999996]
["7.2.3","DEA 93184","454993-7","Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. ","m",48.160000000000011,48.160000000000011,0,21.29,24.92,7,8.64,0,0,28.29,33.56,1362.45,1616.2496000000006]
["7.2.4","DEA 93185","444316-0","Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. ","m",2.52,2.2999999999999998,0.2200000000000002,39.47,46.19,8.7899999999999991,10.85,0,0,48.26,57.04,121.62,{"$f":"P139*G139","v":131.19199999999998}]
["7.2.5","DEA 93194","438993-0","Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. ","m",20.65,20.65,0,29.41,34.42,7.99,9.86,0,0,37.4,44.28,772.31,914.38199999999995]
["7.2.6","DEA 93195","457789-2","Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. ","m",59.401999999999994,59.4,1.9999999999953388E-3,35.71,41.79,9.09,11.22,0,0,44.8,53.01,2661.21,3148.7939999999999]
[8,null,null,"REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["8.1",null,null,"CHAPISCO INTERNO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["8.1.1","DEA 87879","432304-1 ","Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. ","m²",2189.4860000000008,2189.48,6.0000000007676135E-3,1.84,2.15,1.69,2.09,0,0,3.53,4.24,7728.89,9283.3952000000008]
["8.2",null,null,"EMBOÇO / MASSA UNICA INTERNA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["8.2.1","DEA 89048","281201-0","(Composição representativa) do serviço de emboço/massa única, traço 1:2:8, preparo mecânico, com betoneira de 400l, em paredes de ambientes internos, com execução de taliscas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). ","m²",2189.4860000000008,2141.0099999999998,48.476000000001022,18.84,22.05,14.54,17.95,0,0,33.380000000000003,40,73085.039999999994,85640.4]
["8.3",null,null,"REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA EM PORCELANATO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["8.3.1","DEA 9.48A","241879-7","AZULEJO OCEANIC WHITE CÓD. 62060108 DA LINHA INCEPA 20cmx20cm, junta mínima recomendada de 3mm ou equivalente técnico, assentado com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntado com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.","m²",12.438000000000001,6.4770500000000002,5.9609500000000004,75.099999999999994,87.89,10.98,13.55,0,0,86.08,101.44,1070.6600000000001,657.03195200000005]
["8.3.1","DEA 9.49A","241879-7","AZULEJO OCEANIC LAKE BLUE CÓD. 62060102 DA LINHA PS INCEPA 20cmx20cm, junta mínima recomendada de 3mm ou equivalente técnico, assentado com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntado com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.","m²",12.438000000000001,6.4770500000000002,5.9609500000000004,75.099999999999994,87.89,10.98,13.55,0,0,86.08,101.44,1070.6600000000001,657.03195200000005]
["8.3.2","DEA 9.21A","476353-0","Fornecimento e assentamento de cerâmica, cor Cristal Branco, Elizabeth ou equivalente, dimensões aproximadas 5,0 x 10,0 cm, assentada horizontalmente em paredes internas com argamassa industrializada AC-II, com espaçamento de 4mm  e rejuntada com argamassa de rejuntamento flexível e impermeável, na cor branca","m²",616.09259999999983,506.48530000000017,109.60729999999967,51.62,60.41,17.600000000000001,21.73,0,0,69.22,82.14,42645.93,41602.702542000014]
["8.3.3","DEA 7.24A","563860-7","PAINEL REVESTIMENTO PAMESA CALAIS MADEIRA TIPO \"A\" RETIFICADO ,TAM. 0,33cmX0,62cm  ou equivalente técnico assentado verticalmente, na parede interna com argamassa industrializada AC III e rejuntada com argamassa colante industrializada e rejuntada com argamassa de rejuntamento flexível impermeável","m²",28.169999999999998,21.49,6.68,77.92,91.19,16.649999999999999,20.55,0,0,94.57,111.74,2664.04,2401.2925999999998]
[9,null,null,"REVESTIMENTO  DE PISO INTERNO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.1",null,null,"CONCRETO DO PISO DA LAMINA DE CONSTRUÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.1.1","DEA 97094.1","505605-5","Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 15 mpa usinado bombeável (não armado) ,espessura de 5 cm - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",16.170000000000002,16.170000000000002,0,367.55,430.14,53.78,66.39,0,0,421.33,496.53,6812.91,8028.8901000000005]
["9.2",null,null,"CONTRAPISO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.2.1","DEA 87630.01","505644-6","Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura 3cm.","m²",666.81799999999987,666.81299999999987,4.9999999999954525E-3,14.64,17.13,12.56,15.5,0,0,27.2,32.630000000000003,18137.45,21758.108189999999]
["9.3",null,null,"REVESTIMENTO DE PISO  E RODAPÉ ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.3.1","DEA 7.5A","428759-2","Fornecimento e assentamento de porcelanato polido retificado, tipo A, linha Smoke, 74,0 x 74,0cm, Elizabeth ou equivalente,  assentado em PISO OU PAREDE com argamassa industrializada AC-III, com espaçamento de 2mm  e rejuntado com argamassa de rejuntamento flexível e impermeável, na cor cinza platino.","m²",187.22000000000003,187.22,0,77.84,91.1,16.649999999999999,20.55,0,0,94.49,111.65,17690.419999999998,20903.113000000001]
["9.3.2","DEA 7.14 A","563910-7","Fornecimento e assentamento de rodapé em Porcelanato SMOKE  74X74cm retificado (Elizabeth) tipo A ou equivalente com 7cm, assentado com argamassa colante industrializada e rejuntada com argamassa de rejuntamento flexível e impermeável.","m",88.77,34.619999999999997,54.15,6.4,7.49,2.0099999999999998,2.48,0,0,8.41,9.9700000000000006,746.56,345.16140000000001]
["9.3.3","DEA 7.3 B","470287-5","Cerâmica Pointer  80 x 80 cm, Tipo A, PEI 5, linha Infinita Bege ou equivalente, assentada com argamassa pré fabricada AC II, Quartzolit ou equivalente, inclusive rejunte Quartzolit ou equivalente. ","m²",408.90000000000003,408.89500000000004,4.9999999999954525E-3,78.25,91.58,17.600000000000001,21.73,0,0,95.85,113.31,39193.07,46331.892450000007]
["9.3.4","DEA 7.14 B","428768-1","Rodapé de cerâmica Pointer  80 x 80 cm, Tipo A, PEI 5, linha Infinita Bege ou equivalente, com 7 cm de altura, assentado com argamassa colante industrializada AC-II, inclusive rejunte Quartzolit ou equivalente.","m",359.13,271.02,88.110000000000014,6.05,7.08,2.0099999999999998,2.48,0,0,8.06,9.56,2894.59,2590.9512]
["9.3.5","DEA 101752","567471-5","Fornecimento e assentamento de PISO EM GRANILITE CINZA CLARO. (Escada)","m²",38.489999999999995,26.375,12.114999999999995,22.22,26,14.07,17.37,0,0,36.29,43.37,1396.8,1143.88375]
["9.3.6","DEA 101752.01","563913-1","Fornecimento e assentamento de RODAPÉ EM GRANILITE CINZA CLARO, altura 15cm. (Escada)","m",45.319999999999993,20.830000000000002,24.489999999999991,3.49,4.08,2.81,3.47,0,0,6.3,7.55,285.52,157.26650000000001]
["9.4",null,null,"OUTROS REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.4.1","DEA 8.19","470478-9","Fornecimento e assentamento de piso tátil de alerta em inox escovado. Ref.: TAIC 3020, Mozaik, L=25cm.","m²",1,0,1,142.93,167.27,15.92,19.649999999999999,0,0,158.85,186.92,158.85,0]
[10,null,null,"REVESTIMENTO  DE TETO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["10.1",null,null,"FORRO REMOVIVEL ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["10.1.1","DEA 96114","474409-8","Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.","m²",582.98,582.98,0,39.74,46.51,13.39,16.53,0,0,53.13,63.04,30973.73,36751.059200000003]
["10.2",null,null,"CHAPISCO INTERNO EM TETO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["10.2.1","DEA 87882","457787-6","Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l.","m²",83.837999999999994,0,83.837999999999994,5.04,5.9,0.85,1.05,0,0,5.89,6.95,493.81,0]
["10.3",null,null,"EMBOÇO / MASSA ÚNICA INTERNA EM TETO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["10.3.1","DEA 90406","464552-9","Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. ","m²",83.837999999999994,0,83.837999999999994,20.82,24.37,20.87,25.76,0,0,41.69,50.13,3495.21,0]
[11,null,null,"REVESTIMENTO  DE FACHADA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["11.1",null,null,"CHAPISCO EXTERNO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["11.1.1","DEA 87905","433325-0","Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. ","m²",1414.7626999999998,1204.0811999999996,210.68150000000014,2.79,3.27,4.6399999999999997,5.73,0,0,7.43,9,10511.69,10836.730799999998]
["11.2",null,null,"EMBOÇO / MASSA UNICA EXTERNO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["11.2.1","DEA 87775","432316-5","Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. ","m²",1414.7626999999998,1204.0811999999996,210.68150000000014,16.8,19.66,19.48,24.05,0,0,36.28,43.71,51327.59,52630.389251999986]
["11.3",null,null,"FACHADA ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["11.3.1","DEA 9.17B","438778-3","Cerâmica 5x10cm Elizabeth ou equivalente, Branco Cristal, assentadas horizontalmente com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.","m²",845.82719999999995,844.99549999999977,0.83170000000018263,58.36,68.3,17.600000000000001,21.73,0,0,75.959999999999994,90.03,64249.03,76074.944864999983]
["11.3.2","DEA 9.24A","413119-3","MIX DE PASTILHAS de Porcelana Esmaltada 5 x 5 cm, nas cores Violeta Mariana (azul claro) Ref: GR 710 (25%), Azul Petrópolis Ref: GR 718 (25%) e Azul Maranhão REf: GR 702 (50%), NGK","m²",185.2989,141.61799999999999,43.680900000000008,198.25,232.01,17.600000000000001,21.73,0,0,215.85,253.74,39996.769999999997,35934.151319999997]
["11.3.3","DEA 9.48A","204286-0","AZULEJO OCEANIC WHITE CÓD. 62060108 DA LINHA INCEPA 20cmx20cm, junta mínima recomendada de 3mm ou equivalente técnico, assentado com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntado com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.","m²",33.462000000000003,31.690599999999996,1.771400000000007,75.099999999999994,87.89,10.98,13.55,0,0,86.08,101.44,2880.41,3214.6944639999997]
["11.3.4","DEA 9.49A","204286-0","AZULEJO OCEANIC LAKE BLUE CÓD. 62060102 DA LINHA PS INCEPA 20cmx20cm, junta mínima recomendada de 3mm ou equivalente técnico, assentado com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntado com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.","m²",33.462000000000003,31.690599999999996,1.771400000000007,75.099999999999994,87.89,10.98,13.55,0,0,86.08,101.44,2880.41,3214.6944639999997]
["11.4",null,null,"JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO NA FACHADA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["11.4.1","DEA 9.14","402066-9","Fornecimento e aplicação de junta de mastique, inclusive preenchimento da junta com tarucel 20mm.","m",194.4,115.68,78.72,34.49,40.36,5.86,7.23,0,0,40.35,47.59,7844.04,5505.2112000000006]
[12,null,null,"IMPERMEABILIZAÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["12.1",null,null,"IMPERMEABILIZACAO DA COBERTA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["12.1.1","DEA 7.7","564313-9","Regularização de piso.","m²",117.65249999999999,117.65,2.4999999999835154E-3,2.75,3.22,7.53,9.3000000000000007,0,0,10.28,12.52,1209.47,1472.9780000000001]
["12.1.2","DEA 98546.01","407119-0","Impermeabilização de superfície com manta asfáltica em poliester aluminizado, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. ","m²",354.01949999999999,314.38630000000001,39.633199999999988,51.54,60.32,16.66,20.57,0,0,68.2,80.89,24144.13,25430.707806999999]
["12.2",null,null,"IMPERMEABILIZACAO DE  ÁREA MOLHADA INTERNA (BWC´S SUPERIORES) ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["12.2.1","DEA 7.7","564313-9","Regularização de piso.","m²",19.340000000000003,0,19.340000000000003,2.75,3.22,7.53,9.3000000000000007,0,0,10.28,12.52,198.82,0]
["12.2.2","DEA 98555","478520-7","Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexivel (mai), 3 demãos. ","m²",31.898,26.596000000000004,5.301999999999996,14.1,16.5,10.67,13.17,0,0,24.77,29.67,790.11,789.10332000000017]
["12.3",null,null,"IMPERMEABILIZACAO DE POCO DE ELEVADOR ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["12.3.1","DEA 7.7","564313-9","Regularização de piso.","m²",12.280000000000001,12.28,0,2.75,3.22,7.53,9.3000000000000007,0,0,10.28,12.52,126.24,153.7456]
["12.3.2","DEA 98555","478520-7","Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexivel (mai), 3 demãos. ","m²",12.280000000000001,12.28,0,14.1,16.5,10.67,13.17,0,0,24.77,29.67,304.18,364.3476]
["12.4",null,null,"IMPERMEABILIZACAO DOS RESERVATORIOS INFERIOR E SUPERIOR",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["12.4.1","DEA 7.7","564313-9","Regularização de piso.","m²",205.60499999999999,44.02,161.58499999999998,2.75,3.22,7.53,9.3000000000000007,0,0,10.28,12.52,2113.62,551.13040000000001]
["12.4.2","DEA 98555","460739-2","Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexivel, 3 demãos, reforçado com véu de poliéster (mav). ","m²",205.60499999999999,44.02,161.58499999999998,14.1,16.5,10.67,13.17,0,0,24.77,29.67,5092.84,1306.0734000000002]
[13,null,null,"PINTURA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["13.1",null,null,"PINTURA DE PAREDE INTERNA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["13.1.1","DEA 88485","432003-4","Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. ","m²",1486.0236000000004,1415.8017300000006,70.221869999999853,1.49,1.74,0.83,1.02,0,0,2.3199999999999998,2.76,3447.57,3907.6127748000013]
["13.1.2","DEA 88497","441101-3","Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. ","m²",1486.0236000000004,1299.0370700000012,186.98652999999922,4.53,5.3,6.65,8.2100000000000009,0,0,11.18,13.51,16613.740000000002,17549.990815700017]
["13.1.3","DEA 88489","432006-9","Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. ","m²",1486.0236000000004,1299.0427700000009,186.98082999999951,6.37,7.45,4,4.9400000000000004,0,0,10.37,12.39,15410.06,16095.139920300013]
["13.1.4","DEA 88489.01","563919-0","Aplicação manual de pintura a cal (caiação) em paredes, duas demãos. (Poço do Elevador)","m²",79.771999999999991,79.77,1.9999999999953388E-3,1.99,2.33,3.99,4.93,0,0,5.98,7.26,477.04,{"$f":"P203*G203","v":579.13019999999995}]
["13.2",null,null,"PINTURA EM TETO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["13.2.1","DEA 88484","432002-6","Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. ","m²",629.34,610.95199999999977,18.388000000000261,1.58,1.85,1.0900000000000001,1.35,0,0,2.67,3.2,1680.34,1955.0463999999993]
["13.2.2","DEA 88496","441105-6","Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. ","m²",629.34,610.95199999999977,18.388000000000261,7.28,8.52,14.35,17.71,0,0,21.63,26.23,13612.62,16025.270959999994]
["13.2.3","DEA 88488","441883-2","Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. ","m²",629.34,387.21449999999999,242.12550000000005,6.8,7.96,5.2,6.42,0,0,12,14.38,7552.08,5568.1445100000001]
["13.3",null,null,"PINTURA DAS CAIXAS EXTERNAS EM CONCRETO  E TAMPA DO RESERVATÓRIO INFERIOR",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["13.3.1","DEA 102491",null,"Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, e demãos, incluso fundo preparador.","m²",11.329999999999998,0,11.329999999999998,11.66,13.65,6.04,7.46,0,0,17.7,21.11,200.54,0]
[14,null,null,"MÁRMORES E GRANITOS ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["14.1",null,null,"BALCÃO E BANCADA EM GRANITO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["14.1.1","DEA TRIUNFO BANCADA JURI-JUIZ","563922-0","Fornecimento e assentamento de bancada em granito polido verde ubatuba espessura de 2cm ,  tampo superior com as medidas de (1,12x0,65x2 + 1,30x0,60)m com acabamento frontal reto duplo e paredes externas revestidas em granito - Conforme Detalhe (Bancada do Juiz - Salão do Júri) - 01 UNID. ","und",1,1,0,3069.94,3592.75,319.92,394.91,0,0,3389.86,3987.66,3389.86,3987.66]
["14.1.2","DEA TRIUNFO BANCADA JURI-JURADOS","563923-9","Fornecimento e assentamento de bancada em granito polido verde ubatuba espessura de 2cm ,  tampo superior com as medidas de (4,90x0,60)m com acabamento reto duplo em ambas as faces e paredes revestidas em granito - Conforme Detalhe (Bancada dos Jurados - Salão do Júri) - 01 UNID. ","und",1,1,0,4272.4799999999996,5000.08,444.99,549.29999999999995,0,0,4717.47,5549.38,4717.47,5549.38]
["14.1.3","DEA TRIUNFO DIVISÓRIA JURADOS","563926-3","Fornecimento e assentamento de divisória em granito polido verde ubatuba espessura de 2cm,  medida do tampo superior de (4,98x0,20)m com acabamento reto duplo em todas as faces e paredes revestidas em granito - Conforme Detalhe (Divisória dos Jurados - Salão do Júri) - 01 UNID. ","und",1,1,0,1891.81,2213.9899999999998,193.29,238.6,0,0,2085.1,2452.59,2085.1,2452.59]
["14.1.4","DEA TRIUNFO DEFESA/ PROMOTOR","563927-1","Fornecimento e assentamento de bancada em granito polido verde ubatuba espessura de 2cm ,  tampo superior com as medidas de (1,60x0,60)m com acabamento reto duplo em ambas as faces e paredes externas revestidas em granito - Conforme Detalhe (Bancada do Defensor/Promotor - Salão do Júri) - 02 UNID. ","und",2,2,0,956.15,1118.98,95.26,117.59,0,0,1051.4100000000001,1236.57,2102.8200000000002,2473.14]
["14.1.5","DEA 23.18","470140-2","Fornecimeto e assentamento de espelho em granito polido verde ubatuba espessura de 2cm  - Conforme Detalhe (Salão do Júri)","m²",2.4459999999999997,0.28700000000000003,2.1589999999999998,387.27,453.22,14.67,18.11,0,0,401.94,471.33,983.15,135.27171000000001]
["14.1.6","DEA TRIUNFO RECEPÇÃO","563928-0.","Fornecimento e assentamento de bancada em granito polido cinza ocre espessura de 2cm tipo \"L\" com duas alturas,  tampo inferior em \"L\" com as medidas de (1,40x0,60 + 1,32x0,44)m e tampo superior  em \"L\" (1,46x0,30 + 0,69x0,30)m; paredes revestidas e montantes de apoio em granito bipolido, com acabamento reto nas arestas - Conforme Detalhe (Bancada de Granito da Recepção/Espera) - 01 UNID. ","und",1,1,0,2480.9,2903.4,326.98,403.62,0,0,2807.88,3307.02,2807.88,3307.02]
["14.1.7","DEA TRIUNFO WC JR","563929-8","Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido cinza ocre espessura de 2cm, medindo de (0,90 x 0,48 )m, com abertura para 01 cuba de embutir, com testeira de 5cm e respaldo de 10cm com acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio - Conforme Detalhe (Wc-Jurados) ","und",1,1,0,368.4,431.14,24.96,30.81,0,0,393.36,461.95,393.36,461.95]
["14.1.8","DEA TRIUNFO WC PÚBLICO","563930-1","Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido cinza ocre espessura de 2cm, medindo de (2,05 x 0,55 )m, com abertura para 02 cubas de embutir, com testeira de 5cm e respaldo de 10cm com acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio - Conforme Detalhe (Wc-Público) ","und",2,2,0,1216.31,1423.45,121.35,149.79,0,0,1337.66,1573.24,2675.32,3146.48]
["14.1.9","DEA TRIUNFO SECRET.","563931-0","Fornecimento e assentamento de bancada em granito polido cinza ocre espessura de 2cm,  tampo superior  (2,36x0,65)m ; montante de apoio em granito bipolido chumbado nas paredes laterais - Conforme Detalhe (Bancada das Secretarias) - 01 UNID. ","und",1,1,0,953.39,1115.75,59.98,74.040000000000006,0,0,1013.37,1189.79,1013.37,1189.79]
["14.1.10","DEA TRIUNFO COPA","564007-5","Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido cinza ocre espessura de 2cm, medindo de (1,80 x 0,55 )m, área seca e molhada, com abertura para 01 cuba de embutir, com testeira de 5cm e respaldo de 10cm com acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio - Conforme Detalhe (Copa) ","und",1,1,0,624.89,731.31,52.63,64.97,0,0,677.52,796.28,677.52,796.28]
["14.1.11","DEA TRIUNFO WC PR/JUIZ","564010-5","Fornecimento e assentamento de balcão em granito polido cinza ocre espessura de 2cm, medindo de (0,90 x 0,46 )m, com abertura para 01 cuba de embutir, com testeira de 5cm e respaldo de 10cm com acabamento reto, incluindo mão francesa para apoio - Conforme Detalhe (Wc-Promotoria/Juiz) ","und",2,2,0,337.81,395.34,25.04,30.91,0,0,362.85,426.25,725.7,852.5]
["14.1.12","DEA TRIUNFO DISTRIBUIÇÃO","564015-6","Fornecimento e assentamento de bancada em granito polido cinza ocre espessura de 2cm (1,55x0,40)m; conforme detalhe (bancada de atendimento da distribuição) - 01 un","und",1,1,0,193.73,226.72,24.3,30,0,0,218.03,256.72000000000003,218.03,256.72000000000003]
["14.2",null,null,"OUTRAS PEÇAS DE GRANITO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["14.2.1","DEA 23.21","229809-0 ","Fornecimento e instalação de SOLEIRAS em granito Cinza Ocre com largura de 15cm.","m",45.15,45.150000000000006,0,42.32,49.53,13.2,16.29,0,0,55.52,65.819999999999993,2506.73,2971.7730000000001]
["14.2.2","DEA 23.15","491900-9","Fornecimento e assentamento de friso em granito natural polido cinza ocre com 2,0 cm de espessura e 4,0 cm de largura. (conforme detalhe)","m",146.16999999999999,94.990000000000009,51.179999999999978,27.28,31.93,12.6,15.55,0,0,39.880000000000003,47.48,5829.26,4510.1252000000004]
["14.2.3","DEA 23.62B","564024-5","Fornecimento e assentamento de moldura em granito natural polido cinza ocre (conforme detalhe das esquadrias)","m²",4.5288000000000004,3.0260000000000007,1.5027999999999997,264.26,309.26,15.29,18.87,0,0,279.55,328.13,1266.03,992.92138000000023]
[15,null,null,"ESQUADRIAS ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.1",null,null,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA COM FERRAGEM",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.1.1","DEA 90790.01","507118-6","Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação.","und",24,24,0,555.22,649.77,12.22,15.08,0,0,567.44000000000005,664.85,13618.56,15956.400000000001]
["15.1.2","DEA 90790","554046-1","kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco neve, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação.","und",7,7,0,518.74,607.08000000000004,12.22,15.08,0,0,530.96,622.16,3716.72,4355.12]
["15.1.3","DEA 90793.03","567091-8","Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha média ou leve, 90x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento total de espuma expansiva, inclusive placa de inox na base dos dois lados h=0,40m, banheiro ppne,  fornecimento e instalação. ","und",4,4,0,1140.6199999999999,1334.87,20.45,25.24,0,0,1161.07,1360.11,4644.28,5440.44]
["15.2",null,null,"ACESSÓRIOS ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.2.1","DEA 90830","432092-1","Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. ","un",24,24,0,128.37,150.22999999999999,22.05,27.22,0,0,150.41999999999999,177.45,3610.08,4258.7999999999993]
["15.2.2","DEA 90831","408520-5","Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. ","un",11,11,0,115.32,134.96,16.89,20.85,0,0,132.21,155.81,1454.31,1713.91]
["15.2.3","DEA 13.1","244672-3","Fornecimento e instalação de mola aérea com braço articulado para porta.","und",26,23,3,93.28,109.17,6.29,7.76,0,0,99.57,116.93,2588.8200000000002,2689.3900000000003]
["15.3",null,null,"CONTRAMARCO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.3.1","DEA 11.46","443346-7  ","Instalação de contramarco para esquadrias em perfil CM200 ALCOA ou equivalente.","m",283.91000000000003,243.18,40.730000000000018,11.2,13.11,29.34,36.22,0,0,40.54,49.33,11509.71,11996.0694]
["15.4",null,null,"ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.4.1","DEA 11.218","564045-8","JAV 01  - Janela com vidro fixo, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO ARAMADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (0,80 x 0,60)m.","unid.",2,2,0,174,203.63,116,143.19,0,0,290,346.82,580,693.64]
["15.4.2","DEA 11.219","564047-4","JAV 02  - Janela com 02 folhas de correr, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (1,70 x 0,60)m.","unid.",5,5,0,446.76,522.84,297.83999999999997,367.65,0,0,744.6,890.49,3723,4452.45]
["15.4.3","DEA 11.220","564048-2","JAV 03  - Janela com 02 folhas de correr,esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (1,50 x 0,60)m.","unid.",8,8,0,394.2,461.33,262.8,324.39999999999998,0,0,657,785.73,5256,6285.84]
["15.4.4","DEA 11.221","564048-2","JAV 04  - Janela com 03 folhas de correr, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (2,60 x 1,50)m.","unid.",1,1,0,1708.2,1999.11,1138.8,1405.73,0,0,2847,3404.84,2847,3404.84]
["15.4.5","DEA 11.222","564052-0","JAV 05  - Janela com 02 folhas de correr,  esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (1,70 x 1,50)m.","unid.",2,2,0,1116.9000000000001,1307.1099999999999,744.6,919.13,0,0,1861.5,2226.2399999999998,3723,4452.4799999999996]
["15.4.6","DEA 11.223","564053-9","JAV 06  - Janela com 03 folhas de correr, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (2,60 x 0,60)m.","unid.",1,1,0,683.16,799.5,455.44,562.20000000000005,0,0,1138.5999999999999,1361.7,1138.5999999999999,1361.7]
["15.4.7","DEA 11.224","564054-7","JAV 7  - Janela com 1 folha maximar e 1 folha fixa, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (1,00 x 2,40)m","unid.",8,8,0,1065.5999999999999,1247.07,710.4,876.92,0,0,1776,2123.9899999999998,14208,16991.919999999998]
["15.4.8","DEA 11.225","564055-5","JAV 08  - Janela com 02 folhas de correr, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (2,00 x 1,50)m.","unid.",2,2,0,1314,1537.77,876,1081.33,0,0,2190,2619.1,4380,5238.2]
["15.4.9","DEA 11.226","564056-3","JAV 09  - Janela com 01 folha maximar, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO ARAMADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (0,50 x 0,60)m.","unid.",8,8,0,176.46,206.51,117.64,145.21,0,0,294.10000000000002,351.72,2352.8000000000002,2813.76]
["15.4.10","DEA 11.227","564057-1","JAV 10  - Janela com 03 folhas de correr, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. \nDimensão: (3,40 x 1,50)m.","unid.",1,1,0,2233.8000000000002,2614.2199999999998,1489.2,1838.27,0,0,3723,4452.49,3723,4452.49]
["15.4.11","DEA 11.228","564058-0","JAV 11  - Janela com 01 folha fixa, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. \nDimensão: (1,15 x 1,50)m.","unid.",1,1,0,600.29999999999995,702.53,400.2,494.01,0,0,1000.5,1196.54,1000.5,1196.54]
["15.4.12","DEA 11.229","564093-8","JAV 12  - Janela com 10 folhas maximar e 10 folhas fixas, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: conforme detalhe (Esquadria da Fachada Sudeste)","unid.",1,1,0,5772,6754.97,3848,4749.97,0,0,9620,11504.94,9620,11504.94]
["15.4.13","DEA 11.230","564162-4","V1 - Visor com vidro fixo, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (1,70 x 1,10) m - OAB","unid.",1,1,0,650.76,761.58,433.84,535.53,0,0,1084.5999999999999,1297.1099999999999,1084.5999999999999,1297.1099999999999]
["15.4.14","DEA 11.231","564202-7","V2- Visor com vidro fixo, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. \nDimensão: (1,55 x 1,00) m - Distribuição","unid.",1,1,0,539.4,631.26,359.6,443.89,0,0,899,1075.1500000000001,899,1075.1500000000001]
["15.4.15","DEA 11.232","565669-9","V3 - Visor com vidro fixo, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE com  PELÍCULA REFLETIVA.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (1,50 x 1,10) m - Sala de Testemunha","unid.",1,1,0,574.20000000000005,671.99,382.8,472.53,0,0,957,1144.52,957,1144.52]
["15.4.16","DEA 11.233","564099-7","PV01  - Porta com 2 folhas de giro, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (1,88 x 2,10) m - Porta do Salão do Júri","unid.",1,1,0,1608,1881.84,1072,1323.28,0,0,2680,3205.12,2680,3205.12]
["15.4.17","DEA 11.234","564160-8","PV02 - Pele de vidro com esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 10mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco.","m²",55.431999999999988,53.512199999999993,1.9197999999999951,720,842.62,480,592.51,0,0,1200,1435.13,66518.399999999994,76796.963585999998]
["15.4.18","DEA 11.235","564107-1","PV03  - Porta de giro com mais 11 janelas fixas e 2 janelas maximar, esquadria em alumínio com pintura eletrostática classe 13, anodizada  na COR BRONZE, com VIDRO LAMINADO de 6mm na COR VERDE.Perfis em alumínio extrudado na liga 6060/T5, de acordo com a norma técnica ABNT - NBR 8117.Incluso o fornecimento do contramarco. Dimensão: (5,64 x 2,85) m - Porta de Entrada da Fachada Sudoeste","unid.",1,1,0,5385.44,6302.58,3590.29,4431.8500000000004,0,0,8975.73,10734.43,8975.73,10734.43]
["15.5",null,null,"PORTA CORTA-FOGO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.5.1","DEA 90838.02","413342-0","Porta corta-fogo 90x210x4cm, inclusive barra anti-pânico dupla, cega lado oposto - fornecimento e instalação. ","und",2,2,0,2076.08,2429.64,84.38,104.16,0,0,2160.46,2533.8000000000002,4320.92,5067.6000000000004]
["15.6",null,null,"CORRIMÃO / GRADES/ESCADA DE MARINHEIRO/MASTROS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"FERRO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.6.1","DEA 13.28","524188-0","Fornecimento e instalação suporte para BICICLETAS tipo inglês (\"sheffield\") ou \"U invertido\" , modelo para fixação na superfície (chapa quadrada 15x15cm) e tubo de ferro com diâmetro 5cm e espessura 2mm (75cm de largura e 75cm de altura) pintado com pintura automotiva na cor cinza escuro - Conforme Detalhe.","und",4,4,0,205.71,240.74,51.43,63.49,0,0,257.14,304.23,1028.56,1216.92]
["15.6.2","DEA 24.137","205067-6","Fornecimento e instalação de corrimão em ferro galvanizado com diâmetro de 1 e 1/2\" sem balaustre, fixado na parede nas alturas de 70 cm e 92 cm, com tubo em \"L\" diâmetro 3/4\" soldado no centro da roseta e no corrimão, chumbado na parede. Roseta de fixação em ferro diâmetro 3 e 1/2\" x 1/8\", inclusive pintura automotiva na cor cinza, chumbador metálico tipo UR 6mm e acessórios necessários para fixação - Conforme detalhes corrimão tipo 05.","m",14.33,14.33,0,187.19,219.07,22.7,28.02,0,0,209.89,247.09,3007.72,3540.7997]
["15.6.3","DEA 11.149","564161-6","Fornecimento e instalação de grade de ferro em barra chata de 1 1/4\" x 1/8\", barra quadrada de 1\" pintada com zarcão ou antiferrugem e esmalte sintético brilho na cor tabaco.Moldura de contorno para a porta de 1 1/4\" x 1/8\", barra quadrada de 1\"e cantoneira em \"L\" de 1\" 1/4\" x 3/16\" pintada com zarcão ou antiferrugem e esmalte sintético brilho na cor tabaco - Conforme Detalhe PF1.","m²",9.4400000000000013,6.4920000000000009,2.9480000000000004,275.39999999999998,322.3,127.19,157,0,0,402.59,479.3,3800.45,3111.6156000000005]
["15.6.4","DEA 11.149","564628-6","Fornecimento e instalação de grade de ferro em barra chata de 1 1/4\" x 1/8\", barra quadrada de 1\" pintada com zarcão ou antiferrugem e esmalte sintético brilho na cor tabaco.Moldura de contorno para a porta de 1 1/4\" x 1/8\", barra quadrada de 1\"e cantoneira em \"L\" de 1\" 1/4\" x 3/16\" pintada com zarcão ou antiferrugem e esmalte sintético brilho na cor tabaco - Conforme Detalhe PF2.","m²",7.6460000000000008,4.7700000000000005,2.8760000000000003,373.69,437.33,127.19,157,0,0,500.88,594.33000000000004,3829.73,2834.9541000000004]
["15.6.5","DEA 11.144","461601-4  ","Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro (Janelas), cGrade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4\" x 1/8\", inclusive ferrolho e dobradiças, pintados com zarcão ou antiferrugem, conforme detalhe. (Chumbadas por dentro do fórum).","m²",21.57,21.57,0,228.35,267.24,127.19,157,0,0,355.54,424.24,7669,9150.8567999999996]
["15.6.6","DEA 24.6","429836-5","Fornecimento e assentamento de mastro para bandeira em tubo de ferro galvanizado de 2 1/2¨, 2¨ e 1 1/2\" Conforme detalhes, inclusive pintura anticorrosiva e pintura em esmalte sintético, cor a definir.","m",19,19,0,128.47,150.35,11.83,14.6,0,0,140.30000000000001,164.95,2665.7,{"$f":"P267*G267","v":3134.0499999999997}]
["15.6.7","DEA 13.32","507135-6","Fornecimento e instalação de escada do tipo marinheiro com cantoneira 1\" 1/4\" x 1/4\" e varão de ferro de 3/4\", pintada com zarcão ou antiferrugem e pintura automotiva na cor cinza - Conforme Detalhe.","m",5.2,5.2,0,418.3,489.54,179.27,221.29,0,0,597.57000000000005,710.83,3107.36,3696.3160000000003]
[null,null,null,"AÇO INOX",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.6.8","DEA 24.43","486994-0","Fornecimento de corrimão em aço inox AISI 304, escovado, composto de guarda corpo com diâmetro de 1 1/2\" e altura em relação ao piso de 1,10m; corrimãos com diâmetro de 1 1/2\", com alturas em relação ao piso de 0,92m e 0,70m; longarinas intermediárias com diâmetro de 1/2\", com alturas em relação ao piso de 0,44m e 0,25m; balaústre de aço inox com diâmetro de 1 1/2\", fixado no piso com roseta em aço inox nas dimensões 5\" x 1/8\" e chumbador metálico tipo UR 6mm, conforme detalhes de arquitetura. (Rampa e escada principal)- CORRIMÃO INOX PISO - TIPO 1.","m",37.4,37.4,0,644,753.67,161,198.74,0,0,805,952.41,30107,35620.133999999998]
["15.6.9","DEA 24.131","491926-2","Fornecimento e instalação de corrimão TIPO 03, tubular em aço INOX  escovado diâmetro 2 1/4\", com altura de 1,10m, com apoio duplo tubular em aço inox escovado de 1 3/4\" NOS DOIS LADOS do corrimão, inclusive acabamento com chapa em aço inox escovado de 5\"x1/8\", conforme detalhe corrimão 03. (Escada  de acesso)","m",7.82,7.82,0,358.4,419.44,89.6,110.6,0,0,448,530.04,3503.36,4144.9128000000001]
["15.7",null,null,"GRADIL E PORTÃO DE ACESSO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.7.1","DEA 13.13A","506925-4","Fornecimento e instalação de portão de giro em gradil ELETROGRADI da SÍTELA ou equivalente, na cor verde. Dimensões (3,00 x 1,98)m,  conforme detalhe","m²",5.9399999999999995,5.9399999999999995,0,559.63,654.92999999999995,29.34,36.22,0,0,588.97,691.15,3498.48,4105.4309999999996]
["15.7.2","DEA 13.16","460845-3 ","Fornecimento e instalação de gradil Externo ELETROGRADI da SÍTELA ou equivalente h=1,36m,  na cor verde, conforme detalhe.","m²",237.59199999999998,124.84560000000002,112.74639999999997,234.63,274.58999999999997,29.34,36.22,0,0,263.97000000000003,310.81,62717.16,38803.260936000006]
[16,null,null,"TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["16.1",null,null,"MOVIMENTAÇÃO DE TERRA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["16.1.1","DEA 05.02.060","435290-4","Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12 KM.","m³",52.088999999999992,0,52.088999999999992,38.270000000000003,44.79,15.28,18.86,0,0,53.55,63.65,2789.37,0]
["16.2",null,null,"PISO INTERTRAVADO / RODAPÉ PRÉ-MOLDADO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["16.2.1","DEA 92397","462646-0","Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. ","m²",384.62999999999994,384.63,0,42.25,49.45,4.7699999999999996,5.89,0,0,47.02,55.34,18085.3,21285.424200000001]
["16.2.2","DEA 94275","434236-4","Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.","m",16.38,16.38,0,25.61,29.97,10.66,13.16,0,0,36.270000000000003,43.13,594.1,706.46939999999995]
["16.2.3","DEA 94276","500500-0","Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. ","m",56.730000000000004,11.1394,45.590600000000002,26.47,30.98,13.27,16.38,0,0,39.74,47.36,2254.4499999999998,527.56198400000005]
["16.3",null,null,"PISO EM CONCRETO (CALÇADA EXTERNA)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["16.3.1","DEA 94996.1",null,"Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 15mpa, moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, não armado. (calçada ao redor prédio)","m²",88.582000000000008,0,88.582000000000008,36.840000000000003,43.11,24.22,29.9,0,0,61.06,73.010000000000005,5408.82,0]
["16.3.2","DEA 97114","502112-0","Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. ","m",7.4006666666666678,0,7.4006666666666678,0.18,0.21,0.24,0.3,0,0,0.42,0.51,3.11,0]
["16.4",null,null,"PISO ALERTA/DIRECIONAL EM LAJOTA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["16.4.1","DEA 8.8B",null,"Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL em lajota de concreto, com dimensões (0,25x0,25)m, aplicado sobre lastro de concreto 1:4:8 com 5cm de espessura, inclusive execução de lastro.","m²",2.1875,0,2.1875,86.58,101.32,59.42,73.349999999999994,0,0,146,174.67,319.38,0]
["16.4.2","DEA 8.8A","444135-4","Fornecimento e assentamento de piso tátil de ALERTA em lajota de concreto, com dimensões (0,25x0,25)m, aplicado sobre lastro de concreto 1:4:8 com 5cm de espessura, inclusive execução de lastro.","m²",5.5,5.5,0,86.58,101.32,59.42,73.349999999999994,0,0,146,174.67,803,960.68499999999995]
["16.5",null,null,"OUTROS PISOS EXTERNOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["16.5.1","DEA 9.13","428689-8","Fornecimento e assentamento de pedra Itacolomi (30x30cm), assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.","m²",78.105916666666658,0,78.105916666666658,67.52,79.02,11.1,13.7,0,0,78.62,92.72,6140.69,0]
["16.5.2","DEA 9.49A",null,"AZULEJO OCEANIC LAKE BLUE CÓD. 62060102 DA LINHA PS INCEPA 20cmx20cm, junta mínima recomendada de 3mm ou equivalente técnico, assentado com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntado com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.","m²",11.826000000000001,0,11.826000000000001,75.099999999999994,87.89,10.98,13.55,0,0,86.08,101.44,1017.98,0]
["17.1",null,null,"Instalações Elétricas",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.1",null,null,"INFRAESTRUTURA/ACABAMENTO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.1.1","DEA18.TF.001","564146-2","Tomada de embutir  no piso (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa em latão e módulo na linha Pialplus ou equivalente, sendo um módulo de 10A, demais acessórios, inclusive instalação.","cj",2,2,0,20.010000000000002,23.42,65.95,81.41,0,0,85.96,104.83,171.92,209.66]
["17.1.1.2","DEA18.TF.002","480029-0","Interruptor de embutir de uma seção para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.","cj",36,33,3,15.55,18.2,8.4700000000000006,10.46,0,0,24.02,28.66,864.72,945.78]
["17.1.1.3","DEA18.TF.003","564276-0","Interruptor de embutir  three-way (paralelo) de uma tecla para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.","cj",2,2,0,19.14,22.4,11.81,14.58,0,0,30.95,36.979999999999997,61.9,73.959999999999994]
["17.1.1.4","DEA18.TF.004","203834-0","Interruptor de embutir de três seções para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulos na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.","cj",1,1,0,34.229999999999997,40.06,13.19,16.28,0,0,47.42,56.34,47.42,56.34]
["17.1.1.5","DEA18.TF.005","564270-1","Interruptor de embutir  three-way (paralelo) de duas teclas para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.","cj",6,6,0,29.85,34.93,20.6,25.43,0,0,50.45,60.36,302.7,362.15999999999997]
["17.1.1.6","DEA18.TF.006","203832-3","Interruptor de embutir de duas seções para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.","cj",7,7,0,25.45,29.78,13.19,16.28,0,0,38.64,46.06,270.48,322.42]
["17.1.1.7","DEA18.TF.007","469104-0","Interruptor de sobrepor  three-way (paralelo) de uma tecla para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.","cj",2,2,0,19.14,22.4,11.81,14.58,0,0,30.95,36.979999999999997,61.9,73.959999999999994]
["17.1.1.8","DEA18.TF.008","429091-7","Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, sendo um módulo de 20A, demais acessórios, inclusive instalação.","cj",12,12,0,19.37,22.67,8.76,10.81,0,0,28.13,33.479999999999997,337.56,401.76]
["17.1.1.9","DEA18.TF.009","443062-0","Caixa retangular 4x2\", em PVC, instalada em alvenaria. Fornecimento e instalação","und",136,136,0,4.5,5.27,3.91,4.83,0,0,8.41,10.1,1143.76,1373.6]
["17.1.1.10","DEA18.TF.010","497660-6","Caixa retangular 4x2\", em PVC, sobrepor. Fornecimento e instalação","und",2,2,0,4.1500000000000004,4.8600000000000003,4.12,5.09,0,0,8.27,9.9499999999999993,16.54,19.899999999999999]
["17.1.1.11","DEA18.TF.011","432137-5","Fornecimento e instalação de caixa 4x4 pol para instalação em parede.","und",9,9,0,7.18,8.4,3.91,4.83,0,0,11.09,13.23,99.81,119.07000000000001]
["17.1.1.12","DEA18.TF.012","497637-1","Fornecimento tampa cega, 4x4 pol., cor bege, na linha Pial Plus ou equivalente, inclusive instalação.","und",9,9,0,3.09,3.62,2.11,2.6,0,0,5.2,6.22,46.8,55.98]
["17.1.1.13","DEA18.TF.013","439482-8","Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, sendo um módulo de 10A, demais acessórios, inclusive instalação.","cj",72,65,7,16.77,19.63,8.76,10.81,0,0,25.53,30.44,1838.16,1978.6000000000001]
["17.1.1.14","DEA18.TF.014","461098 - 9","Caixa (4x2)\" para piso em alumínio, inclusive assentamento.","und",2,2,0,11.74,13.74,7.95,9.81,0,0,19.690000000000001,23.55,39.380000000000003,47.1]
["17.1.1.15","DEA18.TF.015","430980-4","Luminária de embutir p/ 02 (duas) lâmpadas LED de 18W, sem alojamento; corpo em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletrostática em pó de poliéster epóxi; refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância; aletas parabólicas em alumínio; soquetes em policarbonato; inclusive lâmpadas LED tubular Philips, Osram, ou equivalente, 2x18W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente. 0,5m de cabo PP2,5mm², 01 conector macho, 01 conector fêmea","cj",90,90,0,160.06,187.32,10.19,12.58,0,0,170.25,199.9,15322.5,17991]
["17.1.1.16","DEA18.TF.016","556497-2","Luminária circular de embutir p/ 02 lâmpadas LED bulbo de 11W, c/ aro de acabamento em chapa de aço pintada, refletor em alumínio repuxado e anodizado de alta pureza e refletância; soquetes em policarbonato c/ vidro difusor temperado jateado central (diâmetro externo aprox. do vidro 21,0 cm), inclusive lâmpadas, , p/ lâmpada led 2x11W, 220V, demais acessórios e instalação . Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.","cj",79,73,6,69.73,81.61,28.52,35.21,0,0,98.25,116.82,7761.75,8527.8599999999988]
["17.1.1.17","DEA18.TF.017","564292-2","Luminária Cilíndrica De Sobrepor Com Corpo Em Chapa De Aço Fosfatizada E Pintada Eletrostaticamente E Refletor Repuxado Em Alumínio Anodizado, Com Vidro Jateado Central Para p/ 02 lâmpadas LED bulbo de 11W; soquetes em policarbonato; inclusive lâmpadas, 220V, demais acessórios e instalação . Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.","cj",2,2,0,156.22,182.82,28.52,35.21,0,0,184.74,218.03,369.48,436.06]
["17.1.1.18","DEA18.TF.018","469783-9","Luminária de sobrepor p/ 02 (duas) lâmpadas LED de 18W, s/ alojamento; corpo em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletrostática em pó de poliéster epóxi; refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância; aleta plana em chapa de aço pintada (branca); inclusive lâmpadas, para lâmpada LED tubular, 2x18W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.  0,5m de cabo PP2,5mm², 01 conector macho, 01 conector fêmea","cj",5,0,5,196.45,229.91,10.19,12.58,0,0,206.64,242.49,1033.2,0]
["17.1.1.19","DEA18.TF.019","564259-0","Luminária LED  de embutir dicróica 5W, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.","cj",11,11,0,173.73,203.32,11.94,14.74,0,0,185.67,218.06,2042.37,2398.66]
["17.1.1.20","DEA18.TF.020","564296-5","Fornecimento de POSTE RETO SIMPLES, telecônico, confeccionado em tubo de aço patente galvanizado a fogo medindo 8metros, flangeado com base e chumbador, produzido em três estágios, sendo: 3\", 2 1/2\" e 2\". Ref. MP-600, fab: EDESA, ou equivalente.","cj",2,2,0,2606.71,3050.63,61.61,76.05,0,0,2668.32,3126.68,5336.64,6253.36]
["17.1.1.21","DEA18.TF.021","430984-7","Fornecimento de luminária externa, retangular para poste tipo pétala com três módulos de LED de 120W/100W (equivalente a 250W de vapor metálico) com emissão de luz na cor branco neutro, em alumínio com acabamento em pintura eletrostática, inclusive instalação em postes de 8m. Ref. ITAIM MODELO TRANSFORMER 3 ou equivalente .","cj",6,6,0,467.71,547.36,7.46,9.2100000000000009,0,0,475.17,556.57000000000005,2851.02,3339.42]
["17.1.1.22","DEA18.TF.022","564308-2","Fornecimento e instalação de luminária circular resistente a água, para embutir em jardim ou piso, toda em liga de alumínio injetado. Proteção em vidro temperado e grade. Acabamento em pintura eletrostática na cor preta grau de proteção IP65, inclusive lâmpada par 30 LED 12W.Itaim, Prolumi ou equivalente","und",8,6,2,156.62,183.29,28.52,35.21,0,0,185.14,218.5,1481.12,1311]
["17.1.1.23","DEA18.TF.023","564309-0","Fornecimento e instalação de luminária circular resistente a água, para embutir em escada, toda em liga de alumínio injetado. Proteção em vidro temperado. Acabamento em pintura eletrostática na cor preta grau de proteção IP65, inclusive lâmpada LED 2W.Itaim, Prolumi ou equivalente","und",20,20,0,79.62,93.18,28.52,35.21,0,0,108.14,128.38999999999999,2162.8000000000002,2567.7999999999997]
["17.1.1.24","DEA18.TF.024","564301-5","Fornecimento de POSTE RETO DUPLO, telecônico, confeccionado em tubo de aço patente galvanizado a fogo medindo 8metros, flangeado com base e chumbador, produzido em três estágios, sendo: 3\", 2 1/2\" e 2\". Fab: EDESA, ou equivalente.","m",2,2,0,2806.71,3284.69,61.61,76.05,0,0,2868.32,3360.74,5736.64,6721.48]
["17.1.1.25","DEA18.TF.025","564310-4","Fornecimento e Instalação de Projetor LED 50W, modelo Philips BVP162 ou equivalente.","cj",2,2,0,100.09,117.14,11.94,14.74,0,0,112.03,131.88,224.06,263.76]
["17.1.1.26","DEA18.TF.026","532623-0","Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W, de conector, com base. Fornecimento e instalação.","und",6,6,0,38.89,45.51,10.48,12.94,0,0,49.37,58.45,296.22000000000003,350.70000000000005]
["17.1.1.27","DEA18.TF.027","564316-3","Luminária arandela tipo tartaruga em alumínio na cor branca, com grade, para uma lâmpada base E27, inclusive lâmpada led bulbo de 11W, E27, 220V, 5000K. Fornecimento e instalação.  ","cj",15,15,0,65.87,77.09,11.94,14.74,0,0,77.81,91.83,1167.1500000000001,1377.45]
["17.1.2",null,null,"ELETRODUTOS/ELETROCALHAS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.2.1","DEA18.TF.028","564256-6","Eletrocalha perfurada, galvanizada, em chapa 18, dim.: 50x50mm, inclusive acessórios de derivação e fixação. Fornecimento e instalação.                        ","m",113.55,82.76,30.789999999999992,67.09,78.52,22.52,27.8,0,0,89.61,106.32,10175.219999999999,8799.0432000000001]
["17.1.2.2","DEA18.TF.029","564257-4","Eletrocalha perfurada, galvanizada, em chapa 18, dim.: 100x50mm, inclusive acessórios de derivação e fixação. Fornecimento e instalação.                        ","m",34.950000000000003,34.949999999999996,0,89.83,105.13,26.51,32.72,0,0,116.34,137.85,4066.08,4817.8574999999992]
["17.1.2.3","DEA18.TF.030","564258-2","Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 3/4\" com luva de rosca interna, curvas, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.","m",19.100000000000001,10.64,8.4600000000000009,10.039999999999999,11.75,21.08,26.02,0,0,31.12,37.770000000000003,594.39,401.87280000000004]
["17.1.2.4","DEA18.TF.031","564216-7","Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2\" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.","m",29.3,29.3,0,25.18,29.47,15.49,19.12,0,0,40.67,48.59,1191.6300000000001,1423.6870000000001]
["17.1.2.5","DEA18.TF.032",null,"Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 3/4\", com luva de rosca interna e acessórios de fixação (abraçadeira). Fornecimento e instalação.","m",30.2,30.2,0,8.5,9.9499999999999993,4.59,5.67,0,0,13.09,15.62,395.32,471.72399999999999]
["17.1.2.6","DEA18.TF.033","432017-4","Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1\", com luva de rosca interna e acessórios de fixação (abraçadeira). Fornecimento e instalação.","m",19.2,19.2,0,11.9,13.93,4.59,5.67,0,0,16.489999999999998,19.600000000000001,316.61,376.32]
["17.1.3",null,null,"QUADROS/PROTEÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.3.1","DEA18.TF.034","507930-6","Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, padrão DIN, com barramento trifásico (100A), guia para disjuntor geral, barras de neutro e terra e demais acessórios. Fornecimento e instalação.","und",2,2,0,553.92999999999995,648.26,57.04,70.41,0,0,610.97,718.67,1221.94,1437.34]
["17.1.3.2","DEA18.TF.035","501056-0","Disjuntor monopolar termomagnético de 6 até 32A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.","und",61,61,0,12.08,14.14,1.35,1.67,0,0,13.43,15.81,819.23,964.41000000000008]
["17.1.3.3","DEA18.TF.036","500842-5","Disjuntor tripolar termomagnético até 125A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme o projeto.","und",13,13,0,427.35,500.13,37.729999999999997,46.57,0,0,465.08,546.70000000000005,6046.04,7107.1]
["17.1.3.4","DEA18.TF.037","470323-5","Disjuntor monopolar termomagnético de 16A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.","und",2,2,0,12.08,14.14,1.35,1.67,0,0,13.43,15.81,26.86,{"$f":"P331*G331","v":31.62}]
["17.1.3.5","DEA18.TF.038","465547-8","Interruptor diferencial Residual (DR) bipolar de 25A, In 30mA, Siemens ou equivalente, inclusive  terminais a compressâo em cobre estanhado. Fornecimento e instalação.","und",4,3,1,166.58,194.95,3.78,4.67,0,0,170.36,199.62,681.44,598.86]
["17.1.3.6","DEA18.TF.039","565888-8","Quadro de distribuição metálico de sobrepor, em chapa 16 BWG, para 30 circuitos monopolares padrão DIN, com barra de neutro e terra 150A, com porta e trinco, Cemar ou equivalente,  inclusive instalação conforme projeto.","und",1,1,0,763.17,893.14,36.1,44.56,0,0,799.27,937.7,799.27,937.7]
["17.1.3.7","DEA18.TF.040","564326-0","Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, 275V, 45kA, incluindo terminais a compressâo em cobre estanhado. Fornecimento e instalação.","und",4,4,0,124.27,145.43,5.38,6.64,0,0,129.65,152.07,518.6,608.28]
["17.1.3.8","DEA18.TF.041","564325-2","Quadro de distribuição metálico de sobrepor, em chapa 16 BWG, para 24 circuitos monopolares padrão DIN, com barra de neutro e terra 150A, com porta e trinco, Cemar ou equivalente,  inclusive instalação conforme projeto.","und",1,1,0,1593.67,1865.07,36.1,44.56,0,0,1629.77,1909.63,1629.77,1909.63]
["17.1.4",null,null,"ALIMENTADORES",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.4.1","DEA18.TF.042","565908-6","Cabo de cobre EPR ou equivalente, isolação 0,6/1kV., de 16mm².,  inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.      ","m",17,17,0,19.91,23.3,4.2699999999999996,5.27,0,0,24.18,28.57,411.06,485.69]
["17.1.4.2","DEA18.TF.043","564364-3","Cabo de cobre resistente à chama (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 16mm²., inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.","m",20.399999999999999,20.399999999999999,0,21.51,25.17,0.25,0.31,0,0,21.76,25.48,443.9,519.79199999999992]
["17.1.4.3","DEA18.TF.044","564368-6","Cabo de cobre resistente à chama (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 35mm². , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.","m",31.6,31.6,0,37.04,43.35,1.82,2.25,0,0,38.86,45.6,1227.98,1440.96]
["17.1.4.4","DEA18.TF.045","564369-4","Cabo de cobre resistente à chama (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 6,0mm². , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.","m",281.14999999999998,224,57.149999999999977,8.83,10.33,1.48,1.83,0,0,10.31,12.16,2898.66,2723.84]
["17.1.4.5","DEA18.TF.046","564370-8","Cabo de cobre resistente à chama (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 4mm². , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.","m",176.15,133.44999999999999,42.700000000000017,5.83,6.82,1.82,2.25,0,0,7.65,9.07,1347.55,1210.3915]
["17.1.4.6","DEA18.TF.047","564372-4","Cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 50,0mm². Fornecimento e instalação.","m",10,10,0,32.200000000000003,37.68,11.19,13.81,0,0,43.39,51.49,433.9,514.9]
["17.1.5",null,null,"DIVERSOS ELÉTRICA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.5.1","DEA18.TF.048","444364-0","Chave de boia automática superior/inferior 10A/250V. Fornecimento e instalação.","und",2,2,0,49.5,57.93,28.52,35.21,0,0,78.02,93.14,156.04,186.28]
["17.1.5.2","DEA18.TF.049","398109-6","Haste de aterramento (tipo copperweld) de  5/8\" x 3,0 m. Fornecimento e instalação","und",7,7,0,63.35,74.14,6.7,8.27,0,0,70.05,82.41,490.35,576.87]
["17.1.5.3","DEA18.TF.050","564374-0","Fornecimento e instalação de chave de partida direta para motor monofásico de 2cv.","m",1,1,0,348.08,407.36,57.04,70.41,0,0,405.12,477.77,405.12,477.77]
["17.1.5.4","DEA18.TF.051","564376-7","Solda exotérmica para cabo de 50mm², incluindo Cartucho nº 115, molde, ignex e demais acessórios inclusive execução.","m",7,0,7,44.62,52.22,17.96,22.17,0,0,62.58,74.39,438.06,0]
["17.1.5.5","DEA18.TF.052","564377-5","Condulete em liga de alumínio fundido tipo L roscável, para eletrodudo de 1\" com tampa, inclusive acessórios de fixação, fornecimento e instalação.","und",14,14,0,19,22.24,11.34,14,0,0,30.34,36.24,424.76,507.36]
["17.1.5.6","DEA18.TF.053","497496-4","Condulete em liga de alumínio com tampa, tipo T, para eletroduto roscável de 1\", aparente, inclusive acessorios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",23,23,0,22.3,26.1,13.35,16.48,0,0,35.65,42.58,819.95,979.33999999999992]
["17.1.5.7","DEA18.TF.054","564378-3","Condulete em PVC com tampa, tipo C, para eletroduto roscável de 3/4\", aparente, inclusive acessorios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",2,2,0,16.809999999999999,19.670000000000002,13.89,17.149999999999999,0,0,30.7,36.82,61.4,73.64]
["17.1.5.8","DEA18.TF.055","564379-1","Condulete em PVC com tampa, tipo L, para eletroduto roscável de 3/4\",  inclusive acessórios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",9,9,0,17.100000000000001,20.010000000000002,10.74,13.26,0,0,27.84,33.270000000000003,250.56,299.43]
["17.1.5.9","DEA18.TF.056","564380-5","Condulete em PVC com tampa, tipo L, para eletroduto roscável de 1\",  inclusive acessórios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",2,2,0,19.16,22.42,10.74,13.26,0,0,29.9,35.68,59.8,71.36]
["17.1.5.10","DEA18.TF.057","564381-3","Condulete em PVC, com tampa, TIPO \"t\", para eleroduto roscável de 3/4\". Inclusive acessórios de fixação Fornecimento e instalação","und",5,5,0,17.62,20.62,9.7899999999999991,12.08,0,0,27.41,32.700000000000003,137.05000000000001,163.5]
["17.2",null,null," REDE ESTABILIZADA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.2.1","DEA18.TF.058","507930-6","Quadro de distribuição de energia de sobrepor, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, padrão DIN, com barramento trifásico (100A), guia para disjuntor geral, barras de neutro e terra e demais acessórios. Fornecimento e instalação.","und",2,2,0,553.92999999999995,648.26,57.04,70.41,0,0,610.97,718.67,1221.94,1437.34]
["17.2.2","DEA18.TF.059","469808-8","Disjuntor monopolar termomagnético de 6 até 32A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.","und",18,18,0,12.08,14.14,1.35,1.67,0,0,13.43,15.81,241.74,284.58]
["17.2.3","DEA18.TF.060","433877-4","Tomada de embutir para computador em caixa 4x4 pol., com quatro tomadas 2p+t, sendo três módulos de 10A, mais um módulo de 20A. com placa e módulos na linha Pialplus ou equivalente.","cj",44,44,0,66.489999999999995,77.81,49.52,61.13,0,0,116.01,138.94,5104.4399999999996,6113.36]
["17.2.4","DEA18.TF.061","564146-2","Tomada de embutir no piso (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa em latão, sendo um módulo de 10A  na linha Pialplus ou equivalente, demais acessórios, inclusive instalação.","cj",1,1,0,22.07,25.83,26.52,32.74,0,0,48.59,58.57,48.59,58.57]
["17.2.5","DEA18.TF.062","419250-8","Eletrocalha perfurada, galvanizada, em chapa 18, dim.: 50x50mm, inclusive acessórios de derivação e fixação. Fornecimento e instalação.                        ","m",83.8,60,23.799999999999997,67.09,78.52,22.52,27.8,0,0,89.61,106.32,7509.32,6379.2]
["17.2.6","DEA18.TF.063","564382-1","Tomada de piso para computador em caixa 4x4 pol., com quatro tomadas 2p+t, sendo três módulos de 10A, mais um módulo de 20A. com placa em latão e módulos na linha Pialplus ou equivalente","cj",1,1,0,66.489999999999995,77.81,49.52,61.13,0,0,116.01,138.94,116.01,138.94]
["17.2.7","DEA18.TF.064","564212-4","Fornecimento e instalação de caixa 4x4 pol para instalação em parede.","und",48,48,0,7.18,8.4,3.91,4.83,0,0,11.09,13.23,532.32000000000005,635.04]
["17.2.8","DEA18.TF.065","564385-6","Fornecimento tampa cega, 4x4 pol., cor bege, na linha Pial Plus ou equivalente, inclusive instalação.","und",4,4,0,3.09,3.62,2.11,2.6,0,0,5.2,6.22,20.8,24.88]
["17.2.9","DEA18.TF.066","461098-9","Caixa (4x2)\" para piso em alumínio, inclusive assentamento.","und",1,1,0,11.74,13.74,7.95,9.81,0,0,19.690000000000001,23.55,19.690000000000001,23.55]
["17.2.10","DEA18.TF.067","437948-9","Caixa (4x4)\" para piso em alumínio, inclusive assentamento.","und",1,1,0,13.99,16.37,7.95,9.81,0,0,21.94,26.18,21.94,26.18]
["17.3",null,null,"CABEAMENTO ESTRUTURADO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.3.1","DEA18.TF.068","461182-9","Fornecimento e instalação de perfilado perfurado, dim.: 38x38mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.","und",96,96,0,10.98,12.85,0.88,1.0900000000000001,0,0,11.86,13.94,1138.56,1338.24]
["17.3.2","DEA18.TF.069",null,"Eletrocalha perfurada, galvanizada, em chapa 18, dim.: 100x50mm, inclusive acessórios de derivação e fixação. Fornecimento e instalação.                        ","m",8.8000000000000007,8.8000000000000007,0,89.83,105.13,26.51,32.72,0,0,116.34,137.85,1023.79,1213.0800000000002]
["17.3.3","DEA18.TF.070","419250-8","Eletrocalha perfurada, galvanizada, em chapa 18, dim.: 50x50mm, inclusive acessórios de derivação e fixação. Fornecimento e instalação.                        ","m",73.5,36.630000000000003,36.869999999999997,67.09,78.52,22.52,27.8,0,0,89.61,106.32,6586.34,3894.5016000000001]
["17.3.4","DEA18.TF.071","564429-1","Curva de PVC rígido, para eletroduto roscável de 2\", aparente, inclusive acessórios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",1,1,0,14.42,16.88,10.25,12.65,0,0,24.67,29.53,24.67,29.53]
["17.3.5","DEA18.TF.072","564431-3","Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2\" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.","m",14.8,14.8,0,25.18,29.47,15.49,19.12,0,0,40.67,48.59,601.91999999999996,719.13200000000006]
["17.3.6","DEA18.TF.073","565888-8","Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2\" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação, inclusive cabo guia..","m",18.8,18.8,0,26.34,30.83,6.36,7.85,0,0,32.700000000000003,38.68,614.76,727.18399999999997]
["17.3.7","DEA18.TF.074","470839-3","Tomada para lógica e telefonia de embutir cat.5e para caixa de 4 x 2 pol., composta por placa 4x2 pol., um módulo RJ-45 para voz e dados, um módulo cego, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).","cj",16,1,15,49.41,57.82,5.46,6.74,0,0,54.87,64.56,877.92,64.56]
["17.3.8","DEA18.TF.075","431792-0","Tomada para lógica e telefonia de embutir para caixa 4x4 pol., composta por placa 4x4 pol., dois módulos RJ-45 para voz e dados, quatro módulos cegos, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).","cj",44,42,2,97.31,113.88,7.06,8.7100000000000009,0,0,104.37,122.59,4592.28,5148.78]
["17.3.9","DEA18.TF.076","564432-1","Cabo Telefônico CCI-50 4 pares - Fornecimento e instalação (CTP APL,  inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha)        ","m",51.7,51.7,0,2.82,3.3,1.81,2.23,0,0,4.63,5.53,239.37,285.90100000000001]
["17.3.10","DEA18.TF.077","564433-0","Quadro para telefone com bloco BLI de 10 pares, de embutir, nas dimensões de (0,40x0,40x0,15)m, inclusive instalação.","und",1,1,0,153.19,179.28,25.57,31.56,0,0,178.76,210.84,178.76,210.84]
["17.3.11","DEA18.TF.078","564212-4","Fornecimento e instalação de caixa 4x4 pol para instalação em parede.","und",61,59,2,7.18,8.4,3.91,4.83,0,0,11.09,13.23,676.49,780.57]
["17.3.12","DEA18.TF.079","564436-4","Caixa retangular 4x2\", em PVC, instalada em alvenaria. Fornecimento e instalação","und",41,37,4,4.5,5.27,3.91,4.83,0,0,8.41,10.1,344.81,373.7]
["17.3.13","DEA18.TF.080","564385-6","Fornecimento tampa cega, 4x4 pol., cor bege, na linha Pial Plus ou equivalente, inclusive instalação.","und",17,13,4,3.09,3.62,2.11,2.6,0,0,5.2,6.22,88.4,80.86]
["17.3.14","DEA18.TF.081","564439-9","Poste de concreto secção duplo T, 100/9, com engastamento direto no solo de 1,40m, inclusive colocação.","und",1,1,0,798.18,934.11,145.80000000000001,179.98,0,0,943.98,1114.0899999999999,943.98,1114.0899999999999]
["17.3.15","DEA18.TF.082","461098-9","Caixa (4x2)\" para piso em alumínio, inclusive assentamento.","und",2,2,0,11.74,13.74,7.95,9.81,0,0,19.690000000000001,23.55,39.380000000000003,47.1]
["17.3.16","DEA18.TF.083",null,"Dispositivo DPS Classe II, 1 polo, 275V, 45kA, incluindo terminais a compressâo em cobre estanhado. Fornecimento e instalação.","und",1,0,1,124.27,145.43,5.38,6.64,0,0,129.65,152.07,129.65,0]
["17.3.17","DEA18.TF.084","471409-1","Cabo paralelo em fio de cobre, isolamento em pvc - 70 c,de 2x1,5 mm² para instalação do sistema de som, inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha.","m",60.3,60.3,0,4.51,5.28,3.44,4.25,0,0,7.95,9.5299999999999994,479.39,574.65899999999988]
["17.3.18","DEA18.TF.085","564460-7","Cabo de cobre rígido de  6mm², antichama - fornecimento e instalação","m",20,20,0,6.7,7.84,1.58,1.95,0,0,8.2799999999999994,9.7899999999999991,165.6,195.79999999999998]
["17.3.19","DEA18.TF.086","437948-9","Caixa (4x4)\" para piso em alumínio, alta, com tampa cega em latão,  para instalação do sistema de som, inclusive assentamento.","und",1,1,0,109.79,128.49,97.16,119.93,0,0,206.95,248.42,206.95,248.42]
["17.3.20","DEA18.TF.087","564442-9","Fornecimento e instalação de sonofletor de embutir de 6 pol., do tipo coaxial, com potência de 30w (rms), com transformador de impedância, tipo selenium ou equivalente, inclusive assentamento em forro e demais acessórios.","m",6,6,0,124.34,145.52000000000001,13.25,16.36,0,0,137.59,161.88,825.54,971.28]
["17.3.21","DEA18.TF.088","564443-7","Condulete de alumínio com tampa, tipo X, para eletroduto roscável de 3/4\", aparente, inclusive acessórios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",6,6,0,17.21,20.14,13.16,16.239999999999998,0,0,30.37,36.380000000000003,182.22,218.28000000000003]
["17.3.22","DEA18.TF.089","437948-9","Caixa (4x4)\" para piso em alumínio, inclusive assentamento.","und",1,1,0,13.99,16.37,7.95,9.81,0,0,21.94,26.18,21.94,26.18]
["17.3.23","DEA18.TF.090","431792-0","Tomada de piso para lógica e telefonia para caixa 4x4 pol., composta por placa em latão 4x4 pol., dois módulos RJ-45 para voz e dados, quatro módulos cegos, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).","m",1,1,0,61.82,72.349999999999994,5.46,6.74,0,0,67.28,79.09,67.28,79.09]
["17.3.24","DEA18.TF.091","470839-3","Tomada de piso para lógica e telefonia de embutir cat.5e para caixa de 4 x 2 pol., composta por placa em latão 4x2 pol., um módulo RJ-45 para voz e dados, um módulo cego, com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).","m",1,1,0,60.55,70.86,5.46,6.74,0,0,66.010000000000005,77.599999999999994,66.010000000000005,77.599999999999994]
["17.3.25","DEA18.TF.092","564466-6","Tomada para alarme em alvenaria CCI-50 para caixa de 4 x 2 pol., composta por placa 4x2 pol., um módulo RJ-11 , com placa e módulos na linha Furukawa ou equivalente, cor bege, demais acessórios, inclusive conexão/crimpagem tipo impacto (push-down).","m",25,25,0,31.63,37.020000000000003,5.46,6.74,0,0,37.090000000000003,43.76,927.25,1094]
["17.3.26","DEA18.TF.093","527448-6","Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1\" com luva de rosca interna, curvas, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação, inclusive cabo guia","m",20.3,20.3,0,13.6,15.92,6.36,7.85,0,0,19.96,23.77,405.19,482.53100000000001]
["17.4",null,null,"PONTOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.4.1","DEA18.TF.094","564491-7","Ponto duplo para voz/dados no piso, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1\", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (2x), cat. 5e, Furukawa ou equivalente, para duas tomadas RJ45 (voz/dados) incluindo a reserva técnica de cabo de 11m (2x5,5m).","pt",1,1,0,464.33,543.41,351.67,434.1,0,0,816,977.51,816,977.51]
["17.4.2","DEA18.TF.095","564492-5","Ponto simples para voz/dados em poste, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1\", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (1x), cat. 5e, Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ45 (voz ou dados), incluindo a reserva técnica de 5,5m de cabo.","pt",2,2,0,213.95,250.39,69.33,85.58,0,0,283.27999999999997,335.97,566.55999999999995,671.94]
["17.4.3","DEA18.TF.096","564493-3","Ponto simples para voz/dados no piso, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1\", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (1x), cat. 5e, Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ45 (voz ou dados), incluindo a reserva técnica de 5,5m de cabo.","pt",1,1,0,419.86,491.36,349.32,431.2,0,0,769.18,922.56,769.18,{"$f":"P395*G395","v":922.56}]
["17.4.4","DEA18.TF.097","564494-1","Ponto simples para alarme em alvenaria, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 3/4\", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo CCI-50 (1x), Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ11.","pt",25,25,0,147.78,172.95,72.33,89.28,0,0,220.11,262.23,5502.75,6555.75]
["17.4.5","DEA18.TF.098","470841-5","Ponto  no piso para tomada estabilizada (computador), composto por fiação em cabo de 4,0mm² , antichama  (Não-Halogenado), isolação 750V. e eletroduto de PVC rígido de 3/4\", com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios.","und",2,2,0,293.54000000000002,343.53,203.97,251.78,0,0,497.51,595.30999999999995,995.02,1190.6199999999999]
["17.4.6","DEA18.TF.099","470841-5","Ponto para tomada estabilizada (computador), composto por fiação em cabo de 4,0mm² , antichama ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 750V. e eletroduto de PVC rígido de 3/4\", com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios.","pt",44,44,0,166.35,194.68,96.1,118.63,0,0,262.45,313.31,11547.8,13785.64]
["17.4.7","DEA18.TF.100","564495-0","Ponto simples para voz/dados em alvenaria, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1\", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (1x), cat. 5e, Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ45 (voz ou dados), incluindo a reserva técnica de 5,5m de cabo.","pt",14,14,0,107.55,125.87,25.78,31.82,0,0,133.33000000000001,157.69,1866.62,2207.66]
["17.4.8","DEA18.TF.101","564497-6","Ponto duplo para voz/dados em alvenaria, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1\", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (2x), cat. 5e, Furukawa ou equivalente, para duas tomadas RJ45 (voz/dados) incluindo a reserva técnica de cabo de 11m (2x5,5m).","pt",44,44,0,152.68,178.68,31.36,38.71,0,0,184.04,217.39,8097.76,9565.16]
["17.4.9","DEA18.TF.102","564512-3","Ponto de luz em teto ou parede, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C, isolação 750V, eletroduto de PVC rígido, eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\", caixa octogonal e demais acessórios. Fornecimento e instalação.","pt",187,187,0,90.86,106.33,45,55.55,0,0,135.86000000000001,161.88,25405.82,30271.559999999998]
["17.4.10","DEA18.TF.103","507956-0","Ponto de luz em teto ou parede (aparente), composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C , isolação 750V, eletroduto de PVC rígido, eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\", condulete de alumínio e demais acessórios. Fornecimento e instalação.","pt",3,1,2,72.84,85.24,30.02,37.06,0,0,102.86,122.3,308.58,122.3]
["17.4.11","DEA18.TF.104","564501-8","Ponto de luz em piso ou parede (embutido), composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C, isolação 750V, eletroduto de PVC rígido, eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\" e demais acessórios. Fornecimento e instalação.","pt",20,20,0,75,87.77,53.23,65.709999999999994,0,0,128.22999999999999,153.47999999999999,2564.6,3069.6]
["17.4.12","DEA18.TF.105","564502-6","Ponto para interruptor simples de uma seção em alvenaria, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C , isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\", eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",36,36,0,52.68,61.65,38.72,47.8,0,0,91.4,109.45,3290.4,3940.2000000000003]
["17.4.13","DEA18.TF.106","564503-4","Ponto para interruptor simples de duas seções em alvenaria, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C(Não-Halogenado), isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\", eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",7,7,0,62.13,72.709999999999994,40.32,49.77,0,0,102.45,122.48,717.15,857.36]
["17.4.14","DEA18.TF.107","564504-2","Ponto para interruptor simples de três seções em alvenaria, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\",  e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",1,1,0,71.569999999999993,83.76,44.29,54.67,0,0,115.86,138.43,115.86,138.43]
["17.4.15","DEA18.TF.108","564505-0","Ponto para interruptor paralelo de uma seção em alvenaria, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C  (Não-Halogenado), isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\", eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",2,2,0,62.13,72.709999999999994,41.51,51.24,0,0,103.64,123.95,207.28,247.9]
["17.4.16","DEA18.TF.109","564506-9","Ponto para interruptor paralelo de duas seções em alvenaria, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C , isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\", eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",6,5,1,88.93,104.07,47.08,58.12,0,0,136.01,162.19,816.06,810.95]
["17.4.17","DEA18.TF.110",null,"Ponto para interruptor paralelo de uma seção de sobrepor, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C  (Não-Halogenado), isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",2,0,2,70.040000000000006,81.97,41.51,51.24,0,0,111.55,133.21,223.1,0]
["17.4.18","DEA18.TF.111","564514-0","Ponto para tomada 2p+t (simples) em parede de alvenaria,  composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C  (Não-Halogenado), isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\", eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",84,79,5,99.97,116.99,49.7,61.35,0,0,149.66999999999999,178.34,12572.28,14088.86]
["17.4.19","DEA18.TF.112","564515-8","Ponto para tomada 2p+t (simples) em piso  composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C (Não-Halogenado), isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\", eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",2,2,0,189.06,221.26,152.44,188.17,0,0,341.5,409.43,683,818.86]
["17.4.20","DEA18.TF.113","564516-6","Ponto de força para split (condensadora) composto por fiação em cabo de cobre flexível de  4,0mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C, isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 1\", eletroduto de PVC flexível corrugado de 1\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",15,15,0,261.32,305.82,82.48,101.81,0,0,343.8,407.63,5157,6114.45]
["17.4.21","DEA18.TF.114","564517-4","Ponto de força monofásico (F+N+T) para exaustores do sistema de ar condicionado, composto por fiação em cabo de 2,5mm² antichama (Não-Halogenado), isolação 750V, e eletroduto PVC rígido de 3/4\" com luva de rosca interna, curva e acessórios até a eletrocalha.","pt",9,9,0,162.46,190.13,66.599999999999994,82.21,0,0,229.06,272.33999999999997,2061.54,2451.06]
["17.4.22","DEA18.TF.115","564518-2","Ponto de força monofásico (F+N+T) para unidades evaporadoras do sistema de ar condicionado (cassete), composto por fiação em cabo de 4mm², antichama (Não-Halogenado), isolação 750V, e eletroduto de metálico rígido de 1\" com luva de rosca interna, curva e acessórios, seal tube e acessórios até a eletrocalha.","pt",13,13,0,266.52,311.91000000000003,84.89,104.79,0,0,351.41,416.7,4568.33,5417.0999999999995]
["17.4.23","DEA18.TF.116","564829-7","Ponto de força para bomba de recalque composto por fiação em cabo de cobre flexível de 4,0mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C (Não-Halogenado), isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",1,1,0,424.51,496.8,152.34,188.05,0,0,576.85,684.85,576.85,684.85]
["17.4.24","DEA18.TF.117","507971-3","Ponto de comando para chave boia composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, eletroduto de PVC rígido de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",1,1,0,303.16000000000003,354.79,62.42,77.05,0,0,365.58,431.84,365.58,431.84]
["17.4.25","DEA18.TF.118","564548-4","Ponto de luz para iluminação externa, composto por fiação em cabo flexível de 2,5mm², antichama(Não-Halogenado), isolação 1kV., desde o ponto de luz até o quadro de distribuição.","pt",26,26,0,178.79,209.24,36.81,45.44,0,0,215.6,254.68,5605.6,6621.68]
["17.4.26","DEA18.TF.119","564549-2","Infrestrutura de Ponto de luz para iluminação externa no piso,composto por eletroduto de PVC rígido de 3/4\"  e 1\" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios, desde o ponto de luz até o quadro de distribuição.","pt",10,10,0,68.19,79.8,82.78,102.18,0,0,150.97,181.98,1509.7,1819.8]
["17.4.27","DEA18.TF.120","564551-4","Infraestrutura para Ponto de luz para iluminação externa em poste, composto por  eletroduto de PVC rígido de 3/4\"  e 1\" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios, desde o ponto de luz até o quadro de distribuição.","pt",4,4,0,156.46,183.11,98.08,121.07,0,0,254.54,304.18,1018.16,1216.72]
["17.4.28","DEA18.TF.121","564555-7","Infraestrutura para Ponto de luz para iluminação externa em muro, composto por  eletroduto de PVC rígido de 3/4\"  e 1\" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios, desde o ponto de luz até o quadro de distribuição.","pt",12,12,0,54.98,64.34,73.37,90.57,0,0,128.35,154.91,1540.2,1858.92]
["17.4.29","DEA18.TF.122","564567-0","Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1\", com luva de rosca interna e acessórios instalado em parede/piso. Fornecimento e instalação.","m",18.13,18.13,0,11.11,13,5.19,6.41,0,0,16.3,19.41,295.52,351.9033]
["17.5",null,null,"SPDA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.5.1",null,null,"CONDUTOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.5.1.1","DEA18.TF.122","203491-3","Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1\", com luva de rosca interna e acessórios instalado em parede/piso. Fornecimento e instalação.","m",18.13,18.13,0,11.11,13,5.19,6.41,0,0,16.3,19.41,295.52,351.9033]
["17.5.1.2","DEA18.TF.123","513512-5","Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4\"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação.","pt",19.8,19.8,0,7.72,9.0299999999999994,4.2699999999999996,5.27,0,0,11.99,14.3,237.4,283.14000000000004]
["17.5.2",null,null,"CONDUTORES",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.5.2.1","DEA18.TF.124","564671-5","Cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 16,0mm². Fornecimento e instalação.","m",19.98,19.98,0,9.9,11.59,4.24,5.23,0,0,14.14,16.82,282.52,336.06360000000001]
["17.5.2.2","DEA18.TF.125","508397-4","Cordoalha em cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 35,0mm², não enterrada, fixada com presilha de latão para cabo de 35mm², inclusive parafuso em aço inox fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com selante poliuretano, marca de ref. Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação.","m",231,231,0,25.04,29.3,6.69,8.26,0,0,31.73,37.56,7329.63,8676.36]
["17.5.2.3","DEA18.TF.126","564372-4","Cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 50,0mm². Fornecimento e instalação.","m",20,20,0,30.17,35.31,8.2100000000000009,10.130000000000001,0,0,38.380000000000003,45.44,767.6,908.8]
["17.5.2.4","DEA18.TF.127","508391-5","Cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 50,0mm², assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro. Fornecimento e instalação.","m",133.5,133.5,0,34.1,39.909999999999997,19.21,23.71,0,0,53.31,63.62,7116.89,8493.27]
["17.5.3",null,null,"QUADROS/PROTEÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.5.3.1","DEA18.TF.128","564669-3","Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com 9 (nove) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação.","und",1,1,0,457.16,535.01,18.54,22.89,0,0,475.7,557.9,475.7,557.9]
["17.5.3.2","DEA18.TF.129","508448-2","Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com 11 (onze) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-900, marca de referência Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação.","und",1,1,0,461.82,540.47,18.54,22.89,0,0,480.36,563.36,480.36,563.36]
["17.5.4",null,null,"ATERRAMENTO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.5.4.1","DEA18.TF.130",null,"Haste de aterramento (tipo copperweld) de  5/8\" x 3,0 m. Fornecimento e instalação","und",5,5,0,63.35,74.14,6.7,8.27,0,0,70.05,82.41,350.25,412.04999999999995]
["17.5.4.2","DEA18.TF.131","492088-0","Solda exotérmica para cabo-haste. Fornecimento e instalação.","und",20,20,0,36.520000000000003,42.74,16.690000000000001,20.6,0,0,53.21,63.34,1064.2,1266.8000000000002]
["17.5.4.3","DEA18.TF.132","475509-0","Conector parafuso fendido split-bolt para cabo de 35mm². Fornecimento e instalação.","und",38,30,8,11.03,12.91,5.29,6.53,0,0,16.32,19.440000000000001,620.16,583.20000000000005]
["17.5.4.4","DEA18.TF.133","564676-6","Mastro telescópico de 3m (3mx2\" e 1m2.1/2\"), incl. base de fixação 2\", captor tipo Franklin em latão cromado (2 descidas), abraçadeiras guia simples e reforçadas para duas descidas, conj. de contraventagem com abraçadeira para 3 estais em tubo de 2m e demais acessórios de fixação. ref. Termotécnica, Montal ou equivalente. Fornecimento e instalação.","cj",1,1,0,646.52,756.62,215.81,266.39999999999998,0,0,862.33,1023.02,862.33,1023.02]
["17.5.4.5","DEA18.TF.134","564720-7","Aparelho sinalizador de obstáculos noturno simples, com fotocélula. Fornecimento e instalação.","cj",1,1,0,122.11,142.91,39.76,49.08,0,0,161.87,191.99,161.87,191.99]
["17.5.4.6","DEA18.TF.135","443224-0","Caixa de Inspeção Suspensa em Polipropileno, com tampa, anti-UV e anti-chama -TEL 541, Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação.","und",7,7,0,98.61,115.4,39.76,49.08,0,0,138.37,164.48,968.59,1151.3599999999999]
["17.5.4.7","DEA18.TF.136","564685-5","Conector de medição em latão com 2 parafusos para cabos de 35 a 70 mm2, ref. TEL-562, Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação.","und",14,10,4,43.4,50.79,23.85,29.44,0,0,67.25,80.23,941.5,802.30000000000007]
["17.5.4.8","DEA18.TF.137","5654695-2","Conjunto parafuso cabeça sextavada, TEL 5329, porca sextavada TEL5314","und",24,24,0,3.45,4.04,5.29,6.53,0,0,8.74,10.57,209.76,253.68]
["17.5.4.9","DEA18.TF.138","527668-3","Terminal a compressão em cobre estanhado  para cabo de 16mm², 1 furo, incluisive parafuso sextavado em aço inox 1/4\"x1.1/4\", arruelas lisas e porca sextavada de 1/4\". Fornecimento e instalação","cj",2,2,0,10.23,11.97,8.26,10.199999999999999,0,0,18.489999999999998,22.17,36.979999999999997,44.34]
["17.5.4.10","DEA18.TF.139",null,"Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo de 50mm², 1 furo, incluisive parafuso sextavado em aço inox 1/4\"x1.1/4\", arruelas lisas e porca sextavada de 1/4\". Fornecimento e instalação","cj",5,0,5,14.89,17.43,10.9,13.45,0,0,25.79,30.88,128.94999999999999,0]
["17.5.4.11","DEA18.TF.140","564699-5","Caixa de aterramento em PVC, com tampa de ferrro fundido- 300mm de diâmetro. Fornecimento e instalação.","und",5,5,0,33.619999999999997,39.35,47.71,58.89,0,0,81.33,98.24,406.65,491.2]
["17.5.4.12","DEA18.TF.141","503184-2","Bucha de nylon º 6, TEL 5306","m",259,259,0,0.45,0.53,0.16,0.2,0,0,0.61,0.73,157.99,189.07]
["17.5.4.13","DEA18.TF.142","433036-6","Bucha de nylon º 8, TEL 5306","m",4,4,0,0.85,0.99,0.16,0.2,0,0,1.01,1.19,4.04,4.76]
["17.5.5",null,null,"CAIXAS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.5.5.1","DEA18.TF.143","410151-0","Caixa retangular 4x4\", em PVC, instalada em alvenaria. Fornecimento e instalação","und",1,1,0,11.66,13.65,5.58,6.89,0,0,17.239999999999998,20.54,17.239999999999998,20.54]
["17.5.5.2","DEA18.TF.144","497637-1","Placa cega  para caixa 4x4\", composta por suporte e placa na cor branca, Pialplus ou equivalente. Fornecimento e instalação.","cj",1,1,0,9.4600000000000009,11.07,1.61,1.99,0,0,11.07,13.06,11.07,13.06]
["17.5.5.3","DEA18.TF.145","564717-7","Luva de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/femea, de 1\"x3/4\"","und",1,1,0,20.91,24.47,11.85,14.63,0,0,32.76,39.1,32.76,39.1]
["17.5.5.4","DEA18.TF.146","564719-3","Condulete de alumínio com tampa, tipo LR, para eletroduto roscável de 3/4\", aparente, inclusive acessórios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",1,1,0,11.61,13.59,9.98,12.32,0,0,21.59,25.91,21.59,25.91]
["17.5.5.5","DEA18.TF.147","497497-2","Condulete de alumínio com tampa, tipo LR, para eletroduto roscável de 1\", aparente, inclusive acessorios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",1,1,0,16.100000000000001,18.84,10.54,13.01,0,0,26.64,31.85,26.64,31.85]
["17.5.5.6","DEA18.TF.148","497496-4","Condulete de alumínio com tampa, tipo T, para eletroduto roscável de 1\", aparente, inclusive acessorios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",1,1,0,18.87,22.08,12.4,15.31,0,0,31.27,37.39,31.27,37.39]
["17.5.6",null,null,"PONTOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.5.6.1","DEA18.TF.149","564721-5","Ponto de alimentação para a sinalização do SPDA, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, eletroduto de PVC rígido de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",1,1,0,231.72,271.18,47.71,58.89,0,0,279.43,330.07,279.43,330.07]
["17.6",null,null,"SUBESTAÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.6.1","DEA18.TF.150","438342-7","Fornecimento de Cruzeta tipo T 1900mm, inclusive acessórios para a instalação e assentamento em poste","und",3,2,1,114.84,134.4,39.76,49.08,0,0,154.6,183.48,463.8,366.96]
["17.6.2","DEA18.TF.151","444045-5","Fornecimento de Cruzeta tipo T 1200mm, inclusive acessórios para a instalação e assentamento em poste","und",2,2,0,114.84,134.4,39.76,49.08,0,0,154.6,183.48,309.2,{"$f":"P459*G459","v":366.96}]
["17.6.3","DEA18.TF.152","466879-0","Fornecimento e instalação de Para-raio 12 kV - 10 kA Fornecimento e instalação","und",3,3,0,281.89999999999998,329.91,37.51,46.3,0,0,319.41000000000003,376.21,958.23,1128.6299999999999]
["17.6.4","DEA18.TF.153","438343-5","Fornecimento e instalação de isolador polimérico de 15kV. Fornecimento e instalação","und",9,9,0,79.989999999999995,93.61,13.25,16.36,0,0,93.24,109.97,839.16,989.73]
["17.6.5","DEA18.TF.154","563364-8","Pino Rosca Externa, Em Aco Galvanizado, Para Isolador De 15kV, Diametro 25 mm, Comprimento *290* mm","m",9,9,0,27.99,32.76,13.25,16.36,0,0,41.24,49.12,371.16,442.08]
["17.6.6","DEA18.TF.155","564739-8","Fornecimento e Instalação de Transformador de 75 kVA - 15 kV","und",1,1,0,0,0,875,1080.0999999999999,15375,17330.7,16250,18410.8,16250,18410.8]
["17.6.7","DEA18.TF.156","532714-8"," Caixa de medição modelo F4, padrão CELPE. Fornecimento e instalação.","m",1,1,0,1548.21,1811.87,74.89,92.44,0,0,1623.1,1904.31,1623.1,1904.31]
["17.6.8","DEA18.TF.157","564743-6","Eletroduto de Ferro Galvanzado Pesado de 2\", com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro. Fornecimento e instalação.","und",1,1,0,391.82,458.55,47.71,58.89,0,0,439.53,517.44000000000005,439.53,517.44000000000005]
["17.6.9","DEA18.TF.158","203475-1","Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2\" x 3m","und",12,6,6,320.83999999999997,375.48,47.71,58.89,0,0,368.55,434.37,4422.6000000000004,2606.2200000000003]
["17.6.10","DEA18.TF.159","564859-9","Luva de ferro galvanizado pesado de 2\", inclusive assentamento em poste e demais acessórios de fixação.","und",6,3,3,79.72,93.3,47.71,58.89,0,0,127.43,152.19,764.58,456.57]
["17.6.11","DEA18.TF.160","203504-9","Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2\", com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro. Fornecimento e instalação.","und",3,3,0,46.34,54.23,37.909999999999997,46.8,0,0,84.25,101.03,252.75,303.09000000000003]
["17.6.12","DEA18.TF.161","564749-5","Curva de PVC Rígido de 2\" inclusive assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro. Fornecimento e instalação. Fornecimento e instalação","und",2,2,0,47.81,55.95,37.909999999999997,46.8,0,0,85.72,102.75,171.44,205.5]
["17.6.13","DEA18.TF.162","564938-2","Luva de PVC Rígido de 2\", inclusive assentamento em poste e demais acessórios de fixação.","und",6,6,0,56,65.540000000000006,47.71,58.89,0,0,103.71,124.43,622.26,746.58]
["17.6.14","DEA18.TF.163","564831-9","Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kV / 90º C (Eprotenax ou similar), inclusive instalação.","und",100,100,0,41.05,48.04,5.29,6.53,0,0,46.34,54.57,4634,5457]
["17.6.15","DEA18.TF.164",null,"Conector Metalico Tipo Parafuso Fendido (Split Bolt), para Cabos até 50 mm2","und",20,0,20,18.329999999999998,21.45,5.29,6.53,0,0,23.62,27.98,472.4,0]
["17.6.16","DEA18.TF.165","564740-1","Poste De Concreto Duplo T, Resistência Nominal 600kg, H=10,00m, Peso Aproximado 1.330kg, Fornecimento E Instalação","und",1,1,0,1579.44,1848.42,6.42,7.92,0,0,1585.86,1856.34,1585.86,1856.34]
["17.6.17","DEA18.TF.166",null,"Solda exotérmica para cabo-haste. Fornecimento e instalação.","und",4,0,4,36.520000000000003,42.74,16.690000000000001,20.6,0,0,53.21,63.34,212.84,0]
["17.6.18","DEA18.TF.167","398109-6","Haste de aterramento (tipo copperweld) de  5/8\" x 3,0 m. Fornecimento e instalação","und",4,4,0,63.35,74.14,6.7,8.27,0,0,70.05,82.41,280.2,329.64]
["17.6.19","DEA18.TF.168","498192-8","Caixa de Inspeção, Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação.","und",4,4,0,32.049999999999997,37.51,39.76,49.08,0,0,71.81,86.59,287.24,346.36]
["17.6.20","DEA18.TF.169","564832-7","Cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 50,0mm², assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro. Fornecimento e instalação.","m",25,25,0,46.67,54.62,19.21,23.71,0,0,65.88,78.33,1647,1958.25]
["17.6.21","DEA18.TF.170","564728-2","Disjuntor termomagnético tripolar 125A - 380V - 10kA.","m",1,1,0,406.74,476.01,74.89,92.44,0,0,481.63,568.45000000000005,481.63,568.45000000000005]
["18.0",null,null,"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.1",null,null,"ALIMENTAÇÃO DE AF E TUB. TORNEIRAS DE JARDIM/SUÇÃO/RECALQUE",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.1.1","DEA 21.74","282888-0","Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 25 mm, inclusive conexões  abertura e fechamento de valas.","m",174,96.3,77.7,9.34,10.93,7.22,8.91,0,0,16.559999999999999,19.84,2881.44,1910.5919999999999]
["18.1.2","DEA 21.75","460516-0","Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 32 mm, inclusive conexões  abertura e fechamento de valas.","m",47,47,0,15.05,17.61,7.22,8.91,0,0,22.27,26.52,1046.69,1246.44]
["18.1.3","DEA 21.76","564760-6","Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 40 mm, inclusive conexões  abertura e fechamento de valas.","m",16,16,0,19.62,22.96,7.26,8.9600000000000009,0,0,26.88,31.92,430.08,510.72]
["18.1.4","DEA 21.76 A",null,"Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 50 mm, inclusive conexões  abertura e fechamento de valas.","m",18,0,18,21.93,25.66,7.15,8.83,0,0,29.08,34.49,523.44000000000005,0]
["18.2",null,null,"LIMPEZA/EXTRAVASOR/SUSPIRO DO BARRILETE/TUBULAÇÃO DE AVISO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.2.1","DEA 21.76 A","521570-6","Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 50 mm, inclusive conexões  abertura e fechamento de valas.","m",10,5,5,21.93,25.66,7.15,8.83,0,0,29.08,34.49,290.8,172.45000000000002]
["18.3",null,null,"REGISTROS ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.3.1","DEA 19.07.390","436218-7","Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-C39, Deca ou similar, linha prata, diâmetro de 3/4 pol., inclusive fixação.","und",14,14,0,91.23,106.77,17.88,22.07,0,0,109.11,128.84,1527.54,1803.76]
["18.3.2","DEA 94490","470226-3","Registro de esfera, pvc, soldável, dn  32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. ","und",3,3,0,48.94,57.27,4.54,5.6,0,0,53.48,62.87,160.44,188.60999999999999]
["18.3.3","DEA 94491","564804-1","Registro de esfera, pvc, soldável, dn  40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. ","und",3,3,0,66.55,77.88,6.49,8.01,0,0,73.040000000000006,85.89,219.12,257.67]
["18.3.4","DEA 94492","527522-9","Registro de esfera, pvc, soldável, dn  50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. ","und",32,2,30,66.349999999999994,77.650000000000006,3.23,3.99,0,0,69.58,81.64,2226.56,163.28]
["18.4",null,null,"BOMBAS E ACESSÓRIOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.4.1","DEA 99623",null,"Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2\"  - fornecimento e instalação. ","und",2,0,2,359.24,420.42,9.7200000000000006,12,0,0,368.96,432.42,737.92,0]
["18.4.2","DEA 94796","439073-3","Torneira de bóia real, roscável, 3/4\", fornecida e instalada em reservação de água.","und",1,1,0,27.57,32.270000000000003,5.45,6.73,0,0,33.020000000000003,39,33.020000000000003,39]
["18.4.3","DEA 63648","564805-0","Bomba recalque d'agua trifasica 0,5 hp","und",2,2,0,677.53,792.91,239.72,295.91000000000003,0,0,917.25,1088.82,1834.5,2177.64]
["18.4.4","DEA 19.07.320","436213-6 ","Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4 pol., inclusive fixação.","und",3,3,0,42.77,50.05,8.7899999999999991,10.85,0,0,51.56,60.9,154.68,182.7]
["18.4.5","DEA 95634",null,"Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 20 (½\"), fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro).","und",1,0,1,116.15,135.93,42.1,51.97,0,0,158.25,187.9,158.25,0]
["18.5",null,null,"PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.5.1","DEA 19.02.020","436149-0 ","Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente.","pt",29,29,0,52.58,61.53,36.04,44.49,0,0,88.62,106.02,2569.98,3074.58]
["18.5.2","DEA 19.01.010","436144-0 ","Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.","pt",11,11,0,80.12,93.76,38.130000000000003,47.07,0,0,118.25,140.83000000000001,1300.75,1549.13]
["18.5.3","DEA 19.01.020","436145-8 ","Ponto de esgoto para pia ou lavandaria, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.","pt",2,2,0,66.09,77.349999999999994,48.11,59.39,0,0,114.2,136.74,228.4,273.48]
["18.5.4","DEA 19.01.030","436146-6 ","Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.","pt",11,11,0,65.760000000000005,76.959999999999994,48.11,59.39,0,0,113.87,136.35,1252.57,1499.85]
["18.5.5","DEA 19.01.040","436147-4  ","Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.","pt",14,14,0,80.05,93.68,38.130000000000003,47.07,0,0,118.18,140.75,1654.52,1970.5]
["18.6",null,null,"TUBULAÇÃO DE ESGOTO - RAMAIS DE DESCARGA, RAMAIS DE ESGOTO E SUBCOLETORES",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.6.1","DEA  21.97A","430394-6","Tubulação PVC esgoto predial Ø 40mm, para coletores ou sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.","m",128,118.71,9.2900000000000063,9.23,10.8,6.63,8.18,0,0,15.86,18.98,2030.08,2253.1158]
["18.6.2","DEA 19.04.040C","397757-9","Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis diâmetro 50 mm para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.  ","m",55,19,36,27.21,31.84,17.29,21.34,0,0,44.5,53.18,2447.5,1010.42]
["18.6.3","DEA 19.04.040B","464533-2","Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis diâmetro 75 mm para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.  ","m",25,6.6,18.399999999999999,58.57,68.540000000000006,17.29,21.34,0,0,75.86,89.88,1896.5,593.20799999999997]
["18.6.4","DEA 19.04.040","436154-7 ","Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis diâmetro 100mm para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.  ","m",125,55.69,69.31,26.7,31.25,17.29,21.34,0,0,43.99,52.59,5498.75,2928.7371000000003]
["18.7",null,null,"RAMAIS DE VENTILAÇÃO DE ESGOTO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.7.1","DEA 91793","429905-1","(Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. ","und",3,3,0,48.15,56.35,31.83,39.29,0,0,79.98,95.64,239.94,286.92]
["18.7.2","DEA 89799","429871-3","Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. ","M",1,1,0,17.53,20.52,3.15,3.89,0,0,20.68,24.41,20.68,24.41]
["18.8",null,null,"CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DA COBERTA E DRENOS DOS AR-CONDICIONADOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.8.1","DEA 89508.2","564813-0","Tubo pvc soldável, água pluvial, dn 25 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.","m",35,35,0,6.22,7.28,4.72,5.83,0,0,10.94,13.11,382.9,458.84999999999997]
["18.8.2","DEA 19.04.040A","509956-0","Tubo PVC rígido SÉRIE \"Reforçada\" ø100mm ","m",110,110,0,51.16,59.87,17.29,21.34,0,0,68.45,81.209999999999994,7529.5,8933.0999999999985]
["18.8.3","DEA 89580","564814-9","Tubo PVC rígido SÉRIE \"Reforçada\" ø150mm ","m",45,30,15,88.64,103.74,5.14,6.34,0,0,93.78,110.08,4220.1000000000004,3302.4]
["18.8.4","DEA 90696",null,"Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento.","m",30,0,30,126.45,147.97999999999999,3.79,4.68,0,0,130.24,152.66,3907.2,0]
["18.9",null,null,"LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.9.1","DEA 21.105","430689-9","Fornecimento e instalação de bacia turca Celite ou equivalente","und",2,2,0,295.77999999999997,346.15,84.16,103.89,0,0,379.94,450.04,759.88,900.08]
["18.9.2","DEA 21.82","430686-4 ","Fornecimento e assentamento de bacia sanitária linha Azalea, Ref. 91351, Celite, com caixa de descarga acoplada, sistema Ecoflush 3/6, Ref. 91570, ou equivalente, cor branca, inclusive engate flexível.","und",7,7,0,284.56,333.02,71.52,88.28,0,0,356.08,421.3,2492.56,2949.1]
["18.9.3","DEA 21.88 A","430684-8","Fornecimento e fixação de assento para bacia sanitária PP com caixa acoplada, fabricante Celite  ou equivalente ","und",7,7,0,121.41,142.09,4.1500000000000004,5.12,0,0,125.56,147.21,878.92,1030.47]
["18.9.4","DEA 86937.01A","506299-3","Fornecimento e instalação de cuba de embutir oval universal Celite Ref: 10148, na cor branca ou equivalente, incluso válvula  em metal cromado, engate e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. ","und",7,7,0,149.54,175.01,27.64,34.119999999999997,0,0,177.18,209.13,1240.26,1463.9099999999999]
["18.9.5","DEA 21.39"," 442617-7","Fornecimento e instalação de torneira de mesa para lavatório acionamento manual e fechamento automático, Fabrimar ou equivalente. (Wc's)","und",7,7,0,134.32,157.19,14.3,17.649999999999999,0,0,148.62,174.84,1040.3399999999999,1223.8800000000001]
["18.9.6","DEA 95471A","457548-2","Fornecimento e instalação de bacia sanitária convencional sem abertura frontal, linha Acesso Confort  REF: 31310 Celite ou equivalente ","und",4,4,0,441.68,516.9,26.32,32.49,0,0,468,549.39,1872,{"$f":"P523*G523","v":2197.56}]
["18.9.7","DEA 21.108A","321623-3","Fornecimento e fixação de assento para bacia sanitária PP sem abertura frontal, fabricante Celite, linha Acesso Confort ou equivalente.","und",4,4,0,191.42,224.02,4.1500000000000004,5.12,0,0,195.57,229.14,782.28,916.56]
["18.9.8","DEA 21.18","408501-9","Fornecimento de válvula de descarga linha Benefit, diâmetro 1 1/4\", referência 184906, fabricação Docol ou equivalente.","und",4,4,0,524.96,614.36,22.56,27.85,0,0,547.52,642.21,2190.08,2568.84]
["18.9.9","DEA 21.51A","430699-6","Fornecimento e instalação de lavatório com coluna suspensa, linha Acesso, Cód.31055, Celite ou equivalente, incluso válvula  em metal cromado, engate e sifão flexível em pvc.","und",4,4,0,413.58,484.01,17.25,21.29,0,0,430.83,505.3,1723.32,2021.2]
["18.9.10","DEA 21.17","203038-1","Fornecimento de torneira de pressão para lavatório linha Benefit, fabricação Docol ou equivalente. (wc Especial).","und",4,4,0,507.06,593.41,9.7200000000000006,12,0,0,516.78,605.41,2067.12,2421.64]
["18.9.11","DEA 21.5","430461-6","Fornecimento e instalação de cuba de aço inox retangular 46x30x12cm, fabricação Tramontina ou equivalente, inclusive válvula de escoamento cromada, engate flexível e sifão cromado. (COPA)","und",1,1,0,400.15,468.3,28.61,35.32,0,0,428.76,503.62,428.76,503.62]
["18.9.12","DEA 21.41A","295050-2","Fornecimento e instalação de torneira cromada de mesa bica móvel para cozinha, ref. 1167, linha Targa, Fabrimar ou equivalente. (COPA)","und",1,1,0,110.79,129.66,14.3,17.649999999999999,0,0,125.09,147.31,125.09,147.31]
["18.9.13","DEA 86872.01A","506300-0","Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso o engate flexível em pvc - fornecimento e instalação. (DML)","und",2,2,0,425.14,497.54,41.73,51.51,0,0,466.87,549.04999999999995,933.74,1098.0999999999999]
["18.9.14","DEA 21.41","472653-7","Fornecimento  com instalação de TORNEIRA DE TANQUE JUNIOR  para pia   diâmetro 1/2\" ou 3/4, ref. 1193-JR , fabricação Fabrimar ou equivalente. (DML)","und",2,2,0,65.819999999999993,77.03,14.3,17.649999999999999,0,0,80.12,94.68,160.24,189.36]
["18.10",null,null,"ACESSORIOS /ACABAMENTO PARA WC´S",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.10.1","DEA 21.16","209858-0","Fornecimento e assentamento de saboneteira plástica de parede, tipo dispenser para sabonete líquido, com reservatório de 800 a 1.500ml.","und",9,9,0,45.37,53.1,5.03,6.21,0,0,50.4,59.31,453.6,533.79]
["18.10.2","DEA 21.15A","467889-3","Fornecimento e assentamento de porta papel toalha, toalheiro em plástico ABS, para papel toalha interfolheado da SANTHER, MILCLEAN, Laleka da DIXHIGIENE ou equivalente.","und",9,9,0,48.34,56.57,10.050000000000001,12.41,0,0,58.39,68.98,525.51,620.82000000000005]
["18.10.3","DEA 21.10","216905-3","Fornecimento e instalação de porta Papel higiênico sem tampa, linha Eco, cromada, Ref.: 337413, Expambox ou equivalente.","und",11,11,0,59.69,69.86,5.0199999999999996,6.2,0,0,64.709999999999994,76.06,711.81,836.66000000000008]
["18.10.4","DEA 24.11","429778-4","Fornecimento de espelho cristal 4mm, colocado sobre chapas de isopor, fixado com parafuso de aço galvanizado, inclusive assentamento.","m²",8.7850000000000001,8.5692000000000004,0.21579999999999977,290.76,340.28,30.55,37.71,0,0,321.31,377.99,2822.71,3239.0719080000003]
["18.10.5","DEA 24.17B","461662-6 ","Fornecimento e assentamento de barra de apoio, em aço inox, Wc PPNE, diâmetro de 1 1/2\", L= 0,70m de comprimento,fixada na parede com parafusos, conforme detalhes de arquitetura. ","und",4,4,0,182.05,213.05,24.32,30.02,0,0,206.37,243.07,825.48,972.28]
["18.10.6","DEA 24.17C","461916-1  ","Fornecimento e assentamento de barra de apoio, em aço inox, Wc PPNE, diâmetro de 1 1/2\", L= 0,80m de comprimento fixada na parede com parafusos, conforme detalhes de arquitetura. ","und",8,8,0,193.85,226.86,24.32,30.02,0,0,218.17,256.88,1745.36,2055.04]
["19.0",null,null,"DESTINO FINAL DE ESGOTO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["19.1",null,null,"CAIXAS DE GORDURA, COLETORA, SUB-COLETORA E OUTRAS OUTRAS DO DESTINO FINAL DE ESGOTO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["19.1.1","DEA 19.06.020","436177-6 ","Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60m, com profundidade até 1,0m com inscrição em baixo relevo.","und",1,1,0,330.27,386.51,337.77,416.94,0,0,668.04,803.45,668.04,803.45]
["19.1.2","DEA 19.06.030","436178-4","Caixa de gordura com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,40 x 0,40 x 0,40m com chicana de concreto.","und",20,1,19,194.99,228.2,149.18,184.15,0,0,344.17,412.35,6883.4,412.35]
["19.1.3","DEA 89482","506202-0","Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. ","und",16,16,0,27.68,32.39,3.86,4.76,0,0,31.54,37.15,504.64,594.4]
["19.1.4","DEA 89710","431826-9","Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.","und",1,0,1,9.9700000000000006,11.67,2,2.4700000000000002,0,0,11.97,14.14,11.97,0]
["19.1.5","DEA 21.30","470098-8","Fornecimento e instalação de ralo hemisférico tipo abacaxi  em ferro fundido diâmetro de 150mm.","und",7,7,0,64.709999999999994,75.73,14.3,17.649999999999999,0,0,79.010000000000005,93.38,553.07000000000005,653.66]
["19.2",null,null,"CONSTRUÇÃO FOSSA SÉPTICA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["19.2.1","DEA 1.51","440610-9","Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, prof. 0<h<4m.","m³",32.175000000000004,17.198999999999998,14.976000000000006,6.1,7.14,16.68,20.59,0,0,22.78,27.73,732.95,476.92826999999994]
["19.2.2","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",0.51187499999999997,0.40949999999999998,0.10237499999999999,247.58,289.74,65.28,80.58,0,0,312.86,370.32,160.15,151.64604]
["19.2.3","DEA 92415.1","428898-0","Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para estruturas (paredes de reservatório,fossa séptica) em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm., 2 utilizações. ","m²",55.800000000000004,48.33,7.470000000000006,82.98,97.11,43.05,53.14,0,0,126.03,150.25,7032.47,7261.5824999999995]
["19.2.4","DEA 4.1"," 455027-7 ","Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça/ treliçada, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações, incluso escoramento metálico.","m²",7.3800000000000017,5.4,1.9800000000000013,31.62,37,13.66,16.86,0,0,45.28,53.86,334.17,290.84399999999999]
["19.2.5","DEA 92456","432336-0","Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.","m²",3.375,2.7,0.67499999999999982,57.52,67.319999999999993,54.97,67.849999999999994,0,0,112.49,135.16999999999999,379.65,364.959]
["19.2.6","DEA 92915","431518-9 ","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. ","kg",3.75,2.9437199999999999,0.80628000000000011,12.09,14.15,4.66,5.75,0,0,16.75,19.899999999999999,62.81,58.580027999999992]
["19.2.7","DEA 92916","505406-0","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. ","kg",90,71.79782999999999,18.20217000000001,12.83,15.01,3.25,4.01,0,0,16.079999999999998,19.02,1447.2,1365.5947265999998]
["19.2.8","DEA 92917","505408-7","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. ","kg",461.25,368.33112800000009,92.918871999999908,13,15.21,2.25,2.78,0,0,15.25,17.989999999999998,7034.06,6626.2769927200006]
["19.2.9","DEA 92919","506357-4","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.","kg",15,11.978928,3.0210720000000002,12.1,14.16,1.61,1.99,0,0,13.71,16.149999999999999,205.65,193.45968719999999]
["19.2.10","DEA 92921","506358-2","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. ","kg",76.25,60.892555999999992,15.357444000000008,10.45,12.23,1.1299999999999999,1.39,0,0,11.58,13.62,882.98,829.35661271999982]
["19.2.11","DEA 90861.1","505332-3","Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de formas manuseáveis, com concreto usinado bombeável FCK 35Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento.","m³",7.0132500000000002,5.4405000000000001,1.5727500000000001,426.28,498.88,23.04,28.44,0,0,449.32,527.32000000000005,3151.19,2868.8844600000002]
["19.2.12","DEA 96995","435286-6","Reaterro manual apiloado com soquete. ","m³",10.164375000000007,10.16,4.3750000000066791E-3,11.35,13.28,30.2,37.28,0,0,41.55,50.56,422.33,513.68960000000004]
["19.2.13","DEA 100205","528880-0","Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel (unidade: m3xkm). ","M3XKM",0.85841437499999984,0.85841437499999984,0,323.08,378.1,859.98,1061.56,0,0,1183.06,1439.66,1015.56,1235.8248391124998]
["19.2.14","DEA 1.54","435241-6","Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.","m³",28.613812499999995,0,28.613812499999995,6.45,7.55,7.09,8.75,0,0,13.54,16.3,387.43,0]
["19.3",null,null,"CONSTRUÇAO DO SUMIDOURO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["19.3.1","DEA 05.01.100","435275-0","Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 3,0m de profundidade, sem escoramento.","m³",48.069999999999993,48.07,0,2.34,2.74,5.46,6.74,0,0,7.8,9.48,374.95,455.70360000000005]
["19.3.2","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",0.48249999999999998,0.48080000000000006,1.6999999999999238E-3,247.58,289.74,65.28,80.58,0,0,312.86,370.32,150.94999999999999,178.04985600000001]
["19.3.3","DEA 92419","469865-7","Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. ","m²",28.299999999999997,19.2,9.0999999999999979,43.86,51.33,31.98,39.479999999999997,0,0,75.84,90.81,2146.27,1743.5519999999999]
["19.3.4","DEA 92456","432336-0","Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.","m²",16.8,16.8,0,57.52,67.319999999999993,54.97,67.849999999999994,0,0,112.49,135.16999999999999,1889.83,2270.8559999999998]
["19.3.5","DEA 4.1"," 455027-7 ","Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça/ treliçada, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações, incluso escoramento metálico.","m²",0.70000000000000007,0.7,0,31.62,37,13.66,16.86,0,0,45.28,53.86,31.7,37.701999999999998]
["19.3.6","DEA 4.7","428670-7","Execução de laje tipo treliçada β 13, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento.   ","m²",12.937500000000002,12.93,7.5000000000020606E-3,114.25,133.71,37.43,46.2,0,0,151.68,179.91,1962.36,2326.2363]
["19.3.7","DEA 92915","506359-0","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. ","kg",48.75,48.744774,5.226000000000397E-3,12.09,14.15,4.66,5.75,0,0,16.75,19.899999999999999,816.56,970.02100259999997]
["19.3.8","DEA 92916","505406-0","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. ","kg",80,79.995759799999988,4.2402000000123508E-3,12.83,15.01,3.25,4.01,0,0,16.079999999999998,19.02,1286.4000000000001,1521.5193513959998]
["19.3.9","DEA 92917","505408-7","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. ","kg",2.5,2.496988,3.0120000000000147E-3,13,15.21,2.25,2.78,0,0,15.25,17.989999999999998,38.130000000000003,44.920814119999996]
["19.3.10","DEA 92919","506357-4","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.","kg",98.75,98.745519999999999,4.4800000000009277E-3,12.1,14.16,1.61,1.99,0,0,13.71,16.149999999999999,1353.86,1594.7401479999999]
["19.3.11","DEA 92921","506358-2","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. ","kg",101.25,101.24751199999999,2.4880000000138125E-3,10.45,12.23,1.1299999999999999,1.39,0,0,11.58,13.62,1172.48,1378.9911134399997]
["19.3.12","DEA 92720.1","505418-4","Concretagem de pilares, fck = 35 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.","m³",0.45000000000000012,0.45,0,431.41,504.88,21.86,26.98,0,0,453.27,531.86,203.97,239.33700000000002]
["19.3.13","DEA 90861.1","505332-3","Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de formas manuseáveis, com concreto usinado bombeável FCK 35Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento.","m³",1.9350000000000003,1.93,5.0000000000003375E-3,426.28,498.88,23.04,28.44,0,0,449.32,527.32000000000005,869.43,1017.7276000000001]
["19.3.14","DEA 07.01.185","435446-0","Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6  -  1 vez.","m²",6.8625000000000007,6.86,2.5000000000003908E-3,47.83,55.98,35.200000000000003,43.45,0,0,83.03,99.43,569.79,682.08980000000008]
["19.3.15","DEA 96995","435286-6","Reaterro manual apiloado com soquete. ","m³",18.313749999999992,18.309999999999999,3.7499999999930367E-3,11.35,13.28,30.2,37.28,0,0,41.55,50.56,760.94,925.75360000000001]
["19.3.16","DEA 100205",null,"Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel (unidade: m3xkm). ","M3XKM",1.1604937500000001,0.03,1.1304937500000001,323.08,378.1,859.98,1061.56,0,0,1183.06,1439.66,1372.93,43.189799999999998]
["19.3.17","DEA 1.54","435241-6","Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.","m³",38.683125000000004,0,38.683125000000004,6.45,7.55,7.09,8.75,0,0,13.54,16.3,523.77,0]
["20.0",null,null,"COBERTA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["20.1","DEA 92543","438920-4","Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. ","m²",245.58999999999997,231.30700000000002,14.282999999999959,11.68,13.67,3.1,3.83,0,0,14.78,17.5,3629.82,4047.8725000000004]
["20.2","DEA 94210","443336-0","Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.","m²",245.58999999999997,245.58499999999998,4.9999999999954525E-3,52.56,61.51,4.95,6.11,0,0,57.51,67.62,14123.88,16606.457699999999]
["20.3","DEA 94223","521164-6","Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. ","m",37.32,37.32,0,68.84,80.56,2.23,2.75,0,0,71.069999999999993,83.31,2652.33,3109.1292000000003]
["20.4","DEA 06.03.110","435341-2","Concreto   armado   pronto,   Fck   15MPa,   condição   B   (NBR   12655), lançado   em   lajes   e   adensado,   inclusive   forma,   escoramento   e ferragem. (rufos e calhas em concreto)","m³",3.5613250000000005,0.67320000000000002,2.8881250000000005,2133.2399999999998,2496.5300000000002,964.86,1191.02,0,0,3098.1,3687.55,11033.34,2482.4586600000002]
[21,null,null,"SISTEMA DE INCÊNDIO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["21.1",null,null,"EXTINTOR DE INCÊNDIO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["21.1.1","DEA 101908","297346-4","Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação.","und",5,5,0,199.7,233.71,13.08,16.149999999999999,0,0,212.78,249.86,1063.9000000000001,1249.3000000000002]
["21.1.2","DEA 101907","431414-0","Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. ","und",2,2,0,695.09,813.46,13.08,16.149999999999999,0,0,708.17,829.61,1416.34,{"$f":"P587*G587","v":1659.22}]
["21.1.3","DEA 17.15D","506610-7","Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)","und",7,7,0,37.479999999999997,43.86,4.18,5.16,0,0,41.66,49.02,291.62,343.14000000000004]
["21.1.4","DEA 10.20","469734-0"," Demarcação com tinta acrílica para pisos, faixas de 10cm de largura (sinalização de piso dos equipamentos de combate a incêndio ).","m",28,28,0,7.4,8.66,15.94,19.68,0,0,23.34,28.34,653.52,793.52]
["21.2",null,null,"SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["21.2.1","DEA 17.15","491851-7","Fornecimento e instalação de PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434); conforme projeto.","und",17,12,5,32.78,38.36,4.18,5.16,0,0,36.96,43.52,628.32000000000005,522.24]
["21.3",null,null,"SISTEMA DE ILUMINAÇAO DE EMERGÊNCIA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["21.3.1","DEA 97599","497826-9","Luminária de emergência com 30 LEDs tipo bloco (substitui as 2x11W), com bateria selada, autonomia de 6h para fluxo máximo e 3h para fluxo mínimo, bivolt, de aclaramento.","und",12,12,0,28.66,33.54,3.88,4.79,0,0,32.54,38.33,390.48,459.96]
["21.3.2","DEA 97599","497826-9","Luminária de emergência com 30 LEDs tipo bloco (substitui as 2x11W), com bateria selada, autonomia de 6h para fluxo máximo e 3h para fluxo mínimo, bivolt, de balizamento.","und",3,3,0,28.66,33.54,3.88,4.79,0,0,32.54,38.33,97.62,114.99]
["22.0",null,null,"CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["22.1","DEA MEC TRI 001","389277-8","Fornecimento e Instalação , conforme projeto, de Condicionador de ar do tipo Split/Hiwall, com capacidade de 9.000 BTU/h, INVERTER, ciclo frio, com controle remoto sem fio, classificação energética A (selo PROCEL). Realizando os serviços de confecção de linhas frigoríficas em tubo de cobre utilizando nitrogênio com fluxo constante para realização das soldas evitando impurezas. Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante ecológico R-410A e de isolante térmico em espuma elastoméricoa para os tubos de cobre. Realizar a interligação entre as unidades Evaporadora e Condensadora com cabo PP 4x1,5mm; inclusive fixação de unidade evaporadora e interligação de drenos, calços de borracha, bem como todos os acessórios necessários para a completa instalação e funcionamento do sistema, e limpeza final da obra. A execução da instalação deve ser executada por Técnico de Refrigeração devidamente especializado em equipamentos INVERTER. ","und",4,4,0,855.09,1000.71,268.64,331.61,1886,2125.9,3009.73,3458.22,12038.92,13832.88]
["22.2","DEA MEC TRI 002","389285-9","Fornecimento e Instalação , conforme projeto, de Condicionador de ar do tipo Split/Hiwall, com capacidade de 12.000 BTU/h, INVERTER, ciclo frio, com controle remoto sem fio, classificação energética A (selo PROCEL). Realizando os serviços de confecção de linhas frigoríficas em tubo de cobre utilizando nitrogênio com fluxo constante para realização das soldas evitando impurezas. Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante ecológico R-410A e de isolante térmico em espuma elastoméricoa para os tubos de cobre. Realizar a interligação entre as unidades Evaporadora e Condensadora com cabo PP 4x1,5mm; inclusive fixação de unidade evaporadora e interligação de drenos, calços de borracha, bem como todos os acessórios necessários para a completa instalação e funcionamento do sistema, e limpeza final da obra. A execução da instalação deve ser executada por Técnico de Refrigeração devidamente especializado em equipamentos INVERTER. ","und",5,5,0,1040.46,1217.6500000000001,268.64,331.61,2111.77,2380.39,3420.87,3929.65,17104.349999999999,19648.25]
["22.3","DEA MEC TRI 003","389297-2","Fornecimento e Instalação , conforme projeto, de Condicionador de ar do tipo Split/Hiwall, com capacidade de 18.000 BTU/h, INVERTER, ciclo frio, com controle remoto sem fio, classificação energética A (selo PROCEL). Realizando os serviços de confecção de linhas frigoríficas em tubo de cobre utilizando nitrogênio com fluxo constante para realização das soldas evitando impurezas. Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante ecológico R-410A e de isolante térmico em espuma elastoméricoa para os tubos de cobre. Realizar a interligação entre as unidades Evaporadora e Condensadora com cabo PP 4x1,5mm; inclusive fixação de unidade evaporadora e interligação de drenos, calços de borracha, bem como todos os acessórios necessários para a completa instalação e funcionamento do sistema, e limpeza final da obra. A execução da instalação deve ser executada por Técnico de Refrigeração devidamente especializado em equipamentos INVERTER. ","und",1,1,0,429.18,502.27,268.64,331.61,3135,3533.77,3832.82,4367.6499999999996,3832.82,4367.6499999999996]
["22.4","DEA MEC TRI 004","531538-7","Fornecimento e Instalação , conforme projeto, de Condicionador de ar do tipo Split/Hiwall, com capacidade de 24.000 BTU/h, INVERTER, ciclo frio, com controle remoto sem fio, classificação energética A (selo PROCEL). Realizando os serviços de confecção de linhas frigoríficas em tubo de cobre utilizando nitrogênio com fluxo constante para realização das soldas evitando impurezas. Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante ecológico R-410A e de isolante térmico em espuma elastoméricoa para os tubos de cobre. Realizar a interligação entre as unidades Evaporadora e Condensadora com cabo PP 4x1,5mm; inclusive fixação de unidade evaporadora e interligação de drenos, calços de borracha, bem como todos os acessórios necessários para a completa instalação e funcionamento do sistema, e limpeza final da obra. A execução da instalação deve ser executada por Técnico de Refrigeração devidamente especializado em equipamentos INVERTER. ","und",1,1,0,1873.6,2192.67,268.64,331.61,4332.87,4884.01,6475.11,7408.29,6475.11,7408.29]
["22.5","DEA MEC TRI 005","531538-7","Fornecimento e Instalação , conforme projeto, de Condicionador de ar do tipo Split/CASSETE, com capacidade de 24.000 BTU/h,  ciclo frio, com controle remoto sem fio,  selo PROCEL. Realizando os serviços de confecção de linhas frigoríficas em tubo de cobre utilizando nitrogênio com fluxo constante para realização das soldas evitando impurezas. Fornecimento e instalação de carga de fluido refrigerante ecológico R-410A e de isolante térmico em espuma elastoméricoa para os tubos de cobre. Realizar a interligação entre as unidades Evaporadora e Condensadora com cabo PP 4x1,5mm; inclusive fixação de unidade evaporadora e interligação de drenos, calços de borracha, bem como todos os acessórios necessários para a completa instalação e funcionamento do sistema, e limpeza final da obra.  ","und",13,13,0,1056.18,1236.05,268.64,331.61,6176.51,6962.16,7501.33,8529.82,97517.29,110887.66]
["22.6","DEA MEC TRI 006","431801-3","Fornecimento e instalação de ventilador sicflux maxx - 125, com caixa de filtragem sicflux filbox RED - 125 com filtro G4+M5, ou similar.","und",3,3,0,289.39,338.67,13.43,16.579999999999998,406.81,458.56,709.63,813.81,2128.89,2441.4299999999998]
["22.7","DEA MEC TRI 007","461885-4","Fornecimento e instalação de ventilador sicflux maxx - 150, com caixa de filtragem sicflux filbox RED - 150 com filtro G4+M5, ou similar.","und",3,3,0,458.87,537.02,13.43,16.579999999999998,449.06,506.18,921.36,1059.78,2764.08,3179.34]
["22.8","DEA MEC TRI 008","431886-2","Fornecimento e instalação de ventilador sicflux maxx - 200, com caixa de filtragem sicflux filbox RED - 200 com filtro G4+M5, ou similar.","und",3,3,0,458.87,537.02,13.43,16.579999999999998,544.92999999999995,614.25,1017.23,1167.8499999999999,3051.69,3503.5499999999997]
["22.9","DEA MEC TRI 009","565081-0","Fornecimento e instalação de difusor redondo regulável  100 mm","pç",7,7,0,29.87,34.96,13.43,16.579999999999998,0,0,43.3,51.54,303.10000000000002,360.78]
["22.10","DEA MEC TRI 010","565082-8","Fornecimento e instalação de difusor redondo regulável  125 mm","pç",14,14,0,32.86,38.46,13.43,16.579999999999998,0,0,46.29,55.04,648.05999999999995,770.56]
["22.11","DEA MEC TRI 011","565083-6","Fornecimento e instalação de difusor redondo regulável  150 mm","pç",13,0,13,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["22.12","DEA MEC TRI 012","565101-8","Fornecimento e instalação de REGISTRO DE VAZÃO KVR B02 0 101 100 090 ou equivalente","pç",7,7,0,144.19,168.75,13.43,16.579999999999998,0,0,157.62,185.33,1103.3399999999999,1297.3100000000002]
["22.13","DEA MEC TRI 013","565102-6","Fornecimento e instalação de Duto flexível em aluminio s/ isolamento  ø100mm","m",6,6,0,12.01,14.06,13.43,16.579999999999998,0,0,25.44,30.64,152.63999999999999,183.84]
["22.14","DEA MEC TRI 014","565106-9","Fornecimento e instalação de Duto flexível em aluminio s/ isolamento  ø125mm","m",20,20,0,13.4,15.68,13.43,16.579999999999998,0,0,26.83,32.26,536.6,645.19999999999993]
["22.15","DEA MEC TRI 015","565107-7","Fornecimento e instalação de Duto flexível em aluminio s/ isolamento  ø150mm","m",33,33,0,14.51,16.98,13.43,16.579999999999998,0,0,27.94,33.56,922.02,1107.48]
["22.16","DEA MEC TRI 016","565108-5","Fornecimento e instalação de Duto flexível em aluminio s/ isolamento  ø200mm","m",14,14,0,16.29,19.059999999999999,13.43,16.579999999999998,0,0,29.72,35.64,416.08,498.96000000000004]
["22.17","DEA MEC TRI 017","565158-1","Fornecimento e instalação de Veneziana Externa em alumínio 300x300 com caixa plenum 300x200  em chapa de aço galvanizado, ou equivalente.","pç",9,9,0,224.55,262.79000000000002,12.76,15.75,0,0,237.31,278.54000000000002,2135.79,2506.86]
["22.18","DEA MEC TRI 018","565137-9","Fornecimento e instalação de ADAPTADOR METÁLICO 125x150mm","pç",17,17,0,71.680000000000007,83.89,6.04,7.46,0,0,77.72,91.35,1321.24,1552.9499999999998]
["22.19","DEA MEC TRI 019","565138-7","Fornecimento e instalação de Duto em Tubo PVC d = 150 mm","m",6,6,0,60.64,70.97,16.02,19.78,0,0,76.66,90.75,459.96,544.5]
["22.20","DEA MEC TRI 020","565139-5","Fornecimento e instalação de Duto em Tubo PVC d = 200 mm","m",20,20,0,94.86,111.01,16.02,19.78,0,0,110.88,130.79,2217.6,2615.7999999999997]
["22.21","DEA MEC TRI 021","565162-0","Fornecimento e instalação de Duto em Tubo PVC d = 125 mm","m",33,33,0,42.04,49.2,16.02,19.78,0,0,58.06,68.98,1915.98,2276.34]
["22.22","DEA MEC TRI 022","565163-8","Fornecimento e instalação de Duto em Tubo PVC d = 100 mm","m",14,14,0,32.36,37.869999999999997,16.02,19.78,0,0,48.38,57.65,677.32,807.1]
["22.23","DEA MEC TRI 023","462690-7","Fornecimento e instalação REDUÇÃO EXÊNTRICA 150X100 mm","pç",13,13,0,118.51,138.69,5.15,6.36,0,0,123.66,145.05000000000001,1607.58,1885.65]
["22.24","DEA MEC TRI 024","502657-1","Fornecimento e instalação REDUÇÃO EXÊNTRICA 200X150 mm","pç",1,1,0,226.5,265.07,5.15,6.36,0,0,231.65,271.43,231.65,271.43]
["22.25","DEA MEC TRI 025","565242-1","Fornecimento e instalação TÊ 150X150 mm","pç",9,9,0,152.97,179.02,5.15,6.36,0,0,158.12,185.38,1423.08,1668.42]
["22.26","DEA MEC TRI 026","502656-3","Fornecimento e instalação TÊ 200X200 mm","pç",10,10,0,218.37,255.56,5.15,6.36,0,0,223.52,261.92,2235.1999999999998,2619.2000000000003]
["22.27","DEA MEC TRI 027","507382-0","Fornecimento e instalação TÊ DE REDUÇÃO 150X100 mm","pç",6,6,0,52.76,61.75,5.15,6.36,0,0,57.91,68.11,347.46,408.65999999999997]
["22.28","DEA MEC TRI 028","507385-5","Fornecimento e instalação JOELHO 45 GRAUS, 150mm","pç",3,3,0,64.900000000000006,75.95,5.15,6.36,0,0,70.05,82.31,210.15,246.93]
["22.29","DEA MEC TRI 029","565243-0","Fornecimento e instalação JOELHO 45 GRAUS, 100mm","pç",1,1,0,9.25,10.83,5.15,6.36,0,0,14.4,17.190000000000001,14.4,17.190000000000001]
["22.30","DEA MEC TRI 030","565244-8","Fornecimento e instalação JOELHO 90 GRAUS, 150mm","pç",1,1,0,59.37,69.48,5.15,6.36,0,0,64.52,75.84,64.52,75.84]
["22.31","DEA MEC TRI 031","565340-1","Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, cabo PP 4x1,5mm2, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar tipo HIWALL 12000 BTU","m",23.42,23.42,0,78.930000000000007,92.37,6.72,8.3000000000000007,0,0,85.65,100.67,2005.92,2357.6914000000002]
["22.32","DEA MEC TRI 032","286218-2","Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, cabo PP 4x1,5mm2, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar tipo HIWALL 18000 BTU","m",4.5,4.5,0,78.930000000000007,92.37,6.72,8.3000000000000007,0,0,85.65,100.67,385.43,453.01499999999999]
["22.33","DEA MEC TRI 033","534021-7","Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, cabo PP 4x1,5mm2, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar tipo HIWALL 24000 BTU","m",10.8,10.8,0,106.63,124.79,6.72,8.3000000000000007,0,0,113.35,133.09,1224.18,1437.3720000000001]
["23.0",null,null,"PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["23.1",null,null,"PAISAGISMO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["23.1.1","DEA 22.36","566002-5","Plantio de grama esmeralda em placas e com preparação de solo.","m²",180,86.42,93.58,23.28,27.24,2.29,2.83,0,0,25.57,30.07,4602.6000000000004,2598.6494000000002]
["23.1.2","DEA  22.55","502064-6","Plantio de Zebrina (Tradescantia zebrina).","m²",60,60,0,6.09,7.13,5.21,6.43,0,0,11.3,13.56,678,813.6]
["23.1.3","DEA 98516.01","564835-1","Plantio de Palmeira Imperial, altura de muda maior ou igual a 3,0m.","und",4,4,0,609.41999999999996,713.2,149.76,184.86,0,0,759.18,898.06,3036.72,3592.24]
["23.1.4","DEA 98516.05","564836-0","Plantio de Cipestre Italiano ou Vela altura de muda 1,5 A 2,00 m.","und",4,4,0,569.15,666.08,149.74,184.84,0,0,718.89,850.92,2875.56,3403.68]
[24,null,null,"IDENTIDADE VISUAL",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["24.1",null,null,"MASTRO DA BANDEIRA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["24.1.1","DEA 05.01.010","435266-1","Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade, sem escoramento.","m³",4.519499999999999,0.4,4.1194999999999986,10.4,12.17,27.69,34.18,0,0,38.090000000000003,46.35,172.15,18.540000000000003]
["24.1.2","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",0.36075000000000002,0.13,0.23075000000000001,247.58,289.74,65.28,80.58,0,0,312.86,370.32,112.86,48.141600000000004]
["24.1.3","DEA 93205.02","502117-0","Alvenaria de embasamento/fundação em blocos de concreto 19x19x39, FCK 4,5mPA","m",28,13.2,14.8,18.16,21.25,5.95,7.34,0,0,24.11,28.59,675.08,377.38799999999998]
["24.1.4","DEA 96995","435286-6","Reaterro manual apiloado com soquete. ","m³",1.6334999999999988,0,1.6334999999999988,11.35,13.28,30.2,37.28,0,0,41.55,50.56,67.87,0]
["24.1.5","DEA 100205","528880-0","Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel (unidade: m3xkm). ","M3XKM",0.112554,0.03,8.2554000000000002E-2,323.08,378.1,859.98,1061.56,0,0,1183.06,1439.66,133.16,43.189799999999998]
["24.1.6","DEA 1.54","435241-6","Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.","m³",3.7518000000000002,0,3.7518000000000002,6.45,7.55,7.09,8.75,0,0,13.54,16.3,50.8,0]
["24.1.7","DEA 96542","488361-6","Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. ","m²",4.1099999999999994,4.1100000000000003,0,34.479999999999997,40.35,25.69,31.71,0,0,60.17,72.06,247.3,296.16660000000002]
["24.1.8","DEA 4.29","506361-2","Armação para execução de radier com tela de aço soldada nervurada  Q-61, AÇO CA-60, 3,4mm, malha 15x15cm.","Kg",12.968027210884355,8.41,4.5580272108843545,12.87,15.06,1.34,1.65,0,0,14.21,16.71,184.28,140.53110000000001]
["24.1.9","DEA 06.03.090","435325-0","Concreto estrutural, FCK 20 MPA, condição B (NBR-12655), lançado em estruturas e adensado.","m³",2.5994999999999999,1.2155,1.3839999999999999,398.54,466.41,261.45,322.73,0,0,659.99,789.14,1715.64,959.19966999999997]
["24.1.10","DEA 87894","432302-5","Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. ","m²",13.29,0,13.29,2.36,2.76,3.28,4.05,0,0,5.64,6.81,74.959999999999994,0]
["24.1.11","DEA 87792","432314-9","Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. ","m²",13.29,0,13.29,17.89,20.94,14.86,18.34,0,0,32.75,39.28,435.25,0]
["24.1.12","DEA 87630.01","505644-6","Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura 3cm.","m²",10.115,9.35,0.76500000000000057,14.64,17.13,12.56,15.5,0,0,27.2,32.630000000000003,275.13,305.09050000000002]
["24.1.13","DEA 23.4","461612-0 ","Revestimento em granito natural polido cinza ocre em ambientes internos/externo","m²",5.3549999999999995,2.11,3.2449999999999997,295.69,346.05,29.68,36.64,0,0,325.37,382.69,1742.36,807.47589999999991]
["24.1.14","DEA 23.4B","567597-9","Fornecimento e assentamento de granito apicoado cinza ocre  (Base dos Mastros)","m²",7.2149999999999999,6.63,0.58499999999999996,304.2,356.01,29.67,36.619999999999997,0,0,333.87,392.63,2408.87,2603.1369]
["24.1.15","DEA 23.4A","461612-0","Fornecimento e assentamento de granito flamejado cinza ocre  (Base dos Mastros)","m²",2.0549999999999997,8.0000000000000293E-2,1.9749999999999994,304.2,356.01,29.68,36.64,0,0,333.88,392.65,686.12,{"$f":"P651*G651","v":31.412000000000113}]
["24.2",null,null,"LETREIRO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["24.2.1","DEA 24.24 B","439320-1","Fornecimento e instalação de letreiro \"FÓRUM DE TRIUNFO\" com letras tipo caixa, fonte Arial Black, com 10,00 cm de profundidade, altura com 30,00 cm, chapa 20, em aço inox 316L escovado, com sistema de fixação em pregos e buchas ou perfil tipo \"L\". (Detalhe 515) ","und",15,15,0,104.81,122.66,14.66,18.100000000000001,0,0,119.47,140.76,1792.05,2111.3999999999996]
["24.3",null,null,"BRASÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["24.3.1","DEA 24.10","429837-3","Fornecimento e fixação de brasão do Estado de Pernambuco em latão fundido, alto relevo, nas dimensões aproximadas 0,70m x 0,71m, inclusive parafusos de inox, conforme modelo.","und",1,1,0,9477.0400000000009,11090.98,234.72,289.74,0,0,9711.76,11380.72,9711.76,11380.72]
["25.0",null,null,"ELEVADOR",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["25.1",null,null,"ELEVADOR",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["25.1.1","DEA MEC TRINF","565078-0","Fornecimento, montagem e instalação de elevador, sem casa de máquinas, com as seguintes especificações: fabricado segundo a norma NBR NM 207; destinação comercial, capacidade mínima 08 pessoas ou 600kg; velocidade de até 1,0 m/s; número de paradas igual a 2; portas de pavimento de correr, duas folhas, automáticas, com abertura central; alimentação Trifásica, 380 volts, Frequência 60 hertz, tensão de Luz: 220 v; acabamento da cabina, dos painéis e das portas em  aço inoxidável. Mais especificações no memorial descritivo.","un",1,1,0,0,0,38000,46907.199999999997,90000,101448,128000,148355.20000000001,128000,148355.20000000001]
["26.0",null,null,"CONSTRUÇÃO DO MURO EXTERNO  / MURETA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["26.1",null,null,"CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["26.1.1","DEA 1.13","411552-0","Controle Tecnológico do Concreto com ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos (NBR 5739)/2007, com transporte para o laboratório realizado pelo cliente.","und",20,0,20,0,0,15.08,18.61,0,0,15.08,18.61,301.60000000000002,0]
["26.2",null,null,"FUNDAÇÃO / ESTRUTURA DO MURO EXTERNO / MURETA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["26.2.1","DEA 96521","500556-6","Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. ","m³",115.505,0,115.505,12.03,14.08,26.18,32.32,0,0,38.21,46.4,4413.45,0]
["26.2.2","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",5.7752500000000007,0.76342500000000013,5.0118250000000009,247.58,289.74,65.28,80.58,0,0,312.86,370.32,1806.84,282.71154600000006]
["26.2.3","DEA 96541","502737-3","Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações.","m²",69.302999999999997,0,69.302999999999997,90.76,106.22,88.34,109.05,0,0,179.1,215.27,12412.17,0]
["26.2.4","DEA 96543","482893-3","Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.","kg",107.02868187089294,0,107.02868187089294,12.53,14.66,5.41,6.68,0,0,17.940000000000001,21.34,1920.09,0]
["26.2.5","DEA 96545","488085-4","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. ","kg",298.31502590673574,0,298.31502590673574,13.18,15.42,2.77,3.42,0,0,15.95,18.84,4758.12,0]
["26.2.6","DEA 97095.1","505137-1","Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, Fck 20 Mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",19.648849999999999,0,19.648849999999999,388.45,454.6,13.1,16.170000000000002,0,0,401.55,470.77,7890,0]
["26.2.7","DEA 07.01.185","435446-0","Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6  -  1 vez.","m²",92.404000000000011,0,92.404000000000011,47.83,55.98,35.200000000000003,43.45,0,0,83.03,99.43,7672.3,0]
["26.2.8","DEA 96995","435286-6","Reaterro manual apiloado com soquete.","m³",77.375349999999997,0,77.375349999999997,11.35,13.28,30.2,37.28,0,0,41.55,50.56,3214.95,0]
["26.2.9","DEA 100205",null,"Transporte horizontal com jerica de 60 l, de massa/ granel (unidade: m3xkm). ","M3XKM",1.48705635,0,1.48705635,323.08,378.1,859.98,1061.56,0,0,1183.06,1439.66,1759.28,0]
["26.2.10","DEA 1.54","435241-6","Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.","m³",49.568545,0,49.568545,6.45,7.55,7.09,8.75,0,0,13.54,16.3,671.16,0]
["26.3",null,null,"LEVANTE DO MURO EXTERNO / MURETAS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["26.3.1","DEA 89043","440978-7","(Composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional multifamiliar (prédio). ","m²",254.11100000000002,60.724000000000004,193.387,26.41,30.91,30.13,37.19,0,0,56.54,68.099999999999994,14367.44,4135.3044]
["26.3.2","DEA 92419","469865-7","Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações.","m²",53.9968,13.872999999999999,40.123800000000003,43.86,51.33,31.98,39.479999999999997,0,0,75.84,90.81,4095.12,1259.8071299999999]
["26.3.3","DEA 96542","488361-6","Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. ","m²",71.08,36.15,27.072800000000001,34.479999999999997,40.35,25.69,31.71,0,0,60.17,72.06,4276.88,2604.9690000000001]
["26.3.4","DEA 92915","506359-0","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. ","kg",222.55500579822186,85.138379999999998,137.41662579822184,12.09,14.15,4.66,5.75,0,0,16.75,19.899999999999999,3727.8,1694.2537619999998]
["26.3.5","DEA 92917","505408-7","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. ","kg",298.31502590673574,133.69734399999999,164.61768190673575,13,15.21,2.25,2.78,0,0,15.25,17.989999999999998,4549.3,2405.2152185599994]
["26.3.6","DEA 92919","506357-4","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.","kg",193.40959064327487,16.6374,176.77219064327488,12.1,14.16,1.61,1.99,0,0,13.71,16.149999999999999,2651.65,268.69400999999999]
["26.3.7","DEA 92720.1","505418-4","Concretagem de pilares, fck = 35 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.","m³",2.0248800000000005,0.39000000000000007,1.6348800000000003,431.41,504.88,21.86,26.98,0,0,453.27,531.86,917.82,207.42540000000005]
["26.3.8","DEA 92726.02","505491-5","Concretagem de vigas, lajes e escadas, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",5.8214519999999998,3.6622000000000003,2.1592519999999995,429.54,502.69,17.510000000000002,21.61,0,0,447.05,524.29999999999995,2602.48,1920.0914600000001]
["26.4",null,null,"REVESTIMENTO DO MURO EXTERNO / MURETAS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["26.4.1","DEA 87879.01","432304-1 ","Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. ","m²",417.59500000000003,274.37099999999998,143.22400000000005,1.84,2.15,1.69,2.09,0,0,3.53,4.24,1474.11,1163.33304]
["26.4.2","DEA 87792","432314-9","Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. ","m²",417.59500000000003,395.88099999999997,21.714000000000055,17.89,20.94,14.86,18.34,0,null,32.75,39.28,13676.24,15550.205679999999]
["26.4.3","DEA 9.12A","506629-8","Revestimento de parede com pedra canjiquinha, aplicada com argamassa industrializada AC-III.","m²",417.59500000000003,152.74859999999998,264.84640000000002,53.53,62.65,13.83,17.07,0,0,67.36,79.72,28129.200000000001,12177.118391999998]
["27.0",null,null,"LIMPEZA FINAL",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["27.1","DEA 24.15","431654-1","Limpeza Geral da Obra","m²",1120.33,1120.3249999999998,5.0000000001091394E-3,1.46,1.71,1.25,1.54,0,0,2.71,3.25,3036.09,3641.0562499999996]
["28.0",null,null,"DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"$f":"R690-T690","v":2914211.11}]
["28.1","DEA 1.01 B","515666-1","Desmobilização da obra  (pessoal, máquinas e equipamentos).","und",1,1,0,718.54,840.91,841.12,1038.28,0,0,1559.66,1879.19,1559.66,1879.19]
["VALOR TOTAL COM BDI:",null,null,null,null,null,null,null,null,162722.29,null,158129.78000000029,null,140243.92000000001,null,null,{"$f":"SUM(Q10:Q689)","v":2837300.4000000018},2914211.11,null,{"$f":"R690-2914211.11","v":0}]
[]
[null,null,null,"PLANILHA 1º TERMO ADITIVO "]
[null,null,null,"SERVIÇO EXCEDENTE"]
[2,null,null,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS"]
["2.1","ANEXO D","401010-8","Administração local pelo período da Obra.","un/mês",2,2,0,4023,4708.12,39150.18,48326.98,0,0,43173.18,53035.1,86346.36,{"$f":"P695*G695","v":106070.2}]
[5,null,null,"INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"P696*G696","v":0}]
["5.1",null,null,"SAPATAS ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.1.5","DEA 96995","435286-6","Reaterro manual apiloado com soquete. ","m³",32.53,32.53,0,11.35,13.28,30.2,37.28,0,0,41.55,50.56,1351.62,1644.7168000000001]
["5.3",null,null,"ARMAÇÃO (SAPATAS,CINTAS)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.3.1","DEA 96543","482893-3","Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem.","kg",32.53,32.53,0,12.53,14.66,5.41,6.68,0,0,17.940000000000001,21.34,583.59,694.1902]
["5.3.3","DEA 96545","488085-4","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. ","kg",101.95,101.95,0,13.18,15.42,2.77,3.42,0,0,15.95,18.84,1626.1,1920.7380000000001]
["5.3.4","DEA 96546","488074-9","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. ","kg",124.39,124.39,0,12.22,14.3,2.04,2.52,0,0,14.26,16.82,1773.8,2092.2397999999998]
["5.6",null,null,"ALVENARIA DE  FUNDAÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.6.1","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",9.23,6.8810400000000005,2.3489599999999999,247.58,289.74,65.28,80.58,0,0,312.86,370.32,2887.7,2548.1867328000003]
["5.6.2","DEA 07.01.185","435446-0","Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6  -  1 vez.","m²",163.11000000000001,163.11000000000001,0,47.83,55.98,35.200000000000003,43.45,0,0,83.03,99.43,13543.02,16218.027300000002]
["5.6.3","DEA 87879.01","432304-1 ","Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. ","m²",238.83,238.83,0,1.84,2.15,1.69,2.09,0,0,3.53,4.24,843.07,1012.6392000000001]
[6,null,null,"SUPERSTRUTURA ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.1",null,null,"1º TETO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.1.3","DEA 92452","470666-8","Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. ","m²",52.52,52.52,0,77.8,91.05,49.91,61.61,0,0,127.71,152.66,6707.33,8017.7031999999999]
["6.1.4","DEA 92510","563831-3","Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e = 17 mm, 2 utilizações. ","m²",3.32,3.32,0,39.270000000000003,45.96,15.37,18.97,0,0,54.64,64.930000000000007,181.4,215.5676]
["6.1.6","DEA 4.22 A","505831-7","Locação de formas em polipropileno, tipo cubeta, para laje nervurada, dimensões (80x80x30cm) ou (80x80x40cm)","undxmês",159.5,0,159.5,0,0,10.38,12.81,0,0,10.38,12.81,1655.61,0]
["6.1.7","DEA 102087","564072-5","Fabricação de fôrma para escada dupla com 2 lances em \"x\" e laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, e= 17 mm. af_11/2020","m²",4.1399999999999997,4.1399999999999997,0,157.38,184.18,22.01,27.17,0,0,179.39,211.35,742.67,874.98899999999992]
["6.1.8","DEA 92726.02","505491-5","Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",6.96,6.96,0,429.54,502.69,17.510000000000002,21.61,0,0,447.05,524.29999999999995,3111.47,3649.1279999999997]
["6.2",null,null,"2º TETO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.2.2","DEA 92720.1","505418-4","Concretagem de pilares, fck = 35 mpa e uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.","m³",0.22,0.22,0,431.41,504.88,21.86,26.98,0,0,453.27,531.86,99.72,117.00920000000001]
["6.2.3","DEA 92452","470666-8","Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. ","m²",67.209999999999994,67.209999999999994,0,77.8,91.05,49.91,61.61,0,0,127.71,152.66,8583.39,10260.2786]
["6.2.4","DEA 92510","563831-3","Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e = 17 mm, 2 utilizações.","m²",2.48,2.48,0,39.270000000000003,45.96,15.37,18.97,0,0,54.64,64.930000000000007,135.51,161.02640000000002]
["6.2.6","DEA 92726.02","505491-5","Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",9.52,9.52,0,429.54,502.69,17.510000000000002,21.61,0,0,447.05,524.29999999999995,4255.92,4991.3359999999993]
["6.3",null,null,"ÁTICO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.3.3","DEA 92452","470666-8","Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. ","m²",0.82,0.82,0,77.8,91.05,49.91,61.61,0,0,127.71,152.66,104.72,125.18119999999999]
["6.4",null,null,"ARMAÇÃO DA ESTRUTURA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.4.3","DEA 92761","431527-8","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. ","kg",259.01,259.01,0,12.85,15.04,1.71,2.11,0,0,14.56,17.149999999999999,3771.19,4442.0214999999998]
["6.4.5","DEA 92763","439952-8","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. ","kg",112.39,112.39,0,10.34,12.1,0.83,1.02,0,0,11.17,13.12,1255.4000000000001,1474.5567999999998]
["6.4.6","DEA 92764","439957-9 ","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. ","kg",277.79000000000002,277.79000000000002,0,10.25,12,0.55000000000000004,0.68,0,0,10.8,12.68,3000.13,3522.3772000000004]
["6.4.7","DEA 92765","456067-1","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. ","kg",69.22,69.22,0,11.93,13.96,0.35,0.43,0,0,12.28,14.39,850.02,996.07580000000007]
["6.4.10","DEA 92769","432286-0","Armação laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - Montagem. ","kg",1039.1500000000001,1039.1500000000001,0,12.47,14.59,1.77,2.1800000000000002,0,0,14.24,16.77,14797.5,17426.5455]
["6.4.13","DEA 92772","461658-8","Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - Montagem. ","kg",506.67,506.67,0,10.220000000000001,11.96,0.53,0.65,0,0,10.75,12.61,5446.7,6389.1086999999998]
["6.4.14","DEA 92773","469869-0","Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. ","kg",640.57000000000005,640.57000000000005,0,10.17,11.9,0.33,0.41,0,0,10.5,12.31,6725.99,7885.4167000000007]
[9,null,null,"REVESTIMENTO  DE PISO INTERNO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.1",null,null,"CONCRETO DO PISO DA LAMINA DE CONSTRUÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.1.1","DEA 97094.1","505605-5","Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 15 mpa usinado bombeável (não armado) ,espessura de 5 cm - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",2.79,2.79,0,367.55,430.14,53.78,66.39,0,0,421.33,496.53,1175.51,1385.3187]
["9.2",null,null,"CONTRAPISO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.2.1","DEA 87630.01","505644-6","Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura 3cm.","m²",70,70,0,14.64,17.13,12.56,15.5,0,0,27.2,32.630000000000003,1904,2284.1000000000004]
[15,null,null,"ESQUADRIAS ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.1",null,null,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA COM FERRAGEM",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.1.2","DEA 90790","554046-1","kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco neve, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação.","und",1,1,0,518.74,607.08000000000004,12.22,15.08,0,0,530.96,622.16,530.96,622.16]
["15.2",null,null,"ACESSÓRIOS ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.2.1","DEA 90830","432092-1","Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. ","un",1,1,0,128.37,150.22999999999999,22.05,27.22,0,0,150.41999999999999,177.45,150.41999999999999,177.45]
["15.6",null,null,"CORRIMÃO / GRADES/ESCADA DE MARINHEIRO/MASTROS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"FERRO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.6.2","DEA 24.137",null,"Fornecimento e instalação de corrimão em ferro galvanizado com diâmetro de 1 e 1/2\" sem balaustre, fixado na parede nas alturas de 70 cm e 92 cm, com tubo em \"L\" diâmetro 3/4\" soldado no centro da roseta e no corrimão, chumbado na parede. Roseta de fixação em ferro diâmetro 3 e 1/2\" x 1/8\", inclusive pintura automotiva na cor cinza, chumbador metálico tipo UR 6mm e acessórios necessários para fixação - Conforme detalhes corrimão tipo 05.","m",6.62,6.62,0,187.19,219.07,22.7,28.02,0,0,209.89,247.09,1389.47,1635.7358000000002]
["15.6.5","DEA 11.144","461601-4  ","Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro (Janelas), cGrade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4\" x 1/8\", inclusive ferrolho e dobradiças, pintados com zarcão ou antiferrugem, conforme detalhe. (Chumbadas por dentro do fórum).","m²",42.54,35.33,7.2100000000000009,228.35,267.24,127.19,157,0,0,355.54,424.24,15124.67,14988.3992]
[null,null,null,"AÇO INOX",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.6.8","DEA 24.43","486994-0","Fornecimento de corrimão em aço inox AISI 304, escovado, composto de guarda corpo com diâmetro de 1 1/2\" e altura em relação ao piso de 1,10m; corrimãos com diâmetro de 1 1/2\", com alturas em relação ao piso de 0,92m e 0,70m; longarinas intermediárias com diâmetro de 1/2\", com alturas em relação ao piso de 0,44m e 0,25m; balaústre de aço inox com diâmetro de 1 1/2\", fixado no piso com roseta em aço inox nas dimensões 5\" x 1/8\" e chumbador metálico tipo UR 6mm, conforme detalhes de arquitetura. (Rampa e escada principal)- CORRIMÃO INOX PISO - TIPO 1.","m",56.77,46.7,10.07,644,753.67,161,198.74,0,0,805,952.41,45699.85,44477.546999999999]
["15.6.9","DEA 24.131","491926-2","Fornecimento e instalação de corrimão TIPO 03, tubular em aço INOX  escovado diâmetro 2 1/4\", com altura de 1,10m, com apoio duplo tubular em aço inox escovado de 1 3/4\" NOS DOIS LADOS do corrimão, inclusive acabamento com chapa em aço inox escovado de 5\"x1/8\", conforme detalhe corrimão 03. (Escada  de acesso)","m",1.62,1.62,0,358.4,419.44,89.6,110.6,0,0,448,530.04,725.76,858.66480000000001]
["17.1",null,null,"Instalações Elétricas",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.1",null,null,"INFRAESTRUTURA/ACABAMENTO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.1.17","DEA18.TF.017","564292-2","Luminária Cilíndrica De Sobrepor Com Corpo Em Chapa De Aço Fosfatizada E Pintada Eletrostaticamente E Refletor Repuxado Em Alumínio Anodizado, Com Vidro Jateado Central Para p/ 02 lâmpadas LED bulbo de 11W; soquetes em policarbonato; inclusive lâmpadas, 220V, demais acessórios e instalação . Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.","cj",6,6,0,156.22,182.82,28.52,35.21,0,0,184.74,218.03,1108.44,1308.18]
["17.1.1.21","DEA18.TF.021","430984-7","Fornecimento de luminária externa, retangular para poste tipo pétala com três módulos de LED de 120W/100W (equivalente a 250W de vapor metálico) com emissão de luz na cor branco neutro, em alumínio com acabamento em pintura eletrostática, inclusive instalação em postes de 8m. Ref. ITAIM MODELO TRANSFORMER 3 ou equivalente .","cj",2,2,0,467.71,547.36,7.46,9.2100000000000009,0,0,475.17,556.57000000000005,950.34,1113.1400000000001]
["17.1.1.24","DEA18.TF.024","564301-5","Fornecimento de POSTE RETO DUPLO, telecônico, confeccionado em tubo de aço patente galvanizado a fogo medindo 8metros, flangeado com base e chumbador, produzido em três estágios, sendo: 3\", 2 1/2\" e 2\". Fab: EDESA, ou equivalente.","m",1,1,0,2806.71,3284.69,61.61,76.05,0,0,2868.32,3360.74,2868.32,3360.74]
["17.1.5",null,null,"DIVERSOS ELÉTRICA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.5.10","DEA18.TF.057","564381-3","Condulete em PVC, com tampa, TIPO \"t\", para eleroduto roscável de 3/4\". Inclusive acessórios de fixação Fornecimento e instalação","und",24,24,0,17.62,20.62,9.7899999999999991,12.08,0,0,27.41,32.700000000000003,657.84,784.80000000000007]
["17.3",null,null,"CABEAMENTO ESTRUTURADO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.3.4","DEA18.TF.071","564429-1","Curva de PVC rígido, para eletroduto roscável de 2\", aparente, inclusive acessórios de fixação. Fornecimento e instalação.","und",3,3,0,14.42,16.88,10.25,12.65,0,0,24.67,29.53,74.010000000000005,88.59]
["17.5.2",null,null,"CONDUTORES",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.5.2.2","DEA18.TF.125","508397-4","Cordoalha em cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 35,0mm², não enterrada, fixada com presilha de latão para cabo de 35mm², inclusive parafuso em aço inox fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com selante poliuretano, marca de ref. Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação.","m",75,75,0,25.04,29.3,6.69,8.26,0,0,31.73,37.56,2379.75,2817]
["17.6",null,null,"SUBESTAÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.6.11","DEA18.TF.160","203504-9","Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2\", com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro. Fornecimento e instalação.","und",2,2,0,46.34,54.23,37.909999999999997,46.8,0,0,84.25,101.03,168.5,202.06]
["17.6.12","DEA18.TF.161","564749-5","Curva de PVC Rígido de 2\" inclusive assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro. Fornecimento e instalação. Fornecimento e instalação","und",8,8,0,47.81,55.95,37.909999999999997,46.8,0,0,85.72,102.75,685.76,822]
["17.6.13","DEA18.TF.162","564938-2","Luva de PVC Rígido de 2\", inclusive assentamento em poste e demais acessórios de fixação.","und",2,2,0,56,65.540000000000006,47.71,58.89,0,0,103.71,124.43,207.42,{"$f":"P760*G760","v":248.86}]
["17.6.14","DEA18.TF.163","564831-9","Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 0,6/1kV / 90º C (Eprotenax ou similar), inclusive instalação.","und",108,108,0,41.05,48.04,5.29,6.53,0,0,46.34,54.57,5004.72,5893.56]
["17.6.20","DEA18.TF.169","564832-7","Cabo de cobre nu, têmpera meio-duro, encordoamento classe 2, seção nominal de 50,0mm², assentado em valas com profundidade de 0,60m, inclusive escavação e reaterro. Fornecimento e instalação.","m",12,12,0,46.67,54.62,19.21,23.71,0,0,65.88,78.33,790.56,939.96]
["18.2",null,null,"LIMPEZA/EXTRAVASOR/SUSPIRO DO BARRILETE/TUBULAÇÃO DE AVISO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.2.1","DEA 21.76 A","521570-6","Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 50 mm, inclusive conexões  abertura e fechamento de valas.","m",12,12,0,21.93,25.66,7.15,8.83,0,0,29.08,34.49,348.96,413.88]
["19.0",null,null,"DESTINO FINAL DE ESGOTO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["19.1",null,null,"CAIXAS DE GORDURA, COLETORA, SUB-COLETORA E OUTRAS OUTRAS DO DESTINO FINAL DE ESGOTO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["19.1.1","DEA 19.06.020","436177-6 ","Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60m, com profundidade até 1,0m com inscrição em baixo relevo.","und",12,12,0,330.27,386.51,337.77,416.94,0,0,668.04,803.45,8016.48,9641.4000000000015]
["19.3",null,null,"CONSTRUÇAO DO SUMIDOURO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["19.3.1","DEA 05.01.100","435275-0","Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 3,0m de profundidade, sem escoramento.","m³",8.0299999999999994,8.0299999999999994,0,2.34,2.74,5.46,6.74,0,0,7.8,9.48,62.63,76.124399999999994]
["19.3.5","DEA 4.1"," 455027-7 ","Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça/ treliçada, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações, incluso escoramento metálico.","m²",23.3,23.3,0,31.62,37,13.66,16.86,0,0,45.28,53.86,1055.02,1254.9380000000001]
["19.3.6","DEA 4.7","428670-7","Execução de laje tipo treliçada β 13, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento.   ","m²",11.06,11.06,0,114.25,133.71,37.43,46.2,0,0,151.68,179.91,1677.58,1989.8046000000002]
["19.3.12","DEA 92720.1","505418-4","Concretagem de pilares, fck = 35 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.","m³",0.51,0.51,0,431.41,504.88,21.86,26.98,0,0,453.27,531.86,231.17,271.24860000000001]
["19.3.13","DEA 90861.1","505332-3","Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de formas manuseáveis, com concreto usinado bombeável FCK 35Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento.","m³",1.43,1.43,0,426.28,498.88,23.04,28.44,0,0,449.32,527.32000000000005,642.53,754.06760000000008]
["19.3.14","DEA 07.01.185","435446-0","Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6  -  1 vez.","m²",22.84,22.84,0,47.83,55.98,35.200000000000003,43.45,0,0,83.03,99.43,1896.41,2270.9812000000002]
[24,null,null,"IDENTIDADE VISUAL",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["24.1",null,null,"MASTRO DA BANDEIRA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["24.1.3","DEA 93205.02","502117-0","Alvenaria de embasamento/fundação em blocos de concreto 19x19x39, FCK 4,5mPA","m",2.6,2.6,0,18.16,21.25,5.95,7.34,0,0,24.11,28.59,62.69,74.334000000000003]
["E.1",null,null,"SERVIÇO EXTRA CIVIL",null,null,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["E.1.1","DEA 7.41A","565400-9","Fornecimento e assentamento de porcelanato ANTIDERRAPANTE retificado, tipo A, Spazzolato Vecchio HARD 84X84cm, Elizabeth ou equivalente,  assentado em PISO ou PAREDE com argamassa industrializada AC-III, com espaçamento de 2mm  e rejuntado com argamassa de rejuntamento flexível e impermeável.","m²",78.73,46.627600000000001,32.102400000000003,103.94,121.64,14.73,18.18,0,0,118.67,139.82,9342.89,6519.4710319999995]
["E.1.2","DEA 11.208","570927-0","Fornecimento e assentamento de porta em alumínio anodizado bronze, tipo veneziana de giro.","m²",1.26,1.26,0,1102.18,1289.8800000000001,8.1,10,0,0,1110.28,1299.8800000000001,1398.95,1637.8488000000002]
["E.1.3","DEA 103318","565318-5","Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura14cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021","m²",183.03,176.70469999999997,6.325300000000027,51.16,59.87,23.78,29.35,null,0,74.94,89.22,13716.27,15765.593333999997]
["E.1.4","DEA 103320","570917-2","Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura19cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021","m²",25.85,25.8476,2.400000000001512E-3,62.57,73.23,27,33.33,null,0,89.57,106.56,2315.38,2754.320256]
[null,null,null,"SERVIÇO EXTRA ELÉTRICA",null,null,0,0,null,0,null,0,null,0,0,0,0,0]
["E.1.5",91926,"439182-9","Cabo de cobre flexível, isolado, 2,5 mm², anti-chama1kV, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação","m",200,200,0,2.38,2.79,0.75,0.93,0,0,3.13,3.72,626,744]
["E.1.6","00587/ORSE","545120-5","Fornecimento e instalação de chave fusível 15 kv - com elo fusivel 10 KA","und",3,3,0,239.35,280.11,12.54,15.48,0,0,251.89,295.58999999999997,755.67,886.77]
["E.1.7","12324/ORSE","570920-2","Refletor SLIM LED 200W de potência, branco frio 6500K, alta voltagem, LIGHT ou similar","und",3,3,0,756.8,885.68,50.19,61.95,0,0,806.99,947.63,2420.9699999999998,2842.89]
["E.1.8","09108/ORSE","570924-5","Caixa de quadro metálico EM CHAPA 20X30X20 cm","und",1,1,0,184.82,216.29,25.09,30.97,0,0,209.91,247.26,209.91,247.26]
["E.1.9","7538/ORSE","570922-9","Quadro de comando para duas bombas, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contactor","und",1,1,0,2533.5300000000002,2964.99,50.19,61.95,null,0,2583.7199999999998,3026.94,2583.7199999999998,3026.94]
[null,null,null,"SERVIÇO EXTRA CLIMATIZAÇÃO/EXAUSTÃO MECÂNICA",null,null,0,null,null,0,null,0,null,0,0,0,0,0]
["E.1.10","DEA MEC TRI 011","565082-8","Fornecimento e instalação de difusor redondo regulável  150 mm","pç",13,13,0,53.67,62.81,10.85,13.39,0,0,64.52,76.2,838.76,990.6]
["VALOR TOTAL COM BDI:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(R695:R790)","v":338919.99675479991}]
[]
[]
[null,null,"PLANILHA 2º TERMO ADITIVO "]
[2,null,null,"ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["2.2","DEA 1.134","411686-0","Locação de  andaime metálico tubular tipo torre incluindo plataforma metálica, guarda corpo metálico, escada, inclusive montagem e desmontagem.","mxmês",71,71,0,3.6,4.2130799999999997,26.5,32.711599999999997,0,0,30.1,36.924679999999995,2137.1,{"$f":"P796*G796","v":2621.6522799999998}]
[4,null,null,"CANTEIRO DE OBRA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"P797*G797","v":0}]
["4.2","DEA 98458","368274-9","Tapume com compensado de madeira. ","m²",11.338000000000008,11.338000000000008,0,73.459999999999994,85.970237999999981,10.16,12.541504,0,0,83.61999999999999,98.511741999999984,948.08,1116.9261307960005]
["4.8","DEA 97625","563808-9","Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.","m³",36.369999999999997,36.370000000000005,0,17.05,19.953614999999999,32.299999999999997,39.871119999999998,0,0,49.349999999999994,59.824734999999997,1794.86,2175.8256119500002]
["4.9","DEA 1.54","435241-6","Remoção de metralha em caminhão basculante D.M.T. 6 Km, inclusive carga e descarga mecânica.","m³",47.28,47.28,0,6.45,7.5484349999999996,7.09,8.7518959999999986,0,0,13.54,16.300331,640.16999999999996,770.67964968000001]
["5.3",null,null,"ARMAÇÃO (SAPATAS,CINTAS)",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["5.3.3","DEA 96545","488085-4","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. ","kg",39.359174999999993,39.359174999999993,0,13.18,15.424553999999999,2.77,3.4192879999999999,0,0,15.95,18.843841999999999,627.78,741.67807495034981]
["5.3.4","DEA 96546","488074-9","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. ","kg",393.73261199999979,393.73261199999979,0,12.22,14.301065999999999,2.04,2.518176,0,0,14.260000000000002,16.819241999999999,5614.63,6622.2840845200999]
["5.3.7","DEA 96549","489270-4","Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. ","kg",186.01,186.01,0,12.06,14.113818,0.78,0.96283200000000002,0,0,12.84,15.076650000000001,2388.37,2804.4076665000002]
["6.3.5","DEA 92726.02","505491-5","Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. ","m³",1.78,1.7799999999999994,0,429.54,502.69066199999997,17.510000000000002,21.614344000000003,0,0,447.05,524.30500599999993,795.75,933.26291067999955]
["6.4",null,null,"ARMAÇÃO DA ESTRUTURA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["6.4.5","DEA 92763","439952-8","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. ","kg",21.658000000000129,21.658000000000129,0,10.34,12.100902,0.83,1.0245519999999999,0,0,11.17,13.125454,241.92,284.27108273200167]
["6.4.7","DEA 92765","456067-1","Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. ","kg",99.15,99.15,0,11.93,13.961678999999998,0.35,0.43203999999999998,0,0,12.28,14.393718999999999,1217.56,1427.1372388499999]
["7.2",null,null,"VERGA-CONTRAVERGA EM CONCRETO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["7.2.1","DEA 93182","454988-0","Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. ","m",3.4799999999999969,3.4799999999999969,0,29.95,35.050484999999995,8.14,10.048016000000001,0,0,38.090000000000003,45.098500999999999,132.55000000000001,156.94278347999986]
["7.2.2","DEA 93183","456457-0","Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. ","m",10.300000000000004,10.300000000000004,0,39.83,46.613048999999997,9.1199999999999992,11.257727999999998,0,0,48.949999999999996,57.870776999999997,504.19,596.06900310000026]
["7.2.3","DEA 93184","454993-7","Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. ","m",null,0,0,21.29,24.915686999999998,7,8.6407999999999987,0,0,28.29,33.556486999999997,0,0]
["7.2.4","DEA 93185","444316-0","Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. ","m",null,0,0,39.47,46.191740999999993,8.7899999999999991,10.850375999999999,0,0,48.26,57.04211699999999,0,0]
["7.2.5","DEA 93194","438993-0","Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. ","m",1.8699999999999974,1.8699999999999974,0,29.41,34.418523,7.99,9.862855999999999,0,0,37.4,44.281379000000001,69.94,82.806178729999885]
["7.2.6","DEA 93195","457789-2","Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. ","m",10.300000000000004,10.300000000000004,0,35.71,41.791412999999999,9.09,11.220695999999998,0,0,44.8,53.012108999999995,461.44,546.02472270000021]
[8,null,null,"REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["8.1",null,null,"CHAPISCO INTERNO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["8.1.1","DEA 87879","432304-1 ","Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. ","m²",94.26,94.26,0,1.84,2.1533519999999999,1.69,2.0861359999999998,0,0,3.5300000000000002,4.2394879999999997,332.74,399.61413887999998]
[9,null,null,"REVESTIMENTO  DE PISO INTERNO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.1",null,null,"CONCRETO DO PISO DA LAMINA DE CONSTRUÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.2",null,null,"CONTRAPISO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["9.2.1","DEA 87630.01","505644-6","Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, espessura 3cm.","m²",78.2,78.199999999999932,0,14.64,17.133191999999998,12.56,15.504064,0,0,27.200000000000003,32.637255999999994,2127.04,2552.2334191999971]
[10,null,null,"REVESTIMENTO  DE TETO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["10.1",null,null,"FORRO REMOVIVEL ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["10.1.1","DEA 96114","474409-8","Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.","m²",39.99,39.990000000000009,0,39.74,46.507722000000001,13.39,16.528616,0,0,53.13,63.036338000000001,2124.67,2520.8231566200006]
["11.3",null,null,"FACHADA ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["11.3.1","DEA 9.17B","438778-3","Cerâmica 5x10cm Elizabeth ou equivalente, Branco Cristal, assentadas horizontalmente com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.","m²",18.649999999999999,18.649999999999977,0,58.36,68.298707999999991,17.600000000000001,21.725439999999999,0,0,75.960000000000008,90.024147999999997,1416.65,1678.9503601999979]
["12.3",null,null,"IMPERMEABILIZACAO DE POCO DE ELEVADOR ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["12.3.1","DEA 7.7","564313-9","Regularização de piso.","m²",4.3200000000000021,4.3200000000000021,0,2.75,3.2183249999999997,7.53,9.2950319999999991,0,0,10.280000000000001,12.513356999999999,44.41,54.057702240000019]
["12.3.2","DEA 98555","478520-7","Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexivel (mai), 3 demãos. ","m²",4.3200000000000021,4.3200000000000021,0,14.1,16.50123,10.67,13.171047999999999,0,0,24.77,29.672277999999999,107.01,128.18424096000007]
["13.1.4","DEA 88489.01","563919-0","Aplicação manual de pintura a cal (caiação) em paredes, duas demãos. (Poço do Elevador)","m²",260.20999999999998,260.21000000000004,0,1.99,2.328897,3.99,4.9252560000000001,0,0,5.98,7.2541530000000005,1556.06,1887.6031521300004]
["13.2",null,null,"PINTURA EM TETO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["13.2.1","DEA 88484","432002-6","Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. ","m²",16.05,16.05,0,1.58,1.8490739999999999,1.0900000000000001,1.345496,0,0,2.67,3.1945699999999997,42.85,51.272848499999995]
["13.2.2","DEA 88496","441105-6","Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. ","m²",16.05,16.05,0,7.28,8.5197839999999996,14.35,17.713639999999998,0,0,21.63,26.233423999999999,347.16,421.04645520000003]
["13.2.3","DEA 88488","441883-2","Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. ","m²",16.05,16.05,0,6.8,7.9580399999999987,5.2,6.4188799999999997,0,0,12,14.376919999999998,192.6,230.74956599999999]
["14.2",null,null,"OUTRAS PEÇAS DE GRANITO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["14.2.1","DEA 23.21","229809-0 ","Fornecimento e instalação de SOLEIRAS em granito Cinza Ocre com largura de 15cm.","m",7.1099999999999994,7.1099999999999994,0,42.32,49.527095999999993,13.2,16.294079999999997,0,0,55.519999999999996,65.821175999999994,394.75,467.98856135999995]
["15.6",null,null,"CORRIMÃO / GRADES/ESCADA DE MARINHEIRO/MASTROS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"FERRO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.6.7","DEA 13.32","507135-6","Fornecimento e instalação de escada do tipo marinheiro com cantoneira 1\" 1/4\" x 1/4\" e varão de ferro de 3/4\", pintada com zarcão ou antiferrugem e pintura automotiva na cor cinza - Conforme Detalhe.","m",7.1,7.1000000000000005,0,418.3,489.53648999999996,179.27,221.290888,0,0,597.57000000000005,710.82737799999995,4242.75,5046.8743838]
["15.7",null,null,"GRADIL E PORTÃO DE ACESSO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["15.7.1","DEA 13.13A","506925-4","Fornecimento e instalação de portão de giro em gradil ELETROGRADI da SÍTELA ou equivalente, na cor verde. Dimensões (3,00 x 1,98)m,  conforme detalhe","m²",8.5139999999999993,8.5139999999999993,0,559.63,654.93498899999997,29.34,36.217295999999997,0,0,588.97,691.15228500000001,5014.49,5884.4705544899998]
[16,null,null,"TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM",null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["16.1.1","DEA 05.02.060","435290-4","Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12 KM.","m³",36.659999999999997,36.659999999999997,0,38.270000000000003,44.787380999999996,15.28,18.861631999999997,0,0,53.550000000000004,63.649012999999997,1963.14,2333.3728165799998]
["16.2",null,null,"PISO INTERTRAVADO / RODAPÉ PRÉ-MOLDADO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["16.2.1","DEA 92397","462646-0","Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. ","m²",50.1,50.103000000000065,-3.0000000000640625E-3,42.25,49.445174999999999,4.7699999999999996,5.8880879999999989,0,0,47.019999999999996,55.333262999999995,2355.6999999999998,2772.3624760890034]
["16.2.2","DEA 94275","434236-4","Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.","m",120.05,120.05000000000001,0,25.61,29.971382999999996,10.66,13.158704,0,0,36.269999999999996,43.130086999999996,4354.21,5177.7669443499999]
["16.4",null,null,"PISO ALERTA/DIRECIONAL EM LAJOTA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["16.4.1","DEA 8.8B","413949-6","Fornecimento e assentamento de piso tátil DIRECIONAL em lajota de concreto, com dimensões (0,25x0,25)m, aplicado sobre lastro de concreto 1:4:8 com 5cm de espessura, inclusive execução de lastro.","m²",8.49,8.49,0,86.58,101.32457399999998,59.42,73.348048000000006,0,0,146,174.67262199999999,1239.54,1482.9705607799999]
["17.1.1",null,null,"INFRAESTRUTURA/ACABAMENTO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.1.15","DEA18.TF.015","430980-4","Luminária de embutir p/ 02 (duas) lâmpadas LED de 18W, sem alojamento; corpo em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletrostática em pó de poliéster epóxi; refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância; aletas parabólicas em alumínio; soquetes em policarbonato; inclusive lâmpadas LED tubular Philips, Osram, ou equivalente, 2x18W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente. 0,5m de cabo PP2,5mm², 01 conector macho, 01 conector fêmea","cj",5,5,0,160.06,187.31821799999997,10.19,12.578535999999998,0,0,170.25,199.89675399999996,851.25,999.48376999999982]
["17.1.1.26","DEA18.TF.026","532623-0","Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W, de conector, com base. Fornecimento e instalação.","und",2,2,0,38.89,45.512966999999996,10.48,12.936512,0,0,49.370000000000005,58.449478999999997,98.74,116.89895799999999]
["17.1.1.27","DEA18.TF.027","564316-3","Luminária arandela tipo tartaruga em alumínio na cor branca, com grade, para uma lâmpada base E27, inclusive lâmpada led bulbo de 11W, E27, 220V, 5000K. Fornecimento e instalação.  ","cj",2,2,0,65.87,77.087660999999997,11.94,14.738735999999999,0,0,77.81,91.826397,155.62,183.652794]
["17.1.3",null,null,"QUADROS/PROTEÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.3.2","DEA18.TF.035","501056-0","Disjuntor monopolar termomagnético de 6 até 32A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.","und",1,1,0,12.08,14.137223999999998,1.35,1.6664399999999999,0,0,13.43,15.803663999999998,13.43,15.803663999999998]
["17.1.3.3","DEA18.TF.036","500842-5","Disjuntor tripolar termomagnético até 125A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme o projeto.","und",1,1,0,427.35,500.12770499999999,37.729999999999997,46.573911999999993,0,0,465.08000000000004,546.70161699999994,465.08,546.70161699999994]
["17.1.5",null,null,"DIVERSOS ELÉTRICA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.1.5.2","DEA18.TF.049","398109-6","Haste de aterramento (tipo copperweld) de  5/8\" x 3,0 m. Fornecimento e instalação","und",2,2,0,63.35,74.138504999999995,6.7,8.2704799999999992,0,0,70.05,82.408985000000001,140.1,164.81797]
["17.4",null,null,"PONTOS",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.4.3","DEA18.TF.096","564493-3","Ponto simples para voz/dados no piso, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1\", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (1x), cat. 5e, Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ45 (voz ou dados), incluindo a reserva técnica de 5,5m de cabo.","pt",1,1,0,419.86,491.36215799999997,349.32,431.20060799999999,0,0,769.18000000000006,922.56276600000001,769.18,922.56276600000001]
["17.4.9","DEA18.TF.102","564512-3","Ponto de luz em teto ou parede, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C, isolação 750V, eletroduto de PVC rígido, eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\", caixa octogonal e demais acessórios. Fornecimento e instalação.","pt",1,1,0,90.86,106.33345799999999,45,55.547999999999995,0,0,135.86000000000001,161.88145799999998,135.86000000000001,{"$f":"P861*G861","v":161.88145799999998}]
["17.4.12","DEA18.TF.105","564502-6","Ponto para interruptor simples de uma seção em alvenaria, composto por fiação em cabo de cobre flexível de 2,5mm², com isolação em composto termoplástico poliolefínico não halogenado, não propagante à chama, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e classe térmica 70° C , isolação 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4\", eletroduto de PVC flexível corrugado de 3/4\" e acessórios.  Fornecimento e instalação. ","pt",1,1,0,52.68,61.651403999999992,38.72,47.795967999999995,0,0,91.4,109.44737199999999,91.4,109.44737199999999]
["17.6",null,null,"SUBESTAÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["17.6.19","DEA18.TF.168","498192-8","Caixa de Inspeção, Termotécnica ou equivalente. Fornecimento e instalação.","und",4,4,0,32.049999999999997,37.508114999999997,39.76,49.079743999999998,0,0,71.81,86.587858999999995,287.24,346.35143599999998]
["18.5",null,null,"PONTOS DE ÁGUA FRIA E ESGOTO ",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["18.5.2","DEA 19.01.010","436144-0 ","Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.","pt",2,2,0,80.12,93.764436000000003,38.130000000000003,47.067672000000002,0,0,118.25,140.83210800000001,236.5,281.66421600000001]
["18.5.3","DEA 19.01.020","436145-8 ","Ponto de esgoto para pia ou lavandaria, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.","pt",1,1,0,66.09,77.345126999999991,48.11,59.386983999999998,0,0,114.2,136.73211099999997,114.2,136.73211099999997]
["18.8.1","DEA 89508.2","564813-0","Tubo pvc soldável, água pluvial, dn 25 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento.","m",10,10,0,6.22,7.2792659999999989,4.72,5.8263679999999995,0,0,10.94,13.105633999999998,109.4,131.05633999999998]
["19.2.12","DEA 96995","435286-6","Reaterro manual apiloado com soquete. ","m³",4.5400000000000027,4.5400000000000027,0,11.35,13.282904999999998,30.2,37.278880000000001,0,0,41.55,50.561785,188.64,229.55050390000014]
["19.3",null,null,"CONSTRUÇAO DO SUMIDOURO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["19.3.1","DEA 05.01.100","435275-0","Escavação mecânica de vala em material de primeira categoria até 3,0m de profundidade, sem escoramento.","m³",50.774999999999999,50.774999999999999,0,2.34,2.7385019999999995,5.46,6.7398239999999996,0,0,7.8,9.4783259999999991,396.05,481.26200264999994]
["19.3.2","DEA 94962","440366-5","Concreto magro para lastro, traço 1:4, 5:4, 5 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 L. ","m³",0.34400000000000031,0.34400000000000031,0,247.58,289.74287399999997,65.28,80.581631999999999,0,0,312.86,370.32450599999999,107.62,127.39163006400011]
["19.3.4","DEA 92456","432336-0","Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações.","m²",40.880000000000003,40.88000000000001,0,57.52,67.315656000000004,54.97,67.854968,0,0,112.49000000000001,135.170624,4598.59,5525.7751091200016]
["19.3.7","DEA 92915","506359-0","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. ","kg",46.18038,46.18038,0,12.09,14.148926999999999,4.66,5.7523039999999996,0,0,16.75,19.901230999999999,773.52,919.04641004778]
["19.3.8","DEA 92916","505406-0","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. ","kg",71.648889999999966,71.648889999999966,0,12.83,15.014948999999998,3.25,4.0118,0,0,16.079999999999998,19.026748999999999,1152.1099999999999,1363.2454461586092]
["19.3.9","DEA 92917","505408-7","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. ","kg",0.75397599999999976,0.75397599999999976,0,13,15.213899999999999,2.25,2.7774000000000001,0,0,15.25,17.991299999999999,11.5,13.565008408799995]
["19.3.10","DEA 92919","506357-4","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.","kg",97.941039999999987,97.941039999999987,0,12.1,14.160629999999998,1.61,1.987384,0,0,13.709999999999999,16.148013999999996,1342.77,1581.5532850945594]
["19.3.11","DEA 92921","506358-2","Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. ","kg",72.905023999999969,72.905023999999969,0,10.45,12.229634999999998,1.1299999999999999,1.3948719999999999,0,0,11.579999999999998,13.624506999999998,844.24,993.29500982316745]
["19.3.13","DEA 90861.1","505332-3","Concretagem de edificações (paredes e lajes) feitas com sistema de formas manuseáveis, com concreto usinado bombeável FCK 35Mpa - Lançamento, adensamento e acabamento.","m³",6.8610000000000007,6.8610000000000007,0,426.28,498.87548399999991,23.04,28.440575999999997,0,0,449.32,527.31605999999988,3082.78,3617.9154876599996]
["19.3.14","DEA 07.01.185","435446-0","Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6  -  1 vez.","m²",29.58,29.58,0,47.83,55.97544899999999,35.200000000000003,43.450879999999998,0,0,83.03,99.426328999999981,2456.0300000000002,2941.0308118199991]
["19.3.15","DEA 96995","435286-6","Reaterro manual apiloado com soquete. ","m³",31.19,31.19,0,11.35,13.282904999999998,30.2,37.278880000000001,0,0,41.55,50.561785,1295.94,1577.02207415]
["20.0",null,null,"COBERTA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["20.1","DEA 92543","438920-4","Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. ","m²",null,0,0,11.68,13.669103999999999,3.1,3.8266399999999998,0,0,14.78,17.495743999999998,0,0]
["20.2","DEA 94210","443336-0","Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.","m²",12.15,12.150000000000006,0,52.56,61.510967999999998,4.95,6.1102799999999995,0,0,57.510000000000005,67.621247999999994,698.75,821.59816320000027]
["23.1.4","DEA 98516.05","564836-0","Plantio de Cipestre Italiano ou Vela altura de muda 1,5 A 2,00 m.","und",4,4,0,569.15,666.07624499999986,149.74,184.839056,0,0,718.89,850.91530099999989,2875.56,3403.6612039999995]
[24,null,null,"IDENTIDADE VISUAL",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["24.1",null,null,"MASTRO DA BANDEIRA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,null,null,"SERVIÇO EXTRA CIVIL",null,null,0,0,null,0,null,0,0,0,0,0,0,0]
["E.1.1","DEA 98685-07","573289-1","Fornecimento e assentamento de granito cinza ocre, acabamento reto, rejuntado com argamassa ACIII (espelho das escadas)","m²",11.04,11.04,0,367.7637820327318,430.39395411290599,49.874030782665962,61.564503598122862,0,0,417.63781281539775,491.95845771102887,4610.72,5431.2213731297579]
["E.1.2","DEA 23.53 comp.","534972-9","Chapim em granito conza ocre Polido","m²",4.87,4.87,0,375.09353990887161,438.9719697553524,35.100125051526909,43.327594363604817,0,0,410.19366496039851,482.29956411895722,1997.64,2348.7988772593217]
["E.1.3","DEA TRIUNFO SECRET. ADITIVO","573264-6","Fornecimento e assentamento de complemento de Bancada em Granito polido cinza ocre espessura 2 cm, da secretaria do Fórum de Triunfo","m²",1.93,1.93,0,575.87435049441717,673.94575238361631,49.038104014078577,60.532635594978593,0,0,624.91245450849578,734.47838797859492,1206.08,1417.5432887986881]
["E.1.4","DEA 94794","401962-8","Registro de gaveta bruto,latão,roscável,11/2\", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. AF08/2021","un",2,2,0,146.1111999199309,170.99393726629512,10.867047991635932,13.414284040875394,0,0,156.97824791156683,184.40822130717052,313.95999999999998,368.81644261434104]
["E.1.5","DEA 99629","444382-9","Válvula de retenção de bronze, roscável 1\" - Fornecimento e instalação. AF.08/2021","un",2,2,0,79.184263058082379,92.669343056873799,4.3116222800822728,5.3222665425335576,0,0,83.495885338164655,97.991609599407354,166.99,195.98321919881471]
["E.1.6","DEA 24.17","444631-3","Fornecimento e assentamento de barra vertical de apoio em açoinox polido. Wc PCD, diâmetro mínimo 3cm, L= 0,40m de comprimento, fixada na paredee com parafusos, conforme nbr 9050.","un",8,8,0,165.09113718143593,193.20615784343445,21.514115254696236,26.557023870397032,0,0,186.60525243613216,219.7631817138315,1492.84,1758.105453710652]
["E.1.7","DEA 4.24B","481580-7","Reparo/Colagem de estrutura de conceto com adesivo estrutural a base de epoxi.","cm³",2752,2752,0,0.26397687429075134,0.30893213598246627,1.7598458286050091E-2,2.1723536908300232E-2,0,0,0.28157533257680145,0.33065567289076653,774.9,909.96441179538954]
["E.1.8","DEA 100764","573280-8","Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando giondaste - Forneimento e instalação.","kg",19.48,19.48,0,13.23,15.483068999999999,2.46,3.0366239999999998,0,0,15.690000000000001,18.519692999999997,305.64,360.76361963999994]
["E.1.9","DEA 102500","524181-0","Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e=10cm, aplicação manual. AF_05/2021","m",42.5,42.5,0,1.77,2.071431,1.81,2.234264,0,0,3.58,4.3056950000000001,152.15,182.99203750000001]
["E.1.10","DEA 102513","524191-0","Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e=10cm, aplicação manula. AF_05/2021","m²",2.4500000000000002,2.4500000000000002,0,17.399999999999999,20.363219999999995,20.99,25.910055999999997,0,0,38.39,46.273275999999996,94.06,113.3695262]
[null,null,null,"SERVIÇO EXTRA ELÉTRICA",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["E.1.11","DEA 18.6.31","573281-6","Caixa subterrânea com paredes em alvenaria, laje de tampa e fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areias 1:4, dimensões internas (0,30X0,30)M, com profundidade de 0,4m.","un",7,7,0,76.095733628880595,89.054837065878957,58.145306177109504,71.774565945023966,0,0,134.24103980599011,160.82940301090292,939.69,1125.8058210763204]
["E.1.12","DEA 18.6.36","573282-4","Caixa subterrânea com paredes em alvenaria, laje de tampa e fundo de brita, revestida internamente com argamassa de cimento e areias 1:4, dimensões internas (0,60X0,35)M, com profundidade de 0,60m","un",1,1,0,66.152604697262305,77.418393277206064,87.402743077667779,107.8899460550731,0,0,153.55534777493008,185.30833933227916,153.56,185.30833933227916]
["E.1.13","DEA 83446.05","573283-2","Caixa de passagem com paredes em alvenaria, laje de tampa em concreto armado e fundo em brita(alt= 10cm), revestida internamente com argamassa no traço 1:4 (cimento e areia média)com preparo manual, dimensões internas (0,8 x 0,80), com profundidade de 1,00m, inclusive escavação, remoção e reaterro.","un",2,2,0,587.75330983750098,687.84769850282737,608.80106594761685,751.50403580573823,0,0,1196.5543757851178,1439.3517343085655,2393.11,2878.703468617131]
[null,null,null,"SERVIÇO EXTRA CLIMATIZAÇÃO",null,null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["E.1.14","DEA 21.89","573284-0","Fornecimento e instalaçãode tubo esponjoso d=3/4\"","m",112.5,112.5,0,4.3996145715125232,5.148868933041105,5.0683559863824259,6.2563786295904666,0,0,9.4679705578949491,11.405247562631573,1065.1500000000001,1283.090350796052]
["VALOR TOTAL COM BDI:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(R795:R904)","v":100243.74160381305}]
[null,null,null,"TERMO DE APOSTILAMENTO 015/2023 ( 1º TERMO ADITIVO SERVIÇOS EXCEDENTES)"]
[null,null,null,"1ª MEDIÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100804.69]
[null,null,null,"2ª MEDIÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13341.64]
["VALOR TOTAL COM BDI:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(R907:R908)","v":114146.33}]
[]
[null,null,null,"TERMO DE APOSTILAMENTO 021/2023 ( 2º TERMO ADITIVO SERVIÇOS EXCEDENTES)"]
[null,null,null,"1ª MEDIÇÃO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7351.5]
["VALOR TOTAL COM BDI:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(R912)","v":7351.5},null,2914211.11]
[null,null,null,"TOTAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"R913+R909+R905+R791+R690","v":3474872.6783586126}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,338920]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,100243.74,174129.5,173865.74,{"$f":"U916-V916","v":263.76000000000931}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,114146.33,5597.91,5861.67,{"$f":"U917-V917","v":-263.76000000000022}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7351.5]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(T913:T918)","v":3474872.68},{"$f":"SUM(U916:U918)","v":179727.41},{"$f":"SUM(V916:V918)","v":179727.41},{"$f":"W917+W916","v":9.0949470177292824E-12}]